Шуруповерт в доме – инструмент, который мужчина если не имеет, то стремится приобрести. Диапазон представленых на рынке моделей настолько широк, что без знания особенностей этого инструмента нетрудно ошибиться. Попробуем разобраться, какой шуруповерт подойдет, исходя из ваших потребностей и возможностей шуруповерта.
Аккумуляторный шуруповерт – знакомимся с видами, устройством и возможностями
Шуруповерт аккумуляторный привлекает пользователей независимостью от сетевого напряжения. Им можно работать в любых условиях, независимо от наличия 220 В, провода не будут путаться под ногами. Часто такой инструмент способен выполнять функции дрели, что является огромным плюсом. От батареи он работает несколько часов, а наличие второго аккумулятора позволяет пользоваться инструментом без перерывов. Пока одна батарея заряжается, работаем с  другой.
Среди сетевых шуруповертов очень редко встречаются модели, способные служить как дрель.
Инструмент по классификации делят также на бытовой и профессиональный. Разделение зависит, прежде всего, от технических характеристик. Профессиональные шуруповерты способны работать продолжительное время, не перегреваясь при существенных  нагрузках. Их производительность гораздо выше, чем у бытовых. Причина в конструкции и материалах, из которых изготовлен инструмент. 
Каждое устройство включает в себя две составляющих части: электрическую и механическую. К электрической относится двигатель и система управления им. Источником питания служит аккумулятор (кроме сетевых), который можно подзарядить. Механические компоненты включают:
· редуктор, позволяющий на некоторых моделях выбирать скорость;
· муфта, которая регулируюет крутящий момент – имеется во многих шуруповертах;
· шпиндель с патроном быстрозажимного типа или с шестигранным гнездом-держателем.
Существуют такие понятия, как шуруповерт и дрель-шуруповерт. Различия, на первый взгляд, незначительные, но они есть. 
Шуруповерты предназначены заворачивать и выворачивать шурупы и саморезы длительное время. Это, в основном, сетевые инструменты. Их можно использовать как дрель, но только изредка, ели позволяет конструкция патрона. Чаще там устанавливают не быстрозажимный патрон, а гнездо-держатель для шестигранной биты.
Частота вращения сетевого шуруповерта высокая, что позволяет работать в условиях сложного и даже поврежденного крепежа. Но для сверления отверстий эта характеристика является скорее недостатком, чем достоинством. Шуруповерты на 220 В, как правило, не имеют регулятора скоростей или он очень ограничен по возможностях. Большие габариты также представляют неудобства в использовании.
Поэтому среди непрофессиональных ремонтников, работающих у себя дома, все больше поклонников приобретает аккумуляторная дрель-шуруповерт. Это универсальный инструмент с широкими возможностями. Он независим от сетевого напряжения, может заворачивать и выворачивать крепление, сверлить отверстия. Для ремонта и отделки – незаменимый помощник. Дрель-шуруповерт может работать как с битой, так и со сверлом.
Важные технические характеристики – на что обратить внимание
Внешний вид шуруповерта – немаловажный показатель, о чем мы поговорим дальше. Все же, выбирать инструмент следует, исходя, в первую очередь, из технических показателей. Они позволят понять, с какими операциями может справиться устройство, для чего оно предназначено. 
Особенного внимания требует характеристика крутящего момента – усилие, которое развивает инструмент, единица измерения – Н/м. Бытовые шуруповерты имеют 10–15 Н/м, инструмент получше – 24 Н/м, что вполне годится для домашнего потребления. 
Что можно сделать инструментом с различным крутящим моментом:
· 30–36 Н/м позволит сверлить плитку;
· выше 36 – металл и дерево, закрутить длинные – до 70 мм – шурупы; 
· для вручивания саморезов до 100 мм понадобится крутящий момент свыше 40 Н/м.
Величина определяет максимальный размер самореза или сверла. Чем выше показатель, тем легче просверлить отверстие, а с шурупом, даже большего диаметра, чем сверло, инструмент справится. 
Но не всегда сила имеет определяющее значение, в некоторых ситуациях она не важна и может даже навредить. Слишком высокий крутящий момент способен вызвать повреждение шлицов самореза, загнать его на излишнюю глубину. Если шуруповерт имеет муфту, регулирующую крутящий момент, подобных проблем удастся избежать. Этот элемент конструкции позволяет выбрать силу крутящего момента.
Еще один показатель из области технических характеристик – частота вращения шпинделя. Регулируется усилием, с которым пользователь нажимает на курок: сильнее нажатие – больше обороты. Показатель влияет на возможность просверлить отверстие или ввернуть шуруп в плотный материал. Для завинчивания саморезов достаточно 400–500 об/мин, для сверления – 1200–1400 об/мин. При меньшей скорости можно сделать отверстие большего диаметра, не опасаясь поломки двигателя. 
Особенно удобны шуруповерты с двухскоростным редуктором. Первая скорость, низкая, служит для работы с шурупами, вторая – для сверления. 
Некоторые модели имеют три скорости, что делает их еще более удобными для работы, повышая скорость и точность работы. На первой скорости инструмент имеет хороший крутящий момент, а на третьей обороты могут достигать 3 тыс., что равносильно возможностям сетевой дрели.
Немаловажный показатель – тип патрона. Они на шуруповертах встречаются:
· ключевые – зажим производится специальным ключом;
· быстрозажимные – крепление инструмента при помощи усилия руки;
· шестигранные – оснастка крепится прямо в шпиндель.
В ключевом патроне оснастка фиксируется кулачками. Ключом закручивается гайка на патроне, кулачки сводятся по центру и зажимают рабочий инструмент. Патрон не слишком удобный в использовании, приходится тратить некоторое время, чтобы его разжать, сменить оснастку и закрепить при помощи ключа. Но фиксирует он надежно, что особенно важно при работе с твердыми материалами.
Быстрозажимный патрон может быть одномуфтовым или двухмуфтовым. На двухмуфтовом, меняя оснастку, одна рука удерживает патрон, чтобы он не вращался. Вторая проворачивает кольцо, которое воздействует на патрон, закрепляя рабочий инструмент. Это не очень удобно, заняты обе руки. 
В одномуфтовом патроне смена оснастки производится с помощью одной руки. Патрон не нужно удерживать другой рукой, работает блокировка шпинделя. Самая удобная оснастка для работы. В некоторых моделях используются быстросъемные патроны. Установка производится прямо в шпиндель, можно обойтись без патрона.
Вес инструмента также влияет на его работу. Акккумуляторные шуруповерты при одинаковых технических характеристиках всегда тяжелее сетевых из-за источников питания. Инструмент, легкий по весу, никогда не будет обладать хорошей мощностью, подобно тяжелому. Причина в двигателе: выше мощность – больше вес. Если планируется использование дрели-шуруповерта в основном для сверления, требуется массивный инструмент. Для саморезов он неудобен, рука скоро устает, лучше выбрать легкий, хоть и менее мощный инструмент.
Удобство использования – размеры, эргономика также важны
Если шуруповертом пользоваться изредка по несколько минут, особой роли этот пункт не играет: даже работая самым неудобным инструментом, усталости не успеете почувствовать. Иное дело – использование в профессиональной деятельности или для крупного домашнего ремонта. Но тут тоже двоякое значение показателя: от легкого инструмента не устает рука, с ним можно подобраться в самые неудобные места. Но закрутить саморез, особенно в твердый материал, иногда бывает сложно, а с тяжелыми шуруповертами подобных проблем не возникает.
Покупать инструмент лучше в магазине, чтобы взять в руку, оценить вес, размеры и насколько удобно его держать. Ведь эргономика очень важна, если приходится работать подолгу. К сожалению, многие производители не обращают на это должного внимания. Между рукояткой и рабочей частью корпуса часто имеется не закругление или прямой угол, что удобно для ладони, а соединение под острым углом. Вроде мелочь, но, работая таким инструментом, обязательно натрете  болезненную мозоль в месте, где пересекаются большой и указательный пальцы.
Это один из наиболее часто встречающихся недоработок многих производителей. Кнопки управления в подавляющем большинстве моделей расположены удобно, переключение скоростей, как правило, сверху корпуса. Иногда можно встретить неудобное расположение кнопки реверса. На одной из моделей Макиты она настолько близко располагается к ладони, маленькая, что переключение занимает некоторое время, тогда как на других инструментах это секундное дело.
Решились на покупку – бренд тоже имеет значение
Обзорные статьи не дают конкретного представления о моделях шуруповертов. Если проанализировать отзывы пользователей, то становится совершенно ясно, что большинство предпочитает инструмент известных фирм, среди которых Makita, Hitachi, Bosch. В магазине не всегда возможно получить конкретную информацию, продавцы, как правило, рассказывают о достоинствах, предпочитая умолчать о недостатках модели. Это понятно, никто не хочет потерять потенциального покупателя.
Большинство изделий производится в Китае, но они не так уж плохи. Каждый покупатель, оценив достоинства и недостатки модели определенной фирмы, может высказать свое мнение. Германская BOSH выпускает изделия средних характеристик по цене выше средней, но работают они долго и надежно. Приблизительно то же самое производит и другая германская фирма Metabo, но следует сказать, что они постоянно совершенствуют свои модели, идя в ногу со временем добавляют электронную начинку. AEG из той же Германии встречается в быту редко, но инструмент, по отзывам людей, использующих его, хороший.
Для домашнего пользования прекрасно подходит российский Интерскол. Недорого, достаточно качественное исполнение. Вид немного отпугивающий, большие размеры, но работает хорошо. Цена в разумных пределах, простые монтажные работы выполняет безукоризненно. Некоторые модели Makita и Hitachi по стоимости такие же. Американские инструменты популярностью не пользуются, хотя гарантии для них пожизненные. Видимо, сервис подкачивает, не так то просто воспользоваться гарантией в наших условиях. Расскажем о некоторых моделях лучших фирм, что позволит сориентироваться среди огромного числа предложений
Bosch GSR 1440-LI, как понятно из названия, имеет литиевый аккумулятор. У него двухскоростной планетарный редуктор, пользователь имеет возможность выбрать подходящий крутящий момент. Аккумулятор имеет систему защиты, у него отсутствует эффект памяти, мощность не теряется. Модель оснащена быстрозажимным патроном, электроникой управления, очень легкая, эргономичная, с прочным корпусом. Пользоваться удобно, аккумуляторы выдерживают непрерывную работу на протяжении 8 часов. Некоторые недостатки присутствуют: патрон ощутимо вибрирует, очень резко останавливается, цена несколько выше, чем должна быть у моделей с подобными характеристиками.
Makita DF030DWE способен закручивать крепежные элементы и сверлить отверстия. Редуктор двухскоростной, обрезиненный корпус, благодаря чему вибрация почти не ощущается. Очень компактный инструмент, имеет электронную регулировку скорости и мощности. Оснащен подсветкой, литий-ионный аккумулятор заряжается очень быстро. Пользователи отмечают удобство в работе, но только для кратковременного использования. Продолжительной работы такой шуруповерт не выдерживает.
Hitachi DS10DFL считается лучшей моделью по соотношению цена-качество. Небольшой вес, компактные размеры, очень удобная рукоятка делают модель превосходной для бытовых потребностей. Оснащена быстрозажимным патроном, что позволяет за несколько секунд поменять насадки. Имеет удобную функцию реверса, частота вращения регулируется электроникой. Те, кто используют такую модель, отзываются о ней, как о чрезвычайно живучей и практически неубиваемой. Среди недостатков – незащищенные аккумуляторы, шпиндель не фиксируется.
Источники питания – от них зависит многое
В аккумуляторных шуруповертах используются источники питания трех видов: литиево-ионные, никель-кадмиевые и никель-металлгидридные. Каждый имеет свои достоинства и недостатки. Основными критериями при выборе служат:
· частота использования инструмента;
· необходимая мощность;
· возможность ремонта батарей.
Аккумуляторы Li-Ion используются практически повсеместно во всех несетевых инструментах. Они способны выдержать 3 тысячи циклов разрядка-зарядка, имеют небольшой вес, отсутствует эффект памяти на зарядку. Но они сравнительно недолговечны, особенно при эпизодическом использовании, цена довольно высокая, не только на аккумуляторы, но и на зарядное устройство. Очень не любят полной разрядки и перезарядки, поэтому совет: Li-Ion годится для инструментов, находящихся в постоянной работе. Желательно наличие индикатора разряда, который сообщит о приближении к состоянию, критическом для аккумулятора. Саморазряда почти не ощущается: за год хранения емкость теряется не более, чем на 20%.
Разряжать следует до 15%, заряжать на 90% – будет служить более трех лет, которые обещает производитель. Если провести подряд заряд-разряд три раза, аккумулятор достигнет своих максимальных способностей.
Аккумуляторы никель-кадмиевые имеют ресурс заряда-разряда в два раза меньше Li-Ion. Способны работать при правильной эксплуатации 5 лет, не боятся морозов и, самое важное для домашних потребностей – низкие цены, что в конечном итоге существенно влияет на стоимость инструмента. Очень долго заряжаются, не меньше часа, больший, по сравнению с другими вес, утяжеляет инструмент. Емкость аккумуляторов небольшая:  2 А/ч. При хранении очень быстро саморазряжаются. 
Память к заряду также не прибавляет таким аккумуляторам положительных свойств. Это значит, что если заряжать неполностью разряженный аккумулятор, то емкость уменьшится настолько, насколько он не разрядился. Но эта ситуация исправима – полная разрядка и зарядка продлевает срок службы. Хранить следует полностью разряженным. Если разрядить не удалось в работе, подключаем лампочку или включаем штатную подсветку, которая присутствует в большинстве моделей. Даже после длительного хранения они легко восстанавливаются. 
Никель-металлгидридные батареи не получили широкого распространения в шуруповертах. Цикл зарядов-разрядов небольшой: меньше тысячи. Стоят больше кадмиевых, но габариты меньше. Имеют высокую удельную емкость. Память к заряду практически отсутствует, саморазряжаются достаточно быстро. Если аккумулятор долго не использовался, его следует сначала разрядить, а потом полностью зарядить. Хранить рекомендуется в заряженном состоянии. Не переносит низких температур, зимой работать можно только в отапливаемом помещении.
В характеристиках батарей указывается емкость и напряжение. Ампер-часы емкости указывают на способность работать определенное время – чем больше число, тем дольше работает. На большинстве недорогих моделей установлены аккумуляторы 1,3 А/ч. На такой батарее работу средней сложности выполняют в течение не менее трех часов. Запасной аккумулятор можно зарядить за час и меньше, так что простаивать не придется. Напряжение батарей влияет на крутящий момент, продолжительность работы и мощность. В различных моделях оно составляет от 10 до 24 Вольт.
Если планируется нечастое использование инструмента, лучше выбирать Ni-Cd или Ni-Mh – экономия денег и приличный срок использования батарей. Для частого использования в течение многих часов выбор за Li-Ion аккумуляторами. Они легкие, что удобно для постоянной работы, быстро заряжаются. Почему не стоит брать их для работы время от времени? Дело в конструкции, они рассчитаны на постоянное пользование. Их срок службы меньше, да и стоят значительно дороже.
Дополнительные возможности ̯– это круто  
Продвинутые модели имеют дополнительные возможности, в частности, функцию удара. Она пригодится, когда придется работать с кирпичом или бетоном. Инструмент, используя эту возможность, не только совершает вращение, но и поступательно ударяет в материал вдоль оси. Импульсный режим понадобится для выворачивания крепежа с поврежденной головкой. Шпиндель вращается не постоянно, а с промежутком во времени, извлекая дефектный шуруп рывками.
Наличие обратного хода или реверса позволит вывернуть крепко сидящий саморез, вытащить застрявшее в твердом материале сверло. Реверс включается кнопкой, расположенной рядом с пусковым курком. Электроника меняет полюса подключения двигателя, он начинает вращаться в обратном направлении. Переключатель обратного хода в среднем положении блокирует прибор, чтобы избежать случайного включения.
Подсветка помогает работать в местах с плохим освещением или при его полном отсутствии. Наиболее удачное расположение – над блоком аккумуляторов. Подсветка над пусковым включателем часто неэффективна, светит плохо или не туда.
Важную роль играют держатели для бит, лучшие из которых – магнитные. С ними замена оснастки происходит очень быстро. В некоторых моделях оснастка устанавливается прямо в шпиндель. Они имеют быстросъемный патрон, который отсоединяется от шпинделя с помощью специальной муфты. Очень удобно, когда требуется постоянно менять насадки: установка оснастки непосредственно в шпиндель занимает минимум времени. 
Трудно дать совет, какой именно шуруповерт выбрать для дома. Вооружившись знаниями об инструментах, вы сможете выбрать подходящий шуруповерт, исходя из своих потребностей.

