Всем мотолюбителям известно, что свеча зажигания – это небольшое устройство, воспламеняющее горючую смесь в цилиндре двигателя. Но не все знают, какое большое влияние она имеет не только на ресурс запчастей, а и на тяговые качества мотоцикла. 
Сильная искра – обеспечивает эффективное и масштабное сгорание топлива в цилиндре, стабильный расход топлива и ровную работу во всем диапазоне оборотов. Слабая искра наоборот хуже воспламеняет топливо-воздушную смесь, что вызывает перебои в работе двигателя, снижение мощности и экономичности. 
Типы свечей зажигания


Все свечи зажигания распределяются на несколько типов в зависимости от материала, из которого изготовлены электроды:

· Классические – медные электроды, иногда с иттрием для повышения надежности 
· Платиновые – более надежные и качественные благодаря:
· долгий срок службы
· сильная искра
· электроды не выгорают, а потому зазор между электродами остается неизменным

· выше температура искры

· меньшее напряжение на основном электроде
· Иридиевые – имеют такие же свойства, как и платиновые, но кроме этого:
· меньше вероятность выгорания и окисления контактов 

· иридий прочнее других металлов

· значительно выше температура плавления

· стабильная работа при экстремальных нагрузках

Свечи зажигания для мотоцикла – на что обратить внимание?

Прежде всего, стоит ознакомиться с технической документацией к мотоциклу, так как именно там указан тот тип свечей, который не только подходят по размерности, а лучше всего подходят к мотору и обеспечат стабильную работу на всем сроке службы. Но, несмотря на это, следует учитывать и условия эксплуатации, материал электрода, калильное число и другие пожелания.


1. Размерность свечи зажигания 
Каждая свеча имеет свои конструктивные особенности, и именно они определяют, подойдет ли такая свеча на двигатель вашего мотоцикла. Размерность свечи должна соответствовать всем техническим требованиям двигателя, а именно: форма контактной гайки, длина и диаметр резьбы, ее шаг, размер под ключ, момент затяжки и вид уплотнителя. 


2. Ширина зазора между электродами

Данная характеристика оказывает сильное влияние на искрообразование. При большом зазоре искра отлично воспламеняет топливо-воздушную смесь, но при этом повышается риск ее обрыва. Особенно это заметно на высоких оборотах, когда свеча может «пропускать» сжигание топлива в цилиндре. С другой же стороны, маленький зазор вызывает сильную, но короткую искру, которой попросту может не хватать для воспламенения горючей смеси. В таких условиях свечу может заливать, а при высоких оборотах есть риск выхода катушки зажигания из строя, так как искра такой небольшой длины не успевает разорваться и вызывает замыкание. 

3. Калильное число
Данный параметр определяет, насколько свеча горячая и как быстро остывает. Требование к показателю легко объяснить – топливо-воздушную смесь должна воспламенять именно искра от свечи зажигания, а не жар от раскаленных частей двигателя. Чем выше калильное число – тем холодней свеча, и наоборот. Для каждого отдельного мотора требуется свечи с определенным калильным числом, так как погрешности в любую из сторон негативно отразятся на ресурсе и мощности в целом: горячие свечи приведут к перегреву, а холодные – к образованию нагара. Но стоит учитывать и условия эксплуатации: 

· Холодные свечи – отлично сочетаются с двигателями с высокой степенью сжатия и работающих на высокооктановом топливе. Такие свечи можно использовать летом, когда двигатель мотоцикла нагревается не только от своей работы, а и от жаркого воздуха. 

· Горячие свечи – лучше подходят для моторов с низкой компрессией и на низкооктановом топливе. Они быстрее разогреют двигатель до рабочих температур и предотвратят появление нагара. Можно использовать в зимнее время, когда прогрев до рабочих температур особенно важен. 
4. Маркировка на свечах зажигания

На каждой свече зажигания имеется маркировка, система которой у разных производителей может быть разной. Но, несмотря на это, все они указывают на одни и те же характеристики свечей зажигания, а именно:
· длина, ширина и шаг резьбовой части;

· конструктивные особенности;

· калильное число;

· наличие или отсутствие резистора;

· материал, из которого изготовлены электроды;

· другие характеристики и информация об изготовителе.

К выбору свечей зажигания стоит подходить с особым вниманием, ведь правильно подобранная свеча – залог стабильной работы двигателя Вашего двухколесного друга.  
