
	Керамогранит на пол в прихожую
Напольное покрытие должно быть, в первую очередь, безопасным и удобным. Благодаря своим характеристикам керамогранит на пол в прихожую – отличное решение. Этот материал обладает антивандальными свойствами и не требует особого ухода. Его применяют в дизайне обычных квартир и шикарных домов. 	
Преимущества и недостатки материала
У керамогранита, как и любого другого материала, есть как достоинства, так и недостатки.
К очевидным преимуществам относятся:
· высокая прочность и долговечность (практически не бывает трещин и сколов);
· устойчивость к влаге и загрязнениям;
· однородная текстура и цвет по всей толщине плитки;
· большой выбор расцветок, рисунков и текстур;
· огнестойкость.
Среди недостатков можно выделить:
· сложный в укладке;
· холодное покрытие;
· плитка с глянцевой отделкой довольно скользкая;
· высокая стоимость.
Некоторых недостатков можно избежать, если выбрать плитку с матовой или рельефной поверхностью и утеплить пол. 
Для какого стиля прихожей подойдет
Стиль оформления прихожей задает тон и настроение всему дому. Разнообразие рисунков и фактур керамогранита открывает широкие возможности для фантазии дизайнеров. 
1.Классический стиль. Напольная плитка с имитацией под натуральное дерево или камень создает особую атмосферу в помещении.
Панно из керамогранита украсит даже самый изысканный интерьер. Фоновую плитку сочетают с декоративными элементами и получают уникальный авторский рисунок.
2.Минимализм. Успешно решается задача сочетания удобства и красоты на небольшой площади.
3.Лофт, хай-тек. Керамогранит, имитирующий цвет натуральных пород дерева выигрышно смотрится на фоне стен из серого цемента.
4.Ар-деко. Геометрия и контраст – глянцевая плитка черного и белого цвета придадут прихожей экстравагантности. 
5.Этнический стиль. Пол, облицованный плиткой с растительными и цветочными мотивами, традиционными орнаментами украсит небольшое и скучное помещение.
И хотя дизайн прихожей зачастую сводится к прагматизму, зону входа можно сделать интересной и необычной. 
Варианты расцветки
На рынке строительных материалов керамогранит представлен множеством текстур, цветов, форматов, размеров и орнаментов. Благодаря цифровой печати на нем воспроизводят модные текстуры камня, мрамора, грубого бетона или уютной древесины.
Стильные коллекции плитки “под дерево” (дуб, ясень, платан, палисандр, венге и др.) отвечают тенденциям экологичного дома. Радует богатство природных оттенков, которые гармонично впишутся в любой интерьер.
В полированной или полуматовой отделке керамогранитные плиты с эффектом мрамора подчеркнут статусность помещения. Обилие расцветок дает неограниченные возможности для дизайна.
Особого внимания заслуживает мозаичный пол в прихожей. Он выглядит как узорный ковер.  
Нарядное настроение  в интерьер обычной прихожей привнесет плитка с изображением птиц, растений, разнообразных узоров и орнаментов.
Как уложить керамогранит
Перед тем как положить керамогранит на пол в прихожей необходимо определиться со схемой укладки. Выбирайте такой вариант, который больше всего нравится и подходит по стилю.
Инструкция по монтажу:
1.Выровняйте поверхность. Сделайте цементную стяжку или залейте самовыравнивающуюся смесь. 
2.Нанесите грунтовку, предварительно очистив пол от пыли и грязи. 
3.Сделайте разметку. Нарисуйте осевые линии при помощи мелованного шнура. Это позволит выдержать симметричность.
4.Нанесите гладким шпателем клей на плитку и на пол. Затем разровняйте его зубчатым шпателем и уложите на поверхность. Слегка придавите, можно простучать резиновым молотком.
Внимание! Если керамогранит покрыт специальным защитным слоем, удалите его моющим раствором.
5.Используйте монтажные крестики (толщиной от 3 мм) для одинаковых швов.
6.Во время работы проверяйте правильность укладки строительным уровнем.
7.Дайте просохнуть клею 3-4 дня. А затем затрите швы.
Если соблюдать все правила и последовательность монтажа, получите в результате прочный и красивый пол в прихожей из керамогранита. 
Советы профессионалов
Чтобы избежать ошибок и переделок после ремонта воспользуйтесь полезными советами:
1.Перед укладкой плитки утеплите пол системой с электроподогревом.
2.При расчете необходимого количества керамогранита обязательно добавьте 8 – 10 % на подрезку и подгон.
3.Покупая большую партию материала, проверяйте номер и цвет.
4.Выбирайте затирку для швов “в цвет” или на один-два тона светлее / темнее.
5.Бесшовная плитка подходит для помещения, площадью от 15 м². 
Благодаря своим техническим характеристикам керамогранит – идеальный материал  для оформления пола в прихожей. Внешний вид и срок службы такого покрытия во многом будет зависеть от качества монтажа. Возможно, имеет смысл прибегнуть к услугам профессиональных специалистов. 









