Фальцевая кровля
Понятие о кровле фальцем
Пожалуй, кровля фальцем – это одно из самых надежных кровельных покрытий, потому что абсолютно не имеет сквозных отверстий – совершенно герметично. Также противостоит коррозии, неспособно к возгоранию и не оставляет следов швов, поскольку крепится изнутри.  Слово «фальц», в переводе с немецкого – означает шов. С помощью этого шва скрепляются листы гладкого металла, и образуется цельное металлическое покрытие. 
Кровельное покрытие состоит из элементов, именуемых как «картины» - листы тонкого металла, длинной не более 10 метров, с подготовленными для фальцевания краями, которые закатываются механически (с помощью машин), или вручную (специальным инструментом). В состав «картин» входит: цинк, титан, медь, алюминий и защитное полимерное покрытие. 
Кровля фальцем может сослужить хорошую службу на протяжении не одного десятка лет, учитывая условия ее эксплуатации. Обычно, она с легкостью выдерживает сильные порывы ветра, град и падающие камни. 

Область применения 
Имея доступную цену и широкий спектр применения, услугами фальцевой кровли пользуются при строительстве не только больших зданий (промышленных объектов, складов и т.п), но и маленьких жилых домов. 

Нюансы и недостатки кровли фальцем
- Обрешетка должна быть идеально ровной;
- Необходимость опыта и большого стажа кровли фальцем у строителей;
- Трудный и долговременный процесс;
- Во время крепления, при повышении температуры происходит расширение металла, что исключает возможность полностью ровной поверхности;
- Зимой необходимо устанавливать специальную фиксацию для задержки снега, поскольку без нее снег будет скатываться лавинным образом, что может способствовать поломке металлических листов; 
- Покрытие может быть шумным, правда только в непосредственной близости с ним;

Вывод
[bookmark: _GoBack]При данном типе кровли можно частично избежать вышеперечисленных недостатков, следуя всем мерам безопасности и сотрудничая только с грамотными специалистами. 
