	WÄRTSILÄ SHORE POWER CONTAINER SYSTEM
Tightening environmental regulations are ramping up the pressure on ship operators and port authorities to minimise the impact of air pollution and noise emissions. The Wärtsilä Shore Power Container (SPC) system is a modular, containerised shore connection system that provides a vessel with a secure supply of electrical power from the local grid while the engines are turned off, completely eliminating exhaust emissions and noise pollution.




SPC is a simple and cost-effective modular system that complies with ICE/ICO/IEEE 80005-1 requirements. The key components in a typical confi guration include a cable reel, a high-voltage switchboard and a control and monitoring device with an interface between ship and shore. The system can be delivered as a containerised solution or installed onboard a vessel as a single-component solution.





Our containerised solution includes
all the necessary components inside
a 40’ high-cube container and can
be installed in any suitable location
on board. The solution is available for
both new-build or retrofi t installations
and can be tailored for your needs. For
example, a step-down transformer can be installed for low voltage applications.
For retrofi t applications we perform
a complete onboard installation with
connection to the existing control
panels and systems.









Customisable solutions to suit any application 
Wärtsilä also offers a solution for projects that require a customised approach, with additional fl exibility in terms of the installation locations for the main SPC components. For example, the shore cable reel can be installed in a 20’ container on deck while the monitoring and control cabinet and high-voltage switchboard can be installed below deck or in a second 20’ container.




KEY BENEFITS
Reduce your environmental
footprint
• Comply with port emission
requirements
• Install without disrupting vessel
operation
• Can be installed onboard or
Containerized.
Word list:
Connection point to ship
Solution for low voitage vessels with step down transformer


SPC features:
• Design according to IEC 80005-1
• Standard 40’ high-cube container
including classification and CSC
certificate
• Max. 7.5 MVA transferable power
at 6600 V, 60 Hz and 30 °C
• Usable on both port and starboard
side of vessel
• Safe operation area and locked
high-voltage area when operational
• Human-Machine Interface including
operator guidance and alarm
history
• Integrated fire alarm system
• Electric cable reel drive including
tension control
• Insulated container with
dehumidifier and heating to avoid
moisture damage
• Maintenance-friendly technology















Scope of supply:
• Feasibility analysis
• Onboard inspection
• Engineering work and conversion
planning, including:
− Switchboard modification
without affecting class approval
certificate
− Short circuit level check and
coordination study plus any
required adjustments
− Integration of power and control
circuits into existing switchboard
− Clarification of the interface
to automation and power
management systems
− Installation planning and
coordination
• Conversion cost budgeting
• Installation services










Why choose Wärtsilä?
Wärtsilä has carried out more than
100 installations of the SPC solution
for major global players in the shipping
industry, with the majority of them
being full EPC deliveries. Continuous
research and development, as well as
professional support from Wärtsilä’s
global network, ensure that you always
get the latest applicable technologies
and guaranteed reliability
	КОНТЕЙНЕРНА СИСТЕМА БЕРЕГОВОГО ЖИВЛЕННЯ WÄRTSILÄ
Посилення екологічних норм посилює тиск на операторів суден та портову владу щоб мінімізувати вплив забруднення повітря та шумових викидів. Система Wärtsilä Shore Power Container (SPC) це модульна, контейнерна система берегового підключення, яка забезпечує судно надійним електропостачанням електричної енергії від місцевої мережі при вимкнених двигунах, повністю виключаючи вихлопні гази та шумове забруднення. вихлопних газів та шумового забруднення.

SPC - це проста та економічно ефективна модульна система, що відповідає вимог ICE/ICO/IEEE 80005-1. Основні компоненти типової конфігурації включають кабельний барабан, високовольтний розподільний щит та систему керування. високовольтний розподільний щит та пристрій керування, пристрій моніторингу з інтерфейсом між судном та берегом. Система може бути поставлена у вигляді контейнера або встановлюватися на борту судна як однокомпонентне рішення.

Наше контейнерне рішення має
всі необхідні компоненти всередині
40-футовий контейнер з високими кубами і може
може бути встановлений в будь-якому відповідному місці
на борту. Рішення доступне
як для нового, так і для модернізованого будівництва
і може бути адаптований до любих потреб. Наприклад, для низьковольтних програм може бути встановлений понижувальний трансформатор.
При модернізації виконується
повна установка на борту з
підключенням до існуючих панелей управління, панелями та системами.



Настроювані рішення, які підходять для будь-якого застосування
Wärtsilä також пропонує рішення для проектів, що вимагають індивідуального підходу, з додатковою гнучкістю щодо місць встановлення основних компонентиів SPC. Наприклад, котушка берегового судна може бути встановлена у 20-футовому контейнері на палубі, у той час як шафа моніторингу та управління та високовольтний розподільний щит може бути під палубою або у другому 20-футовому контейнер.



ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ 
Зменшили вплив на довкілля Дотримуються вимог до викидів в атмосферу
Встановлення без порушення роботи судна 
Може бути встановлений на борту або у контейнері

Переклад слів:
Точка з'єднання з кораблем
Рішення для малооб'ємних суден із понижувальним трансформатором


Характеристики SPC:
- Конструкція відповідно до IEC 80005-1
- Стандартний 40-футовий висококубовий контейнер
включаючи класифікацію та сертифікат CSC
сертифікат
– Макс. 7,5 МВА переданої потужності
при 6600 В, 60 Гц та 30 °C
- Можливість використання як по лівому, так і правому борту судна
- Безпечна зона експлуатації та заблокована високовольтна зона під час експлуатації
- Людино-машинний інтерфейс, включаючи керівництво оператора та сигналізацію
- Вбудована система пожежної сигналізації
- Електричний привід кабельного барабана, включаючи
контроль натягу
- ізольований контейнер з
осушувачем та підігрівом, щоб уникнути
пошкодження від вологи
- Зручна в обслуговуванні технологія




[bookmark: _GoBack]

Об'єм поставок:
- Техніко-економічний аналіз
- Бортова інспекція
- Інженерні роботи та переобладнання
планування, включаючи:
- модифікація розподільних щитів
без впливу на схвалення класу
сертифікат
- Перевірка рівня короткого замикання та
дослідження координації плюс будь-які
необхідні коригування
- Інтеграція силових ланцюгів та ланцюгів управління
інтеграція силових ланцюгів та ланцюгів управління в існуючий розподільний щит
- Уточнення інтерфейсу
до систем автоматизації та енергопостачання
системи управління
- Планування установки та
координація
- Складання бюджету витрат на переобладнання
- Послуги з встановлення

Чому вибирають Wärtsilä?
Компанія Wärtsilä виконала більше
100 інсталяцій рішення SPC
для найбільших світових гравців судноплавної
судноплавної галузі, причому більшість із них
це повне постачання EPC. Безперервні
дослідження та розробки, а також
професійна підтримка з боку
глобальної мережі, гарантують, що ви завжди
ви завжди отримуєте новітні застосовні технології
та гарантовану надійність



