Как самостоятельно заменить фильтры для воды разной конструкции
Наступает время, когда необходимо поменять фильтры для воды. Они разные внешне, различаются строением, технологией очистки жидкости, но и много общего. Это позволяет заменить картридж, руководствуясь универсальными правилами.
Какие бывают фильтры для воды
Чтобы подготовить воду из крана для потребления, существуют приборы разных типов. Если жидкость нужна только для пищи, пользуются фильтром-кувшином. Он за несколько минут очищает 0,5–2,5 л воды. Объем зависит от вместимости резервуара. Для замены фильтрующего элемента не понадобятся никакие инструменты. 
Картриджи для кувшинов различаются качеством и ценой, продаются везде. Они очищают без замены 150–400 л жидкости – возможности зависят от производителя. Основной недостаток – ограниченный объем, который определяется вместимостью кувшина. Она не превышает 2,5 л, а для приготовления пищи иногда требуется больше – это дополнительное время для подготовки. Наполнить ванну таким способом – нереальная задача.
Фильтр-насадка на кран очищает за 1 минуту 0,2–0,5 л жидкости – это малопроизводительное устройство. Чтобы пользоваться изделием, необходима отдельная емкость, в которую собирают очищенную жидкость. В некоторых конструкциях не предусмотрен переключатель для пропуска потока в обход картриджа, напор воды регулируется с трудом. Мыть посуду неудобно – приходится снимать насадку.
Проточные очистители благодаря конструктивным решениям более производительные. Пользователи их называют настольными или фильтрами под мойку. Подсоединяют шлангом к водопроводному крану на раковине. Требуется всего 1 минута, чтобы получить 2 л очищенной воды. Продолжительный ресурс: до 4000 л. Время до замены зависит от интенсивности использования. Для семьи из 3–4 человек – это 1,5–2 года.
Для размещения потребуется место, которое иногда трудно найти в ванной или на кухне с ограниченной площадью. Существуют модели с креплением на стене. Может оказаться, что втулки из комплекта для настенной конструкции не подходят для крана в доме. Придется искать и покупать отдельно.
Встроенный фильтр по цене дороже остальных. Это цилиндрическая емкость с элементами фильтрации. Устанавливают под мойкой, вывод очищенной воды подключают к наружному смесителю. Рабочий ресурс больше, чем у рассмотренных ранее изделий, качество очистки намного выше. Благодаря этим свойствам, затраты на приобретение оправданы.
Центральный фильтр устанавливают на магистральном трубопроводе после счетчика. Это несколько колб с фильтрующими элементами разной степени очистки.
Получить подробную информацию, проконсультироваться о выборе фильтрующего прибора, купить подходящую модель можно в компании КВАНТА г. Тюмени.
Когда необходима замена фильтра для воды
Все разновидности фильтровальных приборов оснащаются картриджами. Причина для их замены – накопление вредных частиц, что сопровождается нежелательными последствиями:
· при большой концентрации отфильтрованных примесей они попадают в подготовленную воду;
· создается питательная среда для развития бактерий, иногда небезопасных для здоровья;
· уменьшается напор в системе;
· риск повреждения мембраны в системе обратного осмоса.
Определяют, когда менять картридж, по разным признакам. В прозрачной колбе содержание загрязнений видно визуально. В приборах, где такой контроль невозможен, производители устанавливают приспособления, на которых вручную выставляется дата. Изменение качества очищенной воды также является показателем для замены: неприятный привкус, накипь в посуде.
На этикетке каждого сменного элемента указан рекомендованный ресурс и объем пропущенной жидкости. Существуют факторы, которые вносят коррективы:
· интенсивность использования – зависит от количества жильцов;
· вид применяемого прибора; 
· температура в помещении.
Существенное влияет на ресурс работы качество воды. При центральном водоснабжении она проходит предварительную подготовку, замена необходима через 5–6 месяцев. Теоретически такая вода должна быть самой чистой, но состояние старых металлических труб нивелирует это преимущество, менять фильтровальные элементы приходится чаще. Вода из скважины или колодца более загрязненная, поэтому картриджи меняют через 2–3 месяца.
Учитывают особенности приборов:
· фильтрами кувшинного типа пользуются максимум 2 месяца;
· обратноосмотическими системами – 2 года;
· проточными – 3 месяца.
В многоступенчатых приборах первый фильтр меняют через 2 месяца – на него приходится основная нагрузка. Остальные служат полгода.
Как производится замена фильтра для воды
Порядок замены фильтрующих элементов во всех системах одинаковый. Отдельные тонкости указываются в инструкции производителей. Перед работой готовят ключ для замены картриджа, который входит в комплект при покупке фильтрующего прибора.
Сменные части фильтров для воды в нашем каталоге
Главный элемент фильтра – картридж. Он преимущественно цилиндрической формы. Осуществляет механическую обработку, устраняет хлор, органические вещества. В зависимости от задач, которые предстоит решать, для изготовления применяют различные материалы:
· вспененный полипропилен, полиэтилен;
· активированный уголь – прессованный или гранулированный;
· гофру.
В компании КВАНТА из г. Тюмени можно приобрести картриджи:
1. Slim 10" для фильтпатронов всех типов. 
2. Big Blue 10" – очищает от нерастворимых частиц: ржавчины, песка, грязи. Кроме фильтрации холодной, используют для горячей воды.
3. Big Blue 20" – для приборов с корпусом размером 20 дюймов. 
4. Угольные постфильтры, минерализаторы. Отделяют органику и соли, смягчают воду.
Все картриджи имеют множество модификаций.
Замена картриджа фильтра для воды
Приступая к работе, перекрывают водопровод краном на входе. Если он отсутствует, потребуется отключение всего дома. Ключом откручивают колбу. Может случиться, что она не поддается – препятствует давление внутри патрона. Его сбрасывают, нажав на кнопку, которая расположена в верхней части фильтра. Если конструкцией такая возможность не предусмотрена, давление понижают, открыв первый после прибора кран. Откручивают колбу аккуратно, чтобы из нее не расплескалась грязная жидкость.
Достают старый картридж. Все сменные элементы, кроме предназначенных для механической очистки, имеют на торцах уплотнительные прокладки. В комплекте с новыми картриджами они также поставляются, но может оказаться, что качество невысокое: жесткие и тугие. Если состояние старых уплотнителей хорошее, их снимают, промывают, продолжают использовать.
Из колбы выливают жидкость. Внутри может оказаться слизь и ржавчина. Моющие средства не применяют – их остатки вредят следующим ступеням фильтрации, смешиваются с чистой водой. Протирают верхнюю часть корпуса.
Если нарушены сроки замены картриджа, он использовался больше положенного времени, внутри колбы можно увидеть сильный налет ржавчины, который не отмывается. Чтобы не покупать новый прибор, пользуются народным способом очистки:
· покупают лимонную кислоту из расчета 2 пакетика на каждый баллон и 1 на крышку;
· доводят до кипения воду, дают немного остыть, чтобы была горячей;
· заливают в колбы и крышки доверху;
· высыпают лимонную кислоту, оставляют на полчаса;
· очищают щеткой-ершом, ополаскивают чистой водой.
Прежний вид полностью не восстановится, но вода после замены картриджа буде поступать чистой. 
Устанавливают на свежие картриджи резинки, помещают элементы внутрь колбы. Если уплотнители жесткие, закрыть фильтр трудно. Лучше использовать старые – даже твердые легче станут на место. Если есть возможность, заменяют более мягкими. Закручивают колбу до упора ключом. 
Если система обратноосмотическая или ультрафильтрационная, колбу перед установкой заполняют чистой водой. Поступающая в пустой баллон жидкость содержит воздушные пузырьки, которые могут повредить мембрану. В других фильтрах они выйдут через кран.
Медленно открывают запорный вентиль на магистрали, убеждаются в герметичности собранного фильтра. Когда он протекает, перекрывают водопровод, пробуют подкрутить сильнее. Если это не помогает, виновато уплотнительное кольцо в колбе. Возможно, оно деформировалось, тогда придется заменить новым.
Завершив замену картриджей, открывают смеситель и 10–20 минут сливают воду. Таким способом новые элементы очищают от мелкой пыли, которой в них много. После такой процедуры из крана пойдет чистая вода.
Замена фильтра для воды постоянного типа
При замене фильтров постоянного типа важно не перепутать очередность расположения, чтобы не поставить элемент для грубой очистки вместо финишного. Менять фильтры можно последовательно по одному или все сразу. Замена выполняется по такой схеме:
· снимают стопорную клипсу;
· нажимают на кольцо, отсоединяют шланг;
· с удерживающих скобок снимают фильтр;
· отсоединяют шланг, ведущий к мембране;
· меняют фильтр обратного осмоса;
· собирают мембрану;
· устанавливают новый фильтр;
· подсоединяют шланг.
Степень очистки в обратноосмотической системе настолько высокая, что вместе с вредными примесями задерживаются полезные вещества. Чтобы восполнить воду магнием, кальцием и другими необходимыми для человека веществами, вместе с предварительными фильтрами применяются минерализаторы, ионизаторы, которые устанавливают сверху.
Перед началом работы по замене постфильтра запоминают положение стрелки, которая указывает направление водного потока. Новый картридж устанавливают в таком же положении. 
Последовательность операций:
1. Вытаскивают фиксатор, надавливают на кольцо. После этого снимают трубки входа и выхода.
2. Откручивают все переходники. После демонтажа устанавливают на новые картриджи, предварительно сняв с них заглушки.
3. Трубки вставляют на свои места до упора. Фиксируют кольцами.
4. Перед использованием картриджи промывают от пыли, включив воду на 10–20 минут. 
Замена фильтра грубой очистки воды
Фильтры грубой очистки задерживают крупные взвешенные частицы. Производится несколько типов фильтрующих элементов:
1. Сетка, которая размещается в корпусе. Положение вертикальное или под углом.
2. Диски со специальными канавками. Они сжимаются, образуя цилиндр с отверстиями для фильтрации.
3. Картриджи – емкости с фильтром. Задерживают самые крупные механические частицы.
Перед заменой перекрывают воду. Дальнейшие операции производят в такой последовательности:
· гаечным ключом откручивают фильтр, если есть хомуты, снимают;
· удаляют использованный уплотнитель, наматывают изоленту;
· следя за положением прокладок, устанавливают новый фильтр с помощью гаечного ключа;
· открывают воду, убеждаются в отсутствии протечек.
Чистка фильтра грубой очистки
Не всегда возникает необходимость заменить такой фильтр новым. Его можно почистить:
1. Перекрывают водопровод. Гаечным ключом откручивают крышку.
2. Достают фильтрующий элемент, промывают проточной водой. Используют зубную щетку, которая удаляет загрязнения из самых маленьких отверстий.
3. Устанавливают фильтр, наматывают изоленту на резьбу. Прокладку лучше заменить новой.
Включают подачу воды, проверяют, нет ли протечек.
Самостоятельная замена фильтровального картриджа не вызывает особых трудностей. Если следовать инструкциям, операция пройдет успешно.

 


