Как крепить террасную доску
Террасная доска – тип досок, которые используются для покрытия пола вне помещения.  Декинг террасной доской отличается от обыкновенной половой доски тем, что она не подвержена негативному воздействию высоких или низких температур, ей не страшны ни дождевые условия, ни прямые солнечные лучи. Цена материала может отличаться по отношению к исходному материалу, а это может быть: древесно-полимерный композит (далее: ДПК), натуральные доски из обработанного дерева (к примеру, доска из лиственницы, бамбука, тика) или же из массива дерева.
Лишь только Вы решили купить террасную доску, стоит подумать об инструментарии и обеспечении безопасности труда. Для работ может понадобиться такие инструменты, как: шуруповерт, лобзик, пила. Дополнительно рекомендуется иметь уголок, карандаш, уровень-линейку, рулетку, резиновый молоток.
Подготовка к работам
Монтаж террасной доски надо осуществлять лишь на предварительно подготовленной поверхности: она обязана быть ровной и способной вынести большую нагрузку.
· При природном грунте или любой другой неровной рыхлой поверхности необходимо снять слой грунта до необходимой для ровности глубины, засыпать слой щебня или бетона, затем его необходимо уплотнить с помощью вибрационного инструмента для более плотной структуры бетона и большей твёрдости несущего шара. Вслед за тем нужно насыпать слой из гравия с песком толщиной от 3 до 5см. 
· При стойком и ровном основании на бетонную плиту складываются лаги (имитация бруса), которые оборудуются резиновыми подкладками.
Немаловажно соблюдать небольшой наклон для предотвращения скопления влаги под террасной доской во избежание разрушения покрытия. Если же дом находится около реки или для местности, где характерна дождливая погода, как таковая, то настоятельно рекомендуется предусмотреть дополнительный дренаж для отведения лишней воды.
Для вентиляции террасной доски из ДПК отвечающей требованиям необходимо оставить щели размерами 3-4 см. по всему периметру площадки. Это делается с той целью, чтобы настил прослужил дольше.
Монтаж опорной конструкции
Прежде всего, перед укладкой пола, доски следует выдержать около 48 часов при примерно такой же температуре, как во дворе, при условии, что материалы держались в помещении с показателем ниже 0 градусов.
Для монтажа используются специальные лаги. Для проведения качественного монтажа советуется купить доски и лаги одной фирмы.
Очень важно понимать, что бруски для настила не рассматриваются в виде опорной конструкции. Они должны опираться на что-то вдоль всей лаги и иметь точечную опору. Некой подушкой, в свою очередь, могут служить резиновые подпорки или бетонные плиты, но никак не грунт или какое-то бетонное основание.
Стыки лаг осуществляются одним работ из двух: 
· состыковать с расстоянием больше чем на 3 см;
· смещать относительно один одного более чем 15 см.
Промежутки между лагами соблюдаются относительно типа монтажа террасной доски:
· при перпендикулярном укладывании к лагам между брусками соблюдают расстояние от 350 до 400 мм.
· при диагональной укладке расстояние вынуждено быть не более 300 мм.;
· большие нагрузки в таких местах, как рестораны, подиумы и сцены обуславливают повышенную нагрузку на террасную доску. Здесь целесообразным решением будет уменьшить расстояние вполовину;
· точечные упоры, вдоль расположенных на них лаг, обязаны находится на расстоянии максимум – 400 мм.
Крепеж брусков к каждой опоре происходит с помощью дюбелей со скрытой головкой, состоящих с нержавстали. В то же время большинством производителей рекомендуется утопить головку шурупа при просверливании лаги по центру. 
Соответствующе, бруски из ДПК досок потребуют дюпель-гвоздей, имеющих размеры 6х80 или 8х80 мм. (в зависимости от модели), если они фиксируются к основанию. Отверстия целесообразно просверлить заранее, немного с запасом диаметра (для учета компенсации от теплового расширения).
Укладка террасных досок
Первым делом стоит предусмотреть компенсационные зазоры на расстоянии к опорам и примыкающим поверхностям (бордюры, стены зданий, ограды). Соблюдение расстояния должно быть минимум 30 мм.
Террасный декинг может укладываться как перпендикулярно, так и диагонально.
Доска для террас устанавливается к лагам сбоку при помощи кляммера (предназначенного специально для крепежа декинга) или саморезов. 
Доски ДПК необходимо состыковывать одну к одной, оставляя надлежащий промежуток 3-4 мм. Лучше всего это делать пластиковыми крестиками, которые можно купить в любом строительном магазине. Террасная доска с лагой прикручивается самонарезающими винтами в точке прикосновения.
[bookmark: _GoBack]Линия торцов при окончании работ вынуждена формировать прямую линию, иначе заглушки к террасе попросту не установятся. От доски можно отпилить ненужный фрагмент электрическим лобзиком для получения нужной ширины. 
На последнем этапе укладочных работ террасных досок нужно придать материалу изысканный вид. Мастера рекомендуют закрывать поверхности с помощью ПВХ заглушек, ДПК уголка и ДПК ленты. Выбор данных материалов делается с учетом цвета досок.
Резюмируя вышесказанное, нужно назвать следующие важные аспекты качественной работы:
· всегда стоит читать инструкцию по эксплуатации террасных досок из ДПК, даже если работа доверенная мастерам своего дела;
· средства защиты при выполнении укладочных работ – обязательный атрибут!
· обеспечивайте хорошую вентиляцию и систему стока воды для длительного служения террасного декинга;
· помните, что соблюдение инструкций делает площадку безопасной для Вас и Ваших окружающих, а сама террасная доска превращается в предмет искусства.



