Легированная поковка – черновая заготовка, что выступает промежуточной деталью для дальнейшей обработки. Впоследствии полуфабрикат обрабатывают методом ковки, штамповки или прессования до момента достижения необходимых параметров. Само металлическое изделие практически в полной мере соответствует форме и параметрам конечного образца. Легированные поковки формируют из специальной легированной стали. Помимо железа и углерода в состав такого материала входит марганец, кремний, кобальт, никель, хром и другие материалы. Благодаря такому составу исходный продукт получает дополнительные качества – повышенная твердость, устойчивость к коррозии, стабильность перед механическим воздействием.
Конфигурация
В зависимости от дальнейшей отрасли применения легированные поковки могут производить следующих форм:
1. Круглая форма и круглая форма с выступами. Представлена в виде дисков, дисков с отверстиями или без них, колец, валов и других округлых изделий;
2. Детали с прямоугольной формой сечения. Выполнена в виде бруса, плиты. Куба или цилиндра.
Методы изготовления
Металлические полуфабрикаты могут производить двумя способами:
1. Штамповка. Изготавливают методом деформации металла в стенках штампа, которые выступают ограничителями. Деформация металла осуществляется под форму. Штампованные поковки отличаются высокой точностью изготовления изделия;
2. Кованные. Также характеризуются как молотовые или прессованные. Отличаются свободным положением материала в момент ковки. Для конечного изделия характерны такие показатели как прочность и пластичность. Соблюдение параметров конечного изделия менее точное по сравнению со штампованной деталью.
Материалы
Поковки данного типа изготавливают из легированной стали. В основе сплава лежит железо, углерод и легированные металлы, которые вводят в состав для достижения сплавом определенных характеристик. Наиболее популярной группой легирующих добавок выступают марганец, никель, кремний, молибден, хром, вольфрам, кобальт, ванадий. Никель придает сплаву высокую коррозионную стойкость, прочность и пластичность. Хром также защищает сплав от коррозионной среды и дополнительно придает материалу твердости. Вольфрам в составе увеличивает красностойкость и прочность. Остальные химические элементы вводят в состав сплава для увеличения как заданных характеристик, так и придания материалу дополнительных свойств. В зависимости от назначения в состав сплава могут одновременно ввести сразу несколько химических элементов.
Сфера применения
Промежуточные изделия нашли свое применение в различных отраслях промышленности. Материал наиболее востребован в химической отрасли, сфере машиностроения, горнодобывающей промышленности. Также материал активно используют для сферы производства, судостроении, энергетическом направлении. Из поковок производят шатуны, валуны и другие изделия. Также поковки подходят для изготовления турбин лопаток, колец подшипников. Легированные поковки применяют в качестве заготовок для изготовления редукторов, роторов, валов и другой продукции.
