Система сцепления — неотъемлемая часть любого авто
Система сцепления представляет собой важный элемент трансмиссии любого транспортного средства. Именно она отвечает за отсоединение на короткий момент мотора от трансмиссии, а также за их корректное и легкое соединение в процессе переключения передач. Этот механизм также играет роль предохранителя, надежно защищая трансмиссию, и гасит нежелательные колебания, возникающие во время путешествия по неровной дороге. В его состав входит привод, а также само устройство сцепления.
Привод
Это специальное устройство создано для того, чтобы привести в движение автомобиль. На сегодняшний день выделяют два основных типа привода: механический и гидравлический. 
В современных моделях транспортных средств чаще всего используется вариант гидравлического типа. Он состоит из:
· цилиндров(основного и рабочего),
· педали,
· вилки,
· трубопроводов,
· подшипника нажимного типа.
Поршень с жидкостью, который является главным элементом данной системы, приводится в движение штоком, на который действует сила, подаваемая при нажатии на педаль сцепления. Жидкость передает давление на рабочий цилиндр от основного. После этого шток двигает вилку совместно с нажимным подшипником, который и передает усилие на весь механизм сцепления. Когда педаль отпускается, благодаря специальным возвратным пружинам, все элементы устройства занимают первоначальные позиции.
Механизм сцепления
Данная часть системы сцепления представляет собой устройство, передающее крутящий момент с помощью силы трения. Этот аппарат позволяет на короткий временной интервал отсоединить коробку передач от мотора авто, а после этого их медленно соединить. Все детали устройства зафиксированы в так называемом картере сцепления, присоединяемым к картеру мотора.
Эта система состоит из:
· картера,
· специального защитного кожуха,
· дисков.
Диск нажимного действия, за счет мощных пружин, и ведомый находятся в плотном контакте с маховиком. Большая сила трения, которая возникает между всеми этими деталями, во время работы двигателя заставляет механизм вращаться. 
Для того чтобы привести автомобиль в движение, водителю необходимо ведомый диск, связанный с ведущими колесами, прижать к маховику, который осуществляет вращательные движения. Сделать это нужно правильно, чтобы начало движения было легким.
Правильное использование системы сцепления
Чтобы легко тронуться без рывков, вначале следует приопустить педаль сцепления. Это необходимо для того чтобы пружины, находящиеся на нажимном диске, подвели к маховику ведомый, и два элемента плотно соприкоснулись. Некоторое время проскальзывая мимо маховика, диск за счет сил трения также начинает вращаться, а машина двигаться.
Когда автомобиль тронулся, педаль сцепления необходимо подержать еще 2-3 секунды. Такая задержка нужна для того, чтобы скорость вращения диска и маховика стали примерно одинаковыми. 
Когда все элементы системы сцепления вращаются с одинаковой скоростью без проскальзывания, а автомобиль ровно едет с заданной скоростью, можно отпускать педаль сцепления. Если это сделать в самом начале движения, то машина может резко дернуться вперед, а мотор заглохнет. Довольно часто неправильное включение и выключение системы сцепления приводит к возникновению неисправностей. Ремонт и замена отдельных деталей системы стоят очень дорого, поэтому так важно освоить технику работы с сцеплением. Для отключения системы, когда машина тронулась и набрала скорость нужно отпустить педаль быстрым и плавным движением.
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