Вентс 100 Модерн

Купити Вентс 100 Модерн рекомендується для вентиляції кухонь, туалетів, ванних кімнат і технічних приміщень з високими вимогами до кратності обміну повітря. Агрегат може працювати в непереривному або періодичному режимі, є електроарматура захисту від перегріву обмоток ротора і статора. По параметрам шумності и безпеки повністю відповідає існуючим державним нормативним вимогам. 

Технічні параметри

	Найменування параметру
	Показник

	Потужність двигуна в оптимальному режимі 
	14 Вт

	Рівень шуму на віддалі 3,0 м 
	33 дБ

	Максимальна продуктивність 
	88 м3/год.

	Вага 
	600 г

	Клас захисту корпусу 
	IP 34

	Напруга живлення 
	220±10% В

	Діаметр патрубку 
	100 мм

	Додаткове обладнання
	Датчик вологості, таймер

	Габаритні розміри
	Довжина з патрубком 130 мм, квадрат лицевої панелі 170×170 мм, товщина декоративної панелі 35 мм.



Витяжний вентилятор Вентс 100 Модерн має гарантію п’ять років при умові виконання рекомендованих виробником правил експлуатації. Відносно невисокі ціни на Вентс 100 Модерн роблять його доступним для всіх користувачів.

Інженерні особливості 

Управління вентилятором виконується в двох режимах. 

1. Ручний. Двигун включається кімнатним вимикачем, кількість обертів може регулюватись тиристорним пристроєм. До одного блоку управління допускається одночасне підключення декількох приладів (наприклад, вентилятор для ванної Вентс 100 Модерн і для кухні). 
2. Автоматичний. Виконується з допомогою блока керування БУ-1-60 (додається окремо). Режим контролює датчик вологості і таймер. Попередні настройки виконуються вручну і можуть мінятись з врахуванням особливостей експлуатації. 

Витяжний вентилятор для приміщень Вентс 100 Модерн має сучасний привабливий вигляд, всі пластикові елементи виготовлені зі стійкого до механічних зусиль і ультрафіолетових променів полімеру. Поверхні не вигоряють на сонці, за рахунок залишкової пластичності компенсують динамічні загрузки. 

Оригінальна геометрія крильчатки Вентс 100 Модерн забезпечує високу продуктивність при незначному шумоутворенні. Вентилятор повністю готовий до установки, ніяких спеціальних підготовчих робіт не потрібно. 

Рухомі деталі встановлені на закритих підшипниках кочення, змазка універсальна. Безшумний вентилятор Вентс 100 Модерн не потребує періодичних технічних оглядів весь період експлуатації – значно спрощується користування, зменшуються втрати часу і коштів. 

Правила монтажу

Вентилятор потрібно встановлювати безпосередньо в вентиляційні трубопроводи або шахти. При неможливості монтажу вентиляції для приміщень Вентс 100 Модерн в шахту в зв'язку з її архітектурними особливостями, допускається використовувати гнучкі повітропроводи. З'єднання корпусу вентилятора виконується звичайними хомутами відповідного діаметру. Фіксація до несучих поверхонь саморізами, може працювати як в горизонтальному, так і в вертикальному положеннях. Монтаж електричної проводки виконується згідно до вимог ПУЕ. 
