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1. Назначение, область применения и горнотехнические условия.
1.1.	Буровая установка предназначена для бурения горизонтальных и наклонных шпуров в подземных выработках сечением до 30 м² при разработке  месторождений железных руд. Также для бурения анкерных шпуров.
1.2.	Горные породы – труднобуримые, трещиноватые, среднеабразивные. Предел прочности буримых пород и руд от 50 до 230 МПа.
1.3.	Установка будет эксплуатироваться в  шахтах не опасных по газу и пыли, в   условиях высокой влажности (относительная влажность 75-100%) и обводненности.  Температура окружающей среды от +12 до +35°С. Химическая агрессивность рудничной атмосферы и шахтных минерализованных вод (кислотная), а также наличие значительных концентраций тонкодисперсной пыли, обладающей электропроводностью,  способствует интенсивной коррозии металла и штоков цилиндров. В очистных и проходческих забоях почва представляет собой скальное основание,   покрытое рудной мелочью или слой затвердевшей закладки с включением мелких кусков руды (возможны перемещения установки в выработках  с рельсовым путем шириной колеи 750мм и высотой рельс 152 мм, а так же наезды на куски горной массы до 280 мм,).
1.4.      Уклоны в выработках достигают 15°.

2. Основные данные технической характеристики.
2.1 Минимальные размеры выработок:
   	    Ширина, м                                                                         3,0 
  	     Высота, м                                                                          3,0 
2.2. Размеры зоны бурения
   	    Ширина, м                                                                         до 7,0
   	    Высота, м                                                                          до 4,5 
2.3. Диаметр буримых шпуров, мм                                    43-64
2.4. Глубина шпуров, м                                                        1,6 – 3,4
2.5 .Буровая система                                                             телескопическая  
2.6. Тип буровой стрелы                                                       телескопическая
2.7. Угол вращения податчика, град.                                   360
2.8. Надвиг (телескопичность) податчика, мм                    3000
2.9. Тип перфоратора                                                             гидравлический
2.9.1.Тип резьбы хвостовика                                                Т-38
2.10. Буровая система должна обеспечивать бурение вертикальных шпуров
2.11. Контролируемые параметры гидросистемы - давление в контуре удара, вращения, подачи перфоратора, промывки, продувки шпура и смазки гидроперфоратора.
2.12.Питающее напряжение, В                                             690, 50Гц 
2.13. Двигатель ход. базы                                                      дизельный 
2.14.Трансмиссия                                                                   гидростатическая
2.15. Осциляция заднего моста                                             ±10°
2.16. Шины                                                                              для тяжелых условий эксплуатации
2.17. Длина питающего кабеля, м                                         не менее 150м.
2.18.Тип охладителя гидросистемы                                      водяной  нержавеющий.
2.19. Водяной насос                                                                электрический центробежный.
2.20. Компрессор                                                                     винтовой.
2.21. Кабельный  барабан                                                       нержавеющий с гидроприводом                                   
2.22. Защитный козырёк с регулировкой высоты на гидроцилиндрах
2.23. Освещение забоя, фары:	     LED
2.24. Скорость перемещения, км/ч                                         0-20
2.25. Угол преодолеваемого уклона                                       до 15°
2.26. Поперечный уклон дороги при повороте                     до 10°
2.27. Угол складывания ходовой базы                                   40°
2.28. Радиус поворота
                                     внутренний, м                                       не менее 2,5
                                     наружный, м                                         не менее 5,1
2.29. Габаритные размеры:
         Ширина, мм                                                        не более 2200
        Высота в транспортном положении, мм           не более 2500
2.30. Габариты разобранных узлов установки для спуска в шахту:
        Ширина, мм                                                        не более 1450
        Высота, мм                                                          не более 2000
        Длина , мм	                  не более 4000

3. Технические требования.
3.1. Ходовая база.
- ходовая база с шарнирно-сочленённой  рамой и приводом от 4-х тактного дизельного двигателя;
- дизельный двигатель воздушно-маслянного  охлаждениея, механической системой управление частотой оборотов двигателя;
- дизельный двигатель должен быть оборудован системой очистки выхлопных газов – каталитическим нейтрализатором и соответствовать требованиям пункта 4.4 данного ТУ в части предельно допустимого содержания вредных компонентов в выхлопных газах при работе в подземных рудниках;
- корпус каталитического нейтрализатора  необходимо оборудовать штуцерами для отбора проб отработанных газов до и после каталитического нейтрализатора;
- конструкция топливной системы, регуляторов и датчиков должна обеспечивать защиту двигателя от перегрузок и аварийных режимов работы;
- система очистки воздуха  двигателя должна быть оборудована воздушным фильтром, и быть защищённой от случайного попадания в него капежа в обводненных выработках;
- установка должна иметь рабочий и стояночный тормоз, обеспечивающий эффективное торможение во время движения и стоянки на уклонах до 15°;
- мосты  должны быть оснащены встроенными нормально заторможенными гидравлическими дисковыми тормозами в масляной ванне, которые служат как в качестве рабочих, так и стояночных тормозов. Тормозной момент должен прикладывается ко всем четырём колёсам. Аварийный тормоз должен срабатывать автоматически при снижения давления в тормозной системе;
- ходовая база должна быть оборудована 4-мя опорными домкратами, обеспечивающими устойчивость машины при бурении;
- стальная рамная конструкция, моторная и рабочая части соединены шарнирно. Подшипники сочленения должны быть защищены от попадания влаги и пыли; 
- кабина оператора открытого типа;
- одовая база  должна быть оборудована  пневмошинами  для тяжёлых условий эксплуатации;
- все шарнирные соединения ходового шасси должны оборудоваться централизованной автоматической системой смазки;
 - пакет защиты от коррозии – Harsh water advanced.

3.2. Буровая стрела.
Буровая установка должна быть укомплектована стрелой изменяемой длины, механизмами вращения и надвига податчика. 
Конструкция стрелы  должна обеспечивать:
-	Плавное и быстрое перемещение стрелы от шпура к шпуру по прямой линии;
-	Точное плоскопараллельное перемещение податчика как по вертикали, так и по горизонтали;
-	Вращение податчика относительно оси стрелы на 360°;
-	Наклон податчика при бурении оконтуривающих  шпуров;
-	Надвиг податчика на забой 3000 мм ;
-	Телескопическое выдвижение стрелы не менее 1000 мм;
На рабочих гидроцилиндрах буровой стрелы должны быть установлены гидрозамки, фиксирующие положение стрелы при работе и препятствующие её самопроизвольному опусканию или повороту.
Все шарнирные соединения стрелы и податчика должны смазываться с помощью смазочного барабана с насосом и соплом. 
Штоки гидроцилиндров  стрелы должны иметь защиту от коррозии.


3.3. Автоподатчик.
Буровая установка должна быть укомплектована гидравлическим податчиком, позволяющим использовать буровые штанги длиной 1870 и 3700мм.
Общая длина податчика должна обеспечивать возможность бурения вертикальных и наклонных шпуров в кровлю под анкерную крепь в  выработках высотой не менее 3,0м и бурение горизонтальных и наклонных шпуров в борта и почву выработки шириной не менее 3,0м.

3.4. Гидроперфоратор.
Буровая установка должна быть укомплектована гидравлическим перфоратором, для бурения шпуров Ø 43-64 мм.
Привод вращателя от независимого реверсируемого гидромотора должен позволять плавно регулировать частоту вращения буровой штанги и обеспечивать достаточно высокий крутящий момент на различных режимах бурения.
Периодичность технического обслуживания перфоратора должна составлять не менее 500 бурочасов.
Перфоратор должен иметь хвостовик с наружной резьбой Т38.

3.5. Буровая система.
Гидравлическая буровая система должна позволять управлять процессом бурения с пульта управления в кабине оператора и позволять автоматически поддерживать заданные параметры режима бурения (усилие подачи, силу и частоту удара, частоту вращения бура).
Буровая система должна включать в себя:
-	систему промывки и продувки шпура;
-	систему смазки редуктора перфоратора;
-	систему противозаклинивания бурового инструмента;
-	систему контроля работы гидронасосов.
-           автоматический возврат штанги при окончании бурения шпура.

Должна быть установлена система автоматической промывки при бурении и продувки по окончании бурения шпура. 
Параметры бурения и подачи должны регулироваться отдельными блоками (без автомата бурения).
Должны быть установлены раздельные запорные краны для промывки при бурении и для продувки шпура после бурения.
Пульты дистанционного управления и позиционирования должны выполняться из нержавеющей стали и  быть защищены от воздействия агрессивной рудничной атмосферы и шахтных вод.
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3.6. Гидросистема.
Должна включать систему фильтрации гидравлического масла на напорной  и сливной линии.
Гидравлические цилиндры должны быть двойного действия  с никель-хромовыми штоками. Все штока гидроцилиндров буровой установки должны изготовляться из кислотоустойчивого материала (NiCr350), общая толщина хромового слоя должна быть не менее 20 мкм.  Гидравлические цилиндры управления ходовой базой должны обеспечивать угол складывания не менее 40° в каждую сторону.
Гидравлическая система должна быть оборудована счётчиками часов работы гидроперфоратора, электродвигателя гидросистемы.
Фиттинги стандарта JIC.

3.7. Электросистема.
Установка предназначена для работы в сетях с изолированной нейтралью. 
Гидронасосы буровой системы приводятся в действие от электродвигателя. Рабочее напряжение 660В, частота 50Гц. Исполнение электродвигателей рудничное – нормальное PH2, класс изоляции F, степень защиты на ниже IP54.
Электрооборудование буровой установки должно быть выполнено в пылевлагозащищенном исполнении (рудничное нормальное), исключающем проникновение рудничной пыли и надежно защищено от агрессивного воздействия рудничной атмосферы и шахтных вод. 
Установка должна подключаться к источнику питания при помощи гибкого кабеля с заземлением через 4-ю жилу кабеля. Электрическая система должна обеспечивать контроль целостности заземляющей жилы питающего кабеля и отключение машины от сети с рабочего места машиниста БУ кнопкой «Аварийное отключение».
Напряжение бортовой сети и цепей управления 24 В постоянного тока. 
Аккумуляторные батареи должны отключаться от цепи при помощи двухполюсного выключателя. Электрическая сеть должна предохраняться от повышенных нагрузок автоматическими выключателями. 
Электрическая система должна обеспечивать контроль и сигнализацию параметров работы дизельного двигателя, системы охлаждения и топливной системы, выводить на пульт управления информацию: 
1) Частота  оборотов двигателя.
2) Давление масла в двигателе.
3) Температура охлаждающей жидкости.
4) Низкий уровень масла в двигателе.
5) Низкий уровень охлаждающей жидкости.
6) Зарядка АКБ.
Электрическая система должна обеспечивать остановку дизельного двигателя при возникновении аварийных режимов работы.
Электропроводка не должна нагреваться, должна иметь надежную изоляцию, прочно крепиться, защищаться от тепла выхлопной системы, состоять из проводов, покрытых бесшовной изоляцией не подвергающейся коррозии, каждая жила кабеля должна быть маркирована.
Электрошкаф и клеммные  соединительные коробки на машине должны быть выполнены  из нержавеющей стали и иметь надёжные уплотнения.
Клеммники электрогидроклапанов также должны быть надежно защищены от воздействия агрессивной рудничной атмосферы и шахтных вод.
Силовой электрический кабель должен иметь двойную безшовную оболочку устойчивую к проколам и разрезам при контакте с породой, материал проводников должен выдерживать многократную навивку/свивку кабеля на барабане.
 
4. Требования безопасности и санитарной гигиены
4.1. Среднеквадратичные значения виброскорости или их логарифмические уровни в октановых полосах частот на рабочем месте не должны превышать значений, приведенных в таблице с подтверждением в сертификате заводских испытаний:

	Среднегеометрические частоты октановых полос, Гц
Compound frequencies of octane bands, Hz
	2
	4
	8
	16
	31,5
	63

	Среднеквадратичные значения виброскорости, м/с, не более
Root-mean-square values of vibration rate, m/s, no more
	3,5
	1,3
	0,63
	0,56
	0,56
	0,56




4.2. Предельный уровень шума на рабочем месте оператора не должен превышать по звуковому давлению на уровне головы 80 децибел, с применением средств индивидуальной защиты, при среднегеометрической частоте октановой полосы 63 – 8000 герц.
4.3. Машина должна быть оборудована фарами, обеспечивающими при движении достаточную освещенность на расстоянии не менее 15 м.
4.4. Дизельный привод.
Содержание вредных веществ в выхлопных газах должны соответствовать пунктам 7-10 главы 2 раздела XII «Правил безпеки під час розробки родовищ рудних та нерудних корисних копалин підземним способом 23.12.2016 р».
     4.5.Машина должна быть укомплектована одним порошковыми огнетушителями и оснащена автоматической системой пожаротушения моторной части.

5. Комплектация буровой установки, упаковка.
5.1. Буровая установка должна быть укомплектована:
· по согласованию резервным гидроперфоратором;
· системой автономного пожаротушения дизельного двигателя;
· централизованной системой смазки всех шарнирных узлов ходового шасси. бурового модуля, модуля позиционирования и стрелы. 
· смазочным барабаном с насосом, рукавом и соплом;
· насосом заполнения гидробака с фильтром;
· комплектом запасных частей для проведения ТО до 2000 бурочасов;
· противооткатными упорами – 2шт;

5.2. Вместе с машиной должна быть поставлена следующая техническая документация:
5.2.1. Описание устройства, принцип действия, инструкции по эксплуатации, техническому обслуживанию, регулировке и ремонту на следующие узлы:
· коробка переключения передач;
· дизельный двигатель (заводской оригинальный каталог запасных частей);
· оси (мосты);
· гидравлической, электрической, тормозной систем и их элементов;
· системы газоочистки выхлопных газов;
· системы смазки шасси и стрелы.

5.2.2. Каталог на запасные части;
5.2.3. Описание работы и настройки устройства самодиагностики и контроля параметров работы буровой установки;
5.2.4. Ремонтные карты по графику обслуживания и ремонту машины в зависимости от отработанных часов.
5.2.5. Рекомендации по разборке, строповке и спуску машины в шахту по стволу с размерами клети: Длина х Ширина х Высота = 4400 х 1450 х 2000 мм.
5.2.6 Инструкции по ремонту обслуживанию буровой установки, инструкции оператора буровой установки и инструкции по безопасности. 


6. Особые требования.
6.1. До подписания Договора поставки машины фирма должна предоставить Наличие «Дозволу на застосування устаткування підвищеної небезпеки» согласно п.6 Постановления КМУ Украины  №1107от 26.10.2011г. на данный вид оборудования.
6.2. До отгрузки машины в адрес Заказчика направляется электронные копии всех документов обозначенных в п.5.2.1. – 5.2.6.
6.3. Разборка, сборка и наладка машины на рабочем месте в шахте производится с участием представителя фирмы, с замерами всех технических характеристик.
6.4 Компания поставщик должна обеспечить сервисное обслуживание в течение гарантийного срока эксплуатации машины.

     Начальник шахты «ХХХХ»                                                                         __________
	Главный инженер шахты «ХХХХ»                                                             __________
	Главный механик шахты «ХХХХ»                                                              __________
	Главный энергетик шахты «ХХХХ»                                                           __________
