Наличие собственного бассейна у дома всегда было проявлением роскоши и богатства. Но сейчас это не такая уж редкость и недоступная мечта. Многие устанавливают бассейн во дворах частных домов, дабы в знойные дни наслаждаться приятной и освежающей водичкой. Такой водоем станет действительно украшением двора, но не стоит также забывать и о покрытии, окружающем бассейн. Очень важно, дабы оно не было скользящим, ведь это существенная угроза безопасности для купающихся. Прекрасной альтернативой плитке и паркету будет обшивка бассейна террасной доской.
Террасная доска или декинг – это долговечный и прочный материал, который имеет приятный древесный аромат и идентичен дереву за внешним видом. Такое покрытие выглядит солидно и весьма «освежает» общий вид двора. Благодаря тому, что террасная доска не впитывает влагу, можно не беспокоиться о гниении или деформации. Еще одно преимущество декинга – это плотная текстура, которая не позволит Вам занести занозу в ступню или поскользнуться, а специальный экологический состав не станет приманкой для насекомых. Вдобавок, к многочисленным преимуществам, данное покрытие не является слишком дорогостоящим, а также достаточно простое при установке.
Требования к выбору террасной доски
При осуществлении покупки любого товара или продукта, нужно обращать внимание на множество критериев, дабы приобретение прослужило качественно и долго. Террасная доска не является исключением, поэтому, перед покупкой данного материала уточните у продавца следующие характеристики:
1) Прочность (чтобы доски выдерживали различные нагрузки и не деформировались под весом);
2) Стойкость (перепады температуры и влаги, а также наличие осадков не должны повреждать покрытие);
3) Сохранность материала (защита от гниения и различных микроорганизмов);
4) Насыщенная текстура покрытия (защита от выгорания цвета на солнце).
Также лучше всего выбирать доски, которые имеют в своем составе поливинилхлорид, а не полиэтилен. Такая составляющая в несколько раз улучшает характеристики покрытия. Например, износостойкость и прочность повышается за счет более плотной структуры, но при этом материал нетоксичен и является безопасным для здоровья. Так как поливинилхлорид не горит самостоятельно и не может стать источником воспламенения, можно не беспокоится за его горючесть и возникновение загорания.
Уход за террасной доской
Поддерживать в чистоте и порядке такое покрытие совершенно не сложно, ведь периодическое мытье мыльной водой комнатной температуры – по сути это и все составляющие по уходу. Однако, свежие пятна настоятельно рекомендуется сразу убирать, пока они не въелись в покрытие. Изменить цвет настила можно по своему желанию и необходимости, для этого дела подойдет обычная краска по дереву. Но, стоит отметить, - после покраски покрытие может стать скользким. 
Самостоятельный монтаж террасной доски 
[bookmark: _GoBack]Просушить и подготовить материалы к монтажу. При необходимости выровнять поверхность основы будущего покрытия. Используя саморез, перпендикулярно (500мм) или диагонально (400 мм) прикрепить доски к лагам (деревянные балки) с учетом определенного расстояния между ними. Лаги установить под небольшим наклоном, дабы осуществить возможный сток воды. Далее происходит собственно монтаж террасной доски, для осуществления которого пригодятся: саморез, шуруповерт и крепительные клямеры. Разложить доски на установленные лаги, при этом выдерживать между ними расстояние в 20 мм. Укрепить доски с внешней и внутренней стороны, где находятся деревянные балки. Обработать покрытие специальным защищающим средством и наслаждаться проделанной работой!


