	

	             Способ осушения  земельного  участка.	
Перед тем как начать осушение садового участка, нужно определить уровень грунтовых вод. Выровнять рельеф данного участка. Для результативного осушения садового участка подойдет уличный кювет глубиной не меньше одного метра, с его помощью, проводится сток воды относительно рельефного уклона. Грунтовые воды стекают  в подобный кювет, тем самым снижая свой уровень на территориях расположенных около данного кювета. Лучше всего осушаются территории имеющие уклон, в направлении, к улице или же в противоположной от улицы стороне. На участке прокладывают водосточные канавки, обеспечивающие стекание дождевых, талых вод направленных определенную сторону. Если уклон участка направлен в сторону улицы, прокладывают продольную канавку перед строительной отмасткой к уличному кювету. Так делают, чтобы задержать водосток от сада или огорода. Когда уклон территории, в направлении, от улицы, то перед забором прокладывают поперечную канавку, а также продольную до конца территории. Такого рода канавы, для стока воды, служат для защиты грунта от таяния обильных осадков снега.
 В случаях равнинных территорий, нужно определить самое низкое место вдоль забора, проложить канаву длиной около двух, трех метров и шириной около полу метра, глубина такой канавы должна быть не меньше одного метра. Грунтом из канавы присыпают низинные места. В вырытую канаву на протяжении сезона сбрасывают, очень плотно, камни, стекло, строительный мусор, железные отходы, заполняют, так называемой *арматурой неметаллической компазитивной.*  После наполнения канавы до нижней границы плодородной почвы, нужно проложить еще одну канаву, таких же размеров, грунтом, выкопанным из нее, засыпают заполненную мусором канаву, а также присыпают низкие места на участке. 
[bookmark: _GoBack]   Гораздо сложнее провести осушение, сильно увлажненного, очень ровного  земельного участка. В таких  случаях для прокладывания дренажной системы, используют трубы керамические или асбоцементные с диаметром от 10 до 15 сантиметров и длиной около 20 метров. Такие проложенные трубы называют дренами. На таких сложных участках, нужно прокладывать, под уклоном, по две  или даже три отдельных дрены, направленных к уличному кювету.


