[bookmark: _GoBack]Задвижки есть самым распространённым и востребованным видом запорной арматуры. Этот элемент может находится только в крайних положениях открыто или закрыто. Управляются они в ручную, но могут оснащаться электроприводами, гидроприводами и даже пневмоприводами.
Достоинства:
· Непосредственность конструкции;
· малое гидравлическое сопротивление;
· возможность работы в большом диапазоне температур рабочей среды от -60 до +560 ºC;
· быстрое срабатывание, непроницаемость;
· неприхотливость;
· позволяет перекрыть трубопровод очень большого диаметра со сравнительно не большим усилием.
Задвижки чугунные – проверены временем вполне конкурентоспособны в коммунальных системах водоснабжении и канализации. Они не дорогие и конструктивно простые у них высокая ремонтопригодность. Корпус в котором двигается две клиновых щечки перекрывающие воду и прижимающих при этом к зеркалам в задвижки.
Чугунный вид
30ч906бр доступно локальное и дистанционное управление. Имеет синхронный затвор и выдвижной шпиндель.
30ч7бк затвор в виде клина и пары дисков, расположенных параллельно. Как правило, применяют при перемещении газа и воздуха со слабым давлением.
Задвижки стальные – коррозионностойкое устройство, обычно их используют для воды, пары, масла, нефти, кислоты и т. д. Корпус изготовлен из стали, рабочий орган из нержавеющей, что при классе герметичности позволяет применять ее практически в любых условиях с широким температурным диапазоном транспортировки рабочей среды. У стальных задвижек современные механизмы затвора, они обладают повышенной прочностью и долговечностью.
Стальные виды:
30с41нж литый корпус, выдвижной шпиндель, запорный узел и цельнолитый жесткий клин. Использование с жидкостями и газами.
30с941нж большей частью применяют в питьевых и технических системах.
