Подымаемся выше. Краткий обзор подъемное оборудование.

От старого к новому.

На сегодняшний день трудно представить проведение любых строительных или монтажных работ без применения подъемного оборудования. Постоянно увеличивающаяся высота строительных конструкций диктует потребность в применении качественного безопасного и функционального подъемного оборудования. Что в свою очередь порождает предложение на рынке услуг. 
В современном строительном деле подъемное оборудование не ограничиваться строительными лесами люльками и вышками-турами. Хотя все они все еще широко и успешно применяются, эти приспособления имеют ряд серьезных недостатков. Необходимость и сложность перевозки. Затраты времени на монтаж и демонтаж. Немалый риск и сложность, связанные с перемещением внутри конструкций. Все это вынуждает искать альтернативные решения.
Специалисты классифицируют подъемное оборудование обычно по двум критериям. Возможность самостоятельного перемещения (самоходное или несамоходное) и типу устройства механизма телескопические ножничные коленчатые. Ножничные подъемники обычно самоходы такое подъемное оборудование обычно применяется там, где есть необходимость в большой грузоподъемности, зато не требуется большая высота. Применяются для монтажных робот и обслуживания различных устройств на высоте до 18м. Коленчатые самоходные подъемники используются для работ на значительной высоте до 41м. имеют относительно малую грузоподъемность до 250кг. И небольшую рабочую площадку. Впрочем, эти недостатки с лихвой покрываются коленчатой стрелой с большой длиной вылета. Подъемное оборудование этого типа незаменимо для проведения работ в труднодоступных местах на большой высоте.
Мачтовые (иногда называются телескопические) подъемники позволяют значительно снизить время эксплуатации башенных подъемных кранов при проведении работ на стройплощадке. Позволяют серьезно снизить производственные затраты благодаря намного меньшему энергопотреблению и гораздо боле дешевой эксплуатации в целом.

Так же подъемное оборудование мачтового типа очень широко применяется для работ внутри помещения на высоте до 20м. в связи с удобством и простотой эксплуатации. Имеют грузоподъемность от125 до300кг.

Разуметься выбирать подъемное оборудование следует в зависимости от типа и условий планируемых работ. На рынках СНГ представлены многие компании производители как отечественные, так и зарубежные. Среди зарубежных производителей свое подъемное оборудование в СНГ поставляют финские фирмы Scaninter и Dinolift. Немецкая компания Zarges. Американская фирма Mec. Французский Haulotte один из старейших производителей в мире и т.д. Впрочем, из-за высоких цен высоких цен импортное подъемное оборудование куда чаще арендуется, чем покупается.

Отдельно следует отметить подъемное оборудование китайских производителей в основном благодаря относительно низким ценам. Продукция, выпускаемая Китаем в среднем на четверть дешевле отечественных аналогов и в несколько раз импортных.     

