Оптический прибор

Винтовочный оптический прицел за последние годы стал куда более усовершенствованным, но 4 основные составные части остались прежними. Если рассматривать в направление от передней стороны к основанию:
1. Линза объектива (передняя линза), повышающая качество изображения в прицеле
2. Внутренние оборачивающие линзы дл корректировки изображения
3. Сетка оптического прибора, называемая прицельной маркой (сеткой), обеспечивает точность прицела
4. Окулярные линзы в совокупности с остальными линзами обеспечивают увеличение изображения, правильный вынос выходного зрачка????, а также настройку диоптрий.
Как работает оптический прицел
Свет, проходя через линзу объектива, создает перевернутое изображение, которое в свою очередь посылается на внутренние оборачивающие линзы, где происходит поворот изображения в исходное положение. Затем окулярные линзы производят увеличение изображения, которое в результате и попадает на зрачок. Данный оптический прицел был разработан, произведен и протестирован, с тем, чтобы после правильной сборки и настройки прибора видения, обеспечить вам отличное качество изображения. Прочная установка и фиксация важна для качества изображения. В случае возникновения вопросов или проблем, см.основную инструкцию  по эксплуатации(стр.36).
Части прицела
1. Линза окуляра
2. Поправка на ветер (противоположная сторона прицела)

3. Маховик вертикальных поправок
4. Оборачивающие линзы
5. Переключатель мощности
6. Фиксатор кольца окуляра
7. Окулярные линзы

8. Окулярная часть оптического прибора

9. Размещение сетки оптического прибора

10. Боковое исправление параллакса.
Прежде чем начинать разборку ружья, убедитесь, что оно не заражено.

 Как устанавливать оптический прицел
Чем ниже оптический прицел, тем лучше

Оптический прицел, установленный близко к ружейному стволу обеспечивает необходимое прилегание щеки к прикладу для устойчивой позиции при  стрельбе и позволяет быстро фиксировать мишень. Рекомендуется использовать самое низкое положение кольца. Расстояние строго не фиксируется, но оптический прицел должен открывать ручку затвора, ударник затвора (при позиционных действиях и на ручном огнестрельном оружии), прицел и ствол.
После установки оптического прицела убедитесь, что прибор не мешает при стрельбе и контактирует только с крепежным кольцом.
Установка основы, колец и прицела.
Прочтите также руководство, где есть упоминание об основе и кольцах, для необходимой корректировки при их установлении.

Если необходимо, можно поместить кольцо заднего крепления непосредственно на внешнее сечение резьбы возле окуляра, но только после настройки окуляра.
Это позволяет поместить окуляр ближе к передней части ружья. См. стр. 8 для более детальной информации.
!! поправка на ветер и маховик вертикальных поправок на оптических прицелах Leupold рассматриваются как деталь сборки. Поэтому если вы устанавливаете прицел, который ранее был установлен на другом ружье, вам следует произвести установку по центру.(см.п. «Установка по центру поправки на ветер и маховика вертикальных поправок», стр.22)
!! будьте внимательны, устанавливая 2.5х28 мм ружейный оптический прицел Scout. Если необходимо, расположите задний конец тыльного кольца на 3/4" впереди окулярного конуса/соединительной трубки во избежание повреждений сетки оптического прибора.
Поскольку данный прибор характеризуется удлиненным выносом выходного зрачка, крепеж прицела немного ближе к основанию ствола ни в коем случае не повлияет на качество его функционирования.
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Установка выноса выходного зрачка на ружьях и пистолетах
Из соображений безопасности и для должного выноса выходного зрачка, настоятельно рекомендуется устанавливать оптический прицел как можно ближе к передней части ствола. 
Следуйте следующим инструкциям:

1. Установив прицел как можно ближе к концу крепления, поднимите ружье в позицию, обычную для стрельбы.
2. Медленно двигайте прицел по целику, пока не увидите полную панораму местности.
3. Установите теперь ваш прицел на максимальный вынос выходного зрачка.

4. Перейдите к пункту ЗАВЕРШИТЬ УСТАНОВКУ.

!! чтобы убедиться, что прицел установлен в наилучшем положении, попробуйте занять различные позиции для стрельбы: на коленях, сидя, склонившись, целясь вверх и вниз. Рекомендуется производить тестирование в соответствующей охотничьей одежде, т.к. это может повлиять на точность выноса выходного зрачка.
Ружейные оптические прицелы Leupold разработаны, чтобы обеспечить большой вынос выходного зрачка от 3 до 5", в зависимости от модели степени увеличения.
Внимание!!

Если прицел установлен слишком далеко от целика??, окуляр может повредить бровь стрелка. Стрельба вверх также увеличивает опасность получить подобную травму, так как данное положение сокращает расстояние между бровью и задней частью прицела. По этой причине прицелы данной фирмы разработаны с учетом большого выноса выходного зрачка. с целью оценить все преимущества данного прибора, рекомендуется устанавливать его как можно ближе к переднему краю крепления.
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Как прицеливаться
Использование коллиматора проверки прицельной линии

С целью экономии времени и боеприпасов, начните проверку прицела с коллиматора проверки прицельной линии. Следуйте инструкциям по использованию коллиматора. Помните, что если возможно, лучше предварительно настроить поправку на ветер на основании крепления перед использованием маховика вертикальных поправок непосредственно на самом прицеле.
Проверка прицельной линии не достаточна для настройки прицела. Окончательные настройки и регулировка должна производиться при стрельбе и в соответствующем обмундировании. 
Использование прибора прямой наводки в нулевой точке с подсветкой системы Leupold
Данный прибор подходит для любого ружья, револьвера ил пистолета и позволяет быстро прицелиться, без прижима ствола.??? Работает с любым оптическим прицелом, и может также быть использован для проверки нулевой отметки, без стрельбы по мишени. для получения более детальной информации посетите сайт www.leupold.com.
Традиционная проверка прицельной линии (оружие, в котором перезаряжание происходит при возвратно-поступательном движении затвора (т.н. продольно-скользящий затвор))
Предварительная настройка прицела может быть совершена путем проверки прицельной линии на стрельбище с использованием целей на расстоянии 20-50 ярдов.
1. Поместите ружье на пристрелочный станок, используйте мешки с песком, чтобы зафиксировать положение.
2. Снимите с ружья досылатель.???
3. Смотря через дуло, ??? пододвиньте ружье, чтобы разместить центральный круг мишени в центре ствола, как показано на рис.А.
4. Держите ружье устойчиво. Прицелившись, произведите настройку поправки на ветер и маховика вертикальных поправок прицела пока центр оптической сетки не сойдется с «яблочком» мишени, как на рис.В.
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Последний шаг
Какой бы метод проверки линии прицела вы бы не выбрали, следующие шаги те же, что и на стрельбище. Чтобы обеспечить точный результат, производите стрельбу в устойчивой позиции. (если вы используете регулируемый объектив или модель прицела с боковым фокусом, произведите необходимее регулировки параллакса – см.стр.27-31).
1. Сделайте один или два выстрела.

2. Если произошло смещение цели на несколько дюймов, произведите необходимые регулировки, чтобы соединить центр мишени с оптической сеткой.
3. Осторожно произведите группу из трех выстрелов.

4. Используйте центр этой группы как точку отсчета для окончательной регулировки поправки на ветер и маховика вертикальный поправок.

На образце мишени, центр группы на 2 дюйма смещен вниз и на 3 – вправо. Предположим, что прицел наводился с расстояния 100 ярдов, необходимо произвести регулировку на 2 мин угла вверх и 3 мин угла влево. Следующая группа из трех выстрелов должна быть расположена очень близко к центру мишени.
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Точная поправка по ветру и регулировка маховика вертикальных поправок
Способ настройки по ветру и регулировки маховика вертикальных поправок ружейных оптических прицелов данной марки отличается в зависимости от модели. Но каждая из моделей четко промаркирована, так что вычислить коэффициент увеличение не составит труда. Если к примеру, на маховике от нулевой точки до единицы 4 деления включительно с точкой единицы, тогда цена каждого увеличения при регулировке – ¼ мин угла. То же касается и регулировочного лимба системы Leupold. 1 мин угла сдвигает среднюю траекторию 100 ярдов на 1 дюйм. На 100 м – сдвиг на 29мм.
Буквы на поправке на ветер и маховике вертикальных поправок относятся к направлению средней траектории, по которой движется пуля, после того так произведены все настройки.
Регулировка поправки на ветер и маховика вертикальных поправок модели VX-7 (Spedial)
Крышка узла настройки встроена в регулировочное устройство. Чтобы произвести исправление, необходимо просто вращать крышку узла против часовой стрелки пока она не поднимется, полностью показывая шкалу делений,  затем произвести необходимые изменения. Чтобы вернуть крышку узла регулировки, прижмите ее вниз, при закручивании.
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Настройка поправки на ветер и вертикальных поправок на боевых и тактических прицелах (target scope, tactical scope)
Leupold Target, Competition, Tactical оптические прицелы обладают микрометрным способом поправки на ветер и вертикальных поправок.
Шкала компенсации понижения траектории пули
Специальная шкала поправки на понижение траектории пули была помещена на некоторые модели оптических прицелов. Данная шкала была специально нанесена, чтобы сразу производить настройку на определенное расстояние по индикаторам расстояния, нанесенным непосредственно на шкалу.
Обнуление поправки на ветер и вертикальных поправок после прицела
Все регулировочные шкалы прицелов данной марки могут быть переставлены для приведения в соответствие с указателем положения, не меняя при этом настроек на самом оптическом прицеле. Для переустановки шкалы на моделях Rifleman, VX-I, FX-I, поместите монетку или шуруповерт в отверствие в перечисленный шкалах и вращайте до тех пор пока отметка нуля не сравняется со штампованной меткой на верхней части регулировочного винта, который расположен перпендикулярно щели для монеты.
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Модели VX-II, FX-II имеют точечную шкалу, которая двигается с помощью регулировочной щели.(см.рис.на стр.19). данная шкала может также передвигаться, чтобы сравняться с нулевой отметкой на отдаленной шкале. Для переустановки просто вращайте шкалу, пока указатель не сравняется с нулевой отметкой. (то же для моделей VX-III, FX-III).
Для переустановки шкал на прицеле VX-7:

1. Вращать крышку узла против часовой стрелки пока она не поднимется, полностью показывая шкалу делений и регулировочный винт.
2. Ослабить регулировочный винт, который окружает верхнюю часть участка шкалы.
3. Вращать цилиндр шкалы до совпадения нулевой отметки с позолоченным индикатором в основе цилиндра.

4. Спрятать регулировочный винт.
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Для переустановки шкал на моделях Target, Tactical
Ослабьте регулировочный винт, который окружает верхнюю часть регулирующей ручки, чтобы цилиндр мог вращаться свободно.

Вручную передвиньте шкалу, чтобы нулевая отметка сов падала с белым перпендикулярным индикатором в основании цилиндра.

Затяните регулировочный винт до упора.

Выравнивание по центру поправки на ветер и вертикальных поправок для достижения оптимального установочного перемещения
Регулировка поправки на ветер и вертикальных поправок производится путем вертикальных и горизонтальный перемещений установочного устройства внутри самого оптического прицела. Если установочное устройство смещено в одну сторону вследствие ранее производимой установки на неподходящее крепление, настройки не будут обеспечивать одинаковое установочное перемещение во всех направлениях. Для возобновления полностью сбалансированного перемещения необходимо произвести выравнивание по центру:
1. Поверните регулятор поправки на ветер до упора.

2. Отсчитывая щелчки или единицы деления, поверните его в противоположную сторону.
3. Поверните шкалу на число делений, которое соответствует половине числа щелчков/делений.
4. Повторите ту же процедуру для настройки вертикальных поправок.
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Информация об оптических прицелах с переменной кратностью (панкратические).
Оптические прицелы с переменной кратностью, производимые Leupold, позволяют вам выбрать из широкого числа степеней увеличения оптического прицела именно тот, который будет соответствовать вашему ружью,
Внимание! Не ослабляйте кольцо переключателя кратности. Данные действия повлекут за собой выпуск внутреннего газа, который защищает прицел от конденсата. Ослабление шурупа может привести к рассоединению шпильки, которая отвечает за внутренние операции, вызывая тем самым неполадки, которые подлежат ремонту только в условиях фабрики изготовителя. Не смазывайте кольцо переключателя кратности, это необязательно. Во всех оптических прицелах с переменной кратностью кольцо регулировки кратности находится напротив окулярной части оптического прибора. Поверните кольцо, чтобы число, указывающее требуемое увеличение совпало с индикатором на корпусе прицела.
VX-7 кольцо баллистического индикатора

Некоторые окулярные сетки баллистической компенсации, как Boone и Crockett, или Varmint Hunter's могут потребовать дополнительного оснащения, чтобы достичь максимальной точности при установлении кратности. Кольцо баллистического индикатора позволяет вручную установить точку отсчета для действующей траектории. Как только вы определили необходимое увеличение (инструкция-приложение по настройке баллистической системы прицела), нужно настроить кольцо баллистического индикатора на необходимую отметку на окуляре, что поможет быстро вернуться к первоначальным настройкам уже в полевых условиях.
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Оценка дальности??? На прицелах серии VX-III

Данная серия прицелов имеет встроенный прибор оценки дальности. Эта система использует область окулярной сетки, а также дополнительную разметку на кольце регулировки кратности. (для других моделей окулярной сетки см. инструкцию для оценки дальности на прицелах Leupold). В прицелах с данной функцией расстояние между верхней точкой широкого конца окулярной сетки Duplex и ее центром составляет 16 дюймов на дальность 200 ярдов (размер оленя от позвоночника до грудины)
!!Сетка Duplex была разработана для оценки дальности, основываясь на размерах самца оленя «белохвоста???». Расстояние до другой цели с размерами не превышающими 16 дюймов (или 32 дюйма если измерение берется от основания до основания, а не от основания до прицельной марки в окулярной сетке)
На прицелах с подобной функцией, числа в передней части показывает настройки увеличения прицела. В задней части - разметка для оценки расстояния и дальности в ярдах (см.рис.С).
Чтобы вычислить дальность, необходимо:

1. увидеть цель через прицел
2. если прицел происходит в животное, чьи размеры приблизительно составляют 16 дюймов от позвоночника до грудины, настройте регулятор кратности, чтобы указанная часть туловища животного находилась между центром прицельной марки и верней частью нижней отметки.
3. для определения приблизительного расстояния в ярдах, посмотрите на число кольца-регулятора кратности.
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Что такое параллакс?
Параллакс – кажущееся движение цели по отношению к окулярной сетке, когда вы отстраняетесь от центральной точки окуляра. Это происходит, когда видимый образ цели не попадает в ту же оптическую плоскость, что и окулярная сетка. Это может вызвать небольшой сдвиг точки прицела.
Максимальный параллакс происходит, когда ваш глаз находится на самом краю выходного зрачка обьектива (но даже в этом мало вероятном случае, данный охотничий прицел с четырехкратным увеличением, направленный на расстояние в 150 ярдов имеет максимальную погрешность только 0,8 дюйма на 500 ярдов).
На коротких расстояниях эффект параллакса не влияет на точность. (используя тот же прицел с четырехкратным увеличением на 100 ярдов, максимальная погрешность составляет менее 0,2 дюйма). Следует также помнить, что если вы целитесь, глябя точно по центру прицела, эффект параллакса не повлияет на точность.
О прицелах с фиксированным расстоянием параллакса.

Любая оптическая система с фиксированным фокусом, может быть настроена на функцию отсутствия эффекта параллакса только на определенном расстоянии. Большинство прицелов данной фирмы не имеют эффекта параллакса при действии на расстояние в 150 ярдов.
Преимущества прицелов с системой настройки параллакса.

Стрельба по мишеням или охота на животных требует особой точности. Поэтому для точной стрельбы на любое расстояние прицел с системой настройки параллакса незаменим.
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Регулятор параллакса может находится или со стороны объектива прицела, или сбоку на корпусе регулятора. Регулятор двигает линзу, чтобы образ цели и окулярная сетка совпали в одной оптической плоскости. Это обеспечивает оптимальную точность в определении расстояния до цели.
Чтобы уменьшить эффект параллакса в прицелах с регулируемым объективом и дальностью:
1. Окулярная сетка должна быть сфокусирована перед регулировкой параллакса. Если нет, следуйте указаниям пункта «настройка окулярной сетки» стр.8

2. Плотно держа ружье, посмотрите в прицел, концентрируясь на центральной точке окулярной сетки прицела. 
3. Медленно перемещайте положение головы сверху вниз, при этом, поворачивая кольцо-регулятор параллакса до тех пор, пока окулярная сетка не будет двигаться по отношению к цели.
4. Используя разметку на кольце настройки объектива, вы можете соотнести их с необходимыми настройками параллакса перед стрельбой.

!! настройки могут слегка отличаться в зависимости от индивидуальных предпочтений, температурных и атмосферных условий.

!!! винт настройки параллакса не используется для настройки фокуса на изображение цели. Если настройка окулярной сетки была произведена, а параллакс верно отрегулирован, изображение цели должно быть четким.
Чтобы настроить расстояние параллакса используйте кольцо регулировки фокуса.

Прицелы с увеличенным диапазоном фокусировки и регулируемым объективом
Данная модель помогает уменьшить эффект параллакса на расстоянии от 10 метров. В отличие от других прицелов, фокусное кольцо этого прибора  вращается более чем на 360°. Это необходимо учитывать при настройке.
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a. Поверните фокусное кольцо против часовой стрелки (при этом глядя в окуляр) до упора.
b. Поверните кольцо по часовой стрелке, чтобы отметка 10 м совпала с индикатором на конусе прицела.
c. Теперь считывание значений фокусного кольца будет происходить в числовом порядке при вращении по часовой стрелке.

d. Настройка объектива та же, что и в моделям с регулируемым объективом.

Установка линзовой насадки
Многие прицелы данного производителя предлагают объективы с резьбой и кольца окуляра для линзовых насадок и ассортимента аксессуаров Alumina. Все насадки прикрепляются непосредственно к объективу или кольцам окуляра. Вращать до упора, но не перетягивать.
Использование окулярной сетки с подсветкой

Все прицелы, имеющие окулярную сетку с подсветкой, могут использоваться как в обычном режиме, так и с подсветкой. Использование подсветки позволяет улучшить видимость объекта в условиях плохой освещенности и получить точную информацию о расположении цели.
Регулятор подсветки находится над окуляром.
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Для подсветки окулярной сетки необходимо:

1. Найдите регулятор подсветки над окуляром

2. Поверните регулятор по часовой стрелке из положения «OFF» на первую отметку разметки
3. Направьте прицел на цель, чтобы определить уровень четкости, с которой окулярная сетка выступает на фоне изображения.
4. Если необходимо больше яркости, продолжайте вращать регулятор по часовой стрелке, пока окулярная стрелка не будет четко видна на фоне изображения цели.
Чтобы продлить срок службы батарейки, не забывайте возвращать регулятор в положение «OFF» после использования. Для длительного хранения рекомендуется вынимать батарейку.

В случае отсутствия подсветки или ее малой мощности следует заменить батарейку.

Перед заменой батарейки убедитесь в том, что ружье разряжено.

Смена батарейки

Во всех прицелах с подсветкой используется 3-вольтная литиевая фото-батарейка. См. стр. 32.

 Для смены батарейки:
1. Снимите крышку гнезда батарейки, потянув за ее край против часовой стрелки, при этом удерживая сам регулятор подсветки.
2. Выньте старую батарейку.

3. Поместите новую батарейку стороной + кверху.

4. Верните крышку на место, затянув ее до упора по часовой стрелке, удерживая сам регулятор подсветки.
Список батареек – стр.35

Минимальные требования к хранению

Линзы прицела оснащены специальным покрытием, чтобы сократить отражение световых лучей и рассеивание света, тем самым, увеличивая проходимость света.
Очищать их необходимо осторожно, как линзы камеры. Для удаления пыли можно использовать специальную щеточку для линз, а затем спирт, высоко-классный очиститель  стекла или чистую воду и ватный тампон.
Поправка на ветер/вертикальные поправки

Данные устройства постоянно смазываются. Необходимости в дополнительной смазке нет. Всегда надевайте защитные колпачки с целью предотвращения попадания пыли или грязи.  Устройства водонепроницаемы даже при условии отсутствия колпачков.
Настройка окуляра

Данные устройства постоянно смазываются. Необходимости в дополнительной смазке нет. Вращение не ограничивается в любом направлении. Внутреннее замковое кольцо плотно крепит окуляр к прицелу.
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Все детали прицела плотно скреплены несколькими способами, включая крепежные кольца. Крепежные детали не требуют дополнительного ухода.
Поверхность прицела

Сделаны из алюминиевого сплава, применяющегося в авиастроении. Дополнительного ухода не требует, достаточно удалить грязь и отпечатки пальцев чистой сухой тканью.
Кольцо регулировки кратности
Ни в коем случае не ослаблять или снимать винт с шестигранной головкой.

Перед тем, как использовать ружье, внимательно прочтите данное руководство и сохраняйте следующие меры предосторожности.
Неправильное или неосторожное обращение с оружием может привести к произвольному выстрелу, тем самым, причиняя увечия здоровью/вред имуществу или смерть.
Те же последствия могут быть вызваны непредусмотренными модификациями оружия или настройками, коррозией, или использованием нестандартных или поврежденных боеприпасов. В таком случае, производитель не несет ответственности за последствия.
Перед поступлением в продажу данное оружие было протестировано, тщательно проверено, и упаковано. Производитель не несет ответственность за возможные повреждения, нанесенные в процессе транспортировки, за пределами фабрики-производителя. Таким образом, прежде чем совершать покупку, тщательно проверьте оружие на предмет повреждений и неисправностей.
Храните данную инструкцию, она должна быть в наличии в случае продажи или передачи оружия на временное пользование.
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Меры предосторожности
1. всегда обращайтесь с оружием осторожно, как если бы оно было заряжено.

2. никогда не наводите ствол на объект, в который вы не собираетесь стрелять.
3. никогда не верьте на слово, что ружье не заряжено.
4. не забывайте убедиться, что ружье разряжено, перед тем как положить его или передать другому лицу.

5. всегда храните ружье незаряженным, с неактивным спусковым механизмом.
6. никогда не используйте ружье не по назначению.
7. не оставляйте заряженное ружье без присмотра.

8. перед тем как зарядить оружие, убедитесь, что дуло, гнездо барабана и механическая часть ружья очищены от засорений.
9. используйте только сухие, высококачественный боевые припасы, которые подходят под калибр вашего ружья.

10. не употреблять алкоголь/наркотики до или вовремя стрельбы.
11. старайтесь использовать по возможности как можно чаще защитные очки и защитные наушники во время стрельбы.
12. не снимайте ружье с предохранителя, если вы не собираетесь стрелять. Во время снятия с предохранителя дуло пистолета держать в безопасном направлении.

13. ружье с активным ударно-спусковым механизмом следует держать осторожно, так как даже незначительная встряска может привести к произвольному выстрелу.

14. будьте внимательны и не направляйте на себя и окружающих выпускное отверстие.

15. не спускайте курок, пока вы не прицелились и готовы стрелять.
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16. Будьте внимательны при выборе мишени, учитывайте пространство за ней, так как пуля может пройти на вылет или в нескольких сотнях метров от нее.

17.  не стреляйте по твердой (скала) или водной поверхности.

18. не производите выстрелы в присутствии животного, которое не приучено к шумным звукам.
19. не используйте ружье в качестве орудия верховой езды (в смысле лошади – я бы нобелевскую премию дала составителю инструкции ;))
20. в случае осечки продолжайте держать ружье дулом в сторону мишени или другое безопасное место и подождите 30 секунд. Если произошла задержка запала???, выстрел произойдет в течение 30 секунд. Если выстрел не последовал, выньте обойму и проверьте ее. Если ударный механизм слегка касается обоймы или соприкосновение вообще не происходит, проверьте ружье у опытного квалифицированного оружейника.
21. перед чисткой, укладкой ружье на хранение или в случае его транспортировки убедитесь, что оно не заряжено. 
22. ружье и боеприпасы хранить раздельно, в месте не доступном для детей или необученных лиц.
23. не изменяйте деталей ружья, так как это может повлиять на его безопасную эксплуатацию.

24. обратите внимание, что неправильное использование (механические удары, коррозия, использование поврежденных боеприпасов) ружья может вызвать не видимые для человеческого глаза повреждения. В таком случае проверку ружья должен производить специалист.

-21-

Модель CZ 550  - магазинная винтовка  со скользящим затвором системы маузер. Шнеллерный спуск с одним крючком с регулирующимся шнеллером; несамовзводной спусковой крючок может быть поставлен по спец. заказу. Шнеллер регулируется по усилие и движение спуска. Предохранитель предотвращает произвольный выстрел винтовки и одновременно держит досылатель в закрытом положении. Верхняя часть ствола имеет мелкую насечку, для правильного расположения основания ствола.?? Поверхность приклада сделана из полуматированного полиуретанового покрытия. Винтовка выпускается в нескольких видах.
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CZ 550 Lux
Приклад из ореха с щекой приклада в баварском стиле, рифленый, оснащенный вентилируемым резиновым амортизирующим затыльником. Приклад позволяет использовать как механический так и оптический прицел.
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Данные таблицы на стр. 25

Вес-3,3 кг
Мощность – система ремингтон 22-250 – 4
                    - винчестер 243 – 4

                    - 6,5х55 SE?? – 5
                    - винчестер 270 – 3-5

Коробка для магазинов – 7х57 – 5

                                         - 7х64 – 3-5

                                         - винчестер 308 – 4

                                         - Спрингфилд 30-06 – 3-5

                                         -300 WSM - -

Предохранитель – 3 позиции – по требованию

                           2 позиции – стандартная

Шнеллер – регулирующееся спусковое устройство – альтернативная
                    Регулирующийся шнеллер – стандартная

Ствол – квадратный – стандарт
               Круглый – по требованию

               Круглый, формы MRI?? – по требованию
Прицел – открытый – стандарт
Амортизирующий затыльник приклада  - вентилируемая резина
Покрытие приклада – полуматовое, лаковое – стандарт

                                      Глянцевое – по требованию/под заказ
Антабка – 20 мм – под заказ

                   1" – стандарт

Инструкция по использованию

Боевые припасы

Использовать только фабричные стандартные боевые припасы подходящего калибра, которые соответствуют стандартам международной комиссии по контролю за качеством оружия и боеприпасов или института производителей спортивного оружия и боеприпасов США SAAMI. Использование других патронов может привести к повреждению самого оружия или стать причиной ранение стрелка.
Снятие магазина
(Относится только к винтовкам со съемными картриджами.) одной рукой опустите защелку магазина, расположенную в передней части спусковой скобы, вперед (рис.2) или используйте замыкатель магазина сбоку приклада. Другой рукой выньте магазин.
Магазинная зарядка
(Относится только к винтовкам со съемными картриджами.). Возьмите одной рукой открытый магазин. Положите картридж в подаватель магазина с основанием чуть впереди кромки упора. Прижмите картридж вниз и назад и до упора, чтобы его основание коснулось задней плоской части магазина. Следующий картридж разместите поверх предыдущего и зарядите аналогичным образом.
Зарядка винтовки

Убедитесь, что дуло винтовки направлено в безопасное место во время зарядки!!!!

Сначала вставьте полный магазин до упора, немного наклонив его переднюю часть, затем заправляйте заднюю.(рис.3).
Левой рукой удерживая винтовку за цевье, уперев затыльник в корпус, другой рукой возьмитесь за рукоять затвора. Откройте затвор, потянув рукоять на себя до упора. Переместив затвор вперед, закройте его повернув рукоять вниз. Данная процедура поместит картридж в патронник и запустит ударный механизм. Теперь винтовка готова к использованию. Если вы не намерены сразу стрелять, убедитесь, что оружие не представляет опасности в заряженном состоянии как описано в разделе Предохранитель и его эксплуатация.
!! возможен также вариант зарядки самих картриджей без использования магазина.
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Вариант винтовки с магазинной коробкой:

Открыть затвор, потянув рукоять на себя до упора. Положить картридж в подаватель и прижать его в магазинную коробку. Затем отпустить картридж – он будет удерживаться боковыми стенками  магазина. Положив следующий картридж поверх предыдущего, повторите операцию. Когда магазин заряжен, сильным толчком переместите затвор вперед, и повернув рукоять движением вниз, закройте затвор. Данная процедура поместит картридж в патронник и запустит ударный механизм. Теперь винтовка готова к использованию. Если вы не намерены сразу стрелять, убедитесь, что оружие не представляет опасности в заряженном состоянии как описано в разделе Безопасность при эксплуатации.

Разрядка винтовки

Откройте нижнюю панель коробки магазина (рис.4) и высыпьте картриджи в руку (для моделей со съемным магазином, смотри инструкцию выше).
В версии с двухпозиционным предохранителем, снимите винтовку с предохранителя, чтобы можно было открыть затвор. Если ваша винтовка оснащена трехпозиционным предохранителем, установите его в срединное положение, что позволит открыть затвор, но спусковой механизм останется при этом на предохранителе.
Откройте затвор и убедитесь, что картридж был вынут из обоймы и извлечен.
Закройте затвор.

Снимите винтовку с предохранителя и нажмите спусковой механизм (имитационная стрельба).
Предохранитель и его эксплуатация

Поставьте винтовку на предохранитель, потянув механизм на себя (рис.5) пока красная отметка не будет полностью скрыта. Данная процедура блокирует спусковой механизм и затвор, таким образом разрядка картриджа и манипуляции с затвором невозможны. Если ваша винтовка оснащена трехпозиционным предохранителем, он имеет дополнительную срединную позицию, которая позволяет открывать затвор, при этом предохраняя спусковой механизм. При таком положении предохранителя видна только белая отметка.
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Индикатор, указывающий, что оружие взведено

Данный индикатор расположен на задней поверхности рукава приклада (рис.6). если ударник в состоянии готовности, индикатор выступает из рукава приклада. Выступ заметен как зрительно, так и на ощупь.
Шнеллер
Шнеллер активируется толчком вперед. Из соображений безопасности активируйте шнеллер только когда винтовка заряжена, непосредственно перед стрельбой. Не переносите винтовку с активированным шнеллером! Если после активации шнеллера вы не намерены стрелять, убедитесь, что дуло винтовки направлено на безопасный участок и только затем нажмите на спусковой крючок. Затем разрядите винтовку ранее описанным способом.
Регулировка усилия спуска курка

Независимо от того, закреплен шнеллер или нет, пусковой механизм может быть отрегулирован в зависимости от усилия и движения спуска, до и после разрядки (рис.7). регулировка может быть произведена после того, как ствол винтовки вынут из узла приклада с помощью регулировочных винтов А (усилие спуска), В (движение спуска) и С (движение спуска после разрядки).
Регулировка прицела

Поправка на ветер и вертикальные поправки производятся после того, как винты Н (горизонтальные) и V (вертикальные) ослаблены, путем передвижения задней мушки (рис.9). Смещение на одну единицу изменяет точку прицела в мишень на расстоянии 100 м по вертикали на 3 см, а по горизонтали – на 15см.
Прицел винтовки

Установка прицела и его проверка должна производиться компетентным лицом.
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Инструкция по хранению

Разборка для чистки 
· Выньте магазин. В случае с версией магазинной коробки – откройте нижнюю панель и выньте картриджи.

· Поставьте винтовку на предохранитель.

· Отройте затвор, и нажав фиксатор затвора (рис.10), выньте затвор из посылателя, потянув его назад.
· Проверьте болты приклада (позиции 88 и 90), в случае необходимости – затяните.

· Для обычного хранения описанной разборки достаточно. После того, как было отстреляно значительное кол-во картриджей, рекомендуется произвести разборку затвора.

Разборка затвора

Приступая к разборке затвора, убедитесь, что патронник пуст.
Выньте ударный механизм, открыв затвор, легонько потяните назад и снова закройте. нажмите разборочную защелку (рис.6)  удерживая ее, откройте затвор, немного потянув его на себя. Открутите рукав затвора вместе с узлом пускового механизма как описано выше и выньте остаток затвора из посылателя, потянув его назад.
                    Внимание! Не производите самостоятельно дальнейшую разборку оружия. Если вы считаете, что оно требует проверки или починки, предоставьте эту работу компетентному оружейнику в специализированном магазине.
Чистка винтовки

Производите чистку винтовки:
· Каждый раз после использования

· Если на винтовку попала влага

· Как можно раньше после стрельбы

· Хотя бы раз в год, при умеренном климате хранения

· Не реже 1 раза в месяц в тропическом климате, или других жестких условиях.
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Чистка дула и патронника
Если из ружья не стреляли, или было отстреляно всего несколько картриджей, очистите дуло и патронник лоскутом, прикрепленным к шомполу. Повторите процедуру несколько раз, пока лоскут после использование не будет оставаться чистым. Если дуло сильно загрязнилось, рекомендуется использовать моющий раствор и протирку. Оставьте растворитель на 10 минут (время может варьироваться в зависимости от растворителя). Затем тщательно прочистите дуло. Затем вытрите дуло и патронник насухо чистым лоскутом и проверьте, что бы не осталось частиц пороха или других засорений. В случае необходимости повторите процедуру. Шомпол или протирка нужно вводить в дуло через патронник, чтобы не повредить дуло. Движения шомпола должны проходить вдоль всего ствола, иначе он может застрять. 
Чистка других частей винтовки
Остальные части винтовки можно очистить сухой тканью, старой зубной щеткой, жесткой щетинной щеткой или деревянным скребком. Для чистки может быть использовано защитное или парафиновое масло. Не используйте чистящие вещества, разработанные специально для чистки дула. Данные вещества могут остаться на деталях в виде соединений и впоследствии вызвать коррозию. Проверьте, чтобы волокна материи или щетинки щетки, не оставались ни на какой части винтовки. 
Приклад можно очищать сухой тканью или полиролью для мебели.

Хранение

Когда дуло, патронник и остальные детали очищены и высушены, протрите их тканью, смоченной в оружейном масле, или используйте масло в распылителе. Вытрите излишки масла. Перед стрельбой вытирайте дуло насухо. При низких температурах вытрите масло со всех деталей, или же используйте смазку, специально разработанную для таких условий. Использование густых смазывающих веществ для долгого хранения необходимо применять только при необходимости или если того требуют климатические условия, перед использованием ружья тщательно удалить следы смазки со всех деталей винтовки.
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Проблемы со стрельбой, причины и как их исправить

Если ружье хранилось и использовалось должным образом, вероятность возникновения неисправностей мала. Однако, в случае же возникновения, следуйте указаниям:
Неисправность
Картридж не попал в патронник – магазин не полностью установлен или поврежден

                                                            Винтовка или картриджи загрязнены. – установите магазин должным образом  или смените его; очистите винтовку и картриджи, протрите их насухо или при необходимости слегка смажьте.

Осечка – дефект картриджа

                Отверстие для прохода бойка загрязнено или была использована неподходящая для температурных условий смазка – следуйте инструкциям обращения с предохранителем; произведите разборку и очистку отверстия для прохода бойка/используйте соответствующую смазку.
Слабый звук выстрела – запал был активирован, но пороховой заряд не попал в картридж – разрядите винтовку и проверьте, чтобы пуля не застряла в стволе. Последующий выстрел может повредить ствол.
Стрелянные гильзы не извлекаются – патронник, извлекающее устройство или боеприпас загрязнены; использовалась смазка не подходящая для использования в условиях низких температур. – очистите и вытрите винтовку насухо, можно слезка смазать подходящим смазывающим веществом. Используйте новый и чистые боеприпасы.
1. Ствол
2. Целик 

3. Мушка 

4. Основание мушки
5. Зажимной винт основания мушки 0,5
6. Зажимной винт основания мушки 0,3
7. Зажимной винт основания целика

8. Фиксатор мушки

9. Пружина фиксатора
10. Шпилька фиксатора мушки
11. Чехол мушки???

12. Посылатель

13. Затвор
14. Маховичок ручки затвора
15. Выбрасыватель/экстрактор
16. Обойма экстрактора/хомут выбрасывателя
17. Ударник взрывателя

18. Пружина ударника
19. Рама пружины ударника
20. Гайка пружины ударника
21. Лодыжка/ курок
22. Шпилька гайки ударника
23. Заглушка
24. Рукав затвора
25. Защелка разборки
26. Пружина защелки разборки
27. Шпилька защелки разборки
28. Стержень разборки
29. Пружина стержня
30. Шпилька стержня

31. Предохранитель
32. Предохранительная собачка???(А)
33. Пружина предохранительной собачки (А)
34. Ролик
35. Шпилька предохранительной собачки (2х)
36. Шептало
37. Ограничитель шептала
38. Пружина шептала
39. Шпилька шептала (2х)
40. Фиксатор затвора
41. Пружина фиксатора затвора
42. Шпилька предохранителя
43. Упор
44. Отражатель
45. Ось отражателя
46. Пружина отражателя

47. Пуля??
48. Спусковая коробка
49. Крючок
50. Спусковой рычаг
51. Шпилька спускового рычага
52. -
53. Регулировочный винт шнеллера
54. Рычаг шнеллера
55. Пружина рычага шнеллера
56. Шпилька
57. Предохранительное кольцо???(2х)
58. Регулировочный винт (В)
59. Пружина усилия спуска
60. Регулировочный винт усилия спуска (А)
61. Замковая гайка
62. Регулировочный винт перебега спускового устройства (С)
63. Замковая гайка М4
64. Капроновая шпилька (2х)
65. Спусковой механизм
66. Винт
67. Предохранительная шайба ???
68. Приклад

69. Прокладка затыльника приклада
70. Затыльник приклада
71. Шуруп затыльника приклада (2х)
72. Пробка затыльника приклада (2х)???
73. Шуруп антабки
74. Антабка для ружейного ремня
75. Закрепляющий винт
76. Прокладка закрепляющего винта
77. Вертлюжное соединение в сборе (2х)
78. Предохранительная скоба – коробочный вариант????
79. Насадной ящик???
80. Крышка магазина

81. Шпилька крышки магазина
82. Щеколда крышки магазина
83. Пружина щеколды крышки магазина
84. Шпилька щеколды крышки  магазина
85. Пружина коробки для магазинов
86. Втулка магазина
87. Передняя прокладка
88. Шуруп передней рамы
89. Задняя прокладка
90. Шуруп задней рамы
91. Спусковая скоба – магазинная версия
92. Защелка магазина
93. Пружина защелки магазина

94. Шпилька защелки магазина

95. Защелка магазина
96. Пружина защелки магазина

97. Шпилька защелки магазина

98. Коробка магазина
99. Крышка магазинной коробки
100. Фиксатор крышки магазина
101. Пружина магазина
102. Подаватель
103. Отражатель магазина
104. Пружина отражателя магазина
105. Шпилька отражателя магазина
106. Пружина шнеллера
107. Предохранительная собачка (В)
108. Пружина предохранительной собачки (В)
109. Шпилька предохранительной собачки
110. Предохранитель затвора
111. Пружина предохранителя затвора
112. Шпилька предохранителя затвора
113. Шпилька извлекателя
114. Пружина шпильки извлекателя
115. Вставка крышки магазина 
116. Ложевое кольцо цевья
117. Шуруп ложевого кольца цевья
118. Гайка ложевого кольца цевья
