       Что надо знать при обшивке дома сайдингом?
       Не очень легкой задачей является облицовка здания сайдингом. Но если взглянуть на это задание серьёзно, тогда будет не сложно справиться с этим делом самостоятельно.

Весь процесс можно поделить на пару ступенек. Чтобы итог был быстрым и имел малейших затрат, весь этап обработки дома сайдингом нужно проводить в несколько этапов. 

       Для начала нужно разобраться, что такое сайдинг. Это строительный материал. Используют его для наружной облицовки стен здания. Обшивка сайдингом включает в себя две основные функции: 

1.Утилитарная, то есть защищает дом от влияния дождя, ветра, солнца, снега.

2.Эстетической функцией - декорирование фасада. 

Сайдинг довольно распространенный материал, который используют для фасадной обшивки здания. В независимости из чего построено здание, процесс утепления одинаков. Это несложная работа, которую возможно сделать своими руками. Использование этого материала недорогое, но можно сделать фасад здания довольно-таки привлекательным и при этом скрыть некоторые изъяны.

       Этапы проведения работ по креплению сайдинга: 

1.Подготовка стен;

2.Монтаж профиля;

3.Установка каркаса;

  3.1.Виды каркасов.

       Прежде чем приступить к облицовке дома строительным материалом нужно провести процесс подготовки поверхности здания. Первым что мы должны сделать, это снять детали, мешающие верному креплению профиля. Такими деталями могут быть светильник, решетка, наличники. Второй пункт это спрятать щели, которые есть на плоскости. На третьем этапе нужно выровнять основание и убрать осыпающуюся штукатурку. Четвертый и последний подготовительный этап - это обработка стен грунтом.  

       Правильный монтаж сайдинга является залогом длительной службы материала на фасаде дома. Для начала наносят разметку, согласно которой будут определяться точки установки крепежей. Выполняют это таким образом: намечают вертикальные линии от углов дома, которые должны находиться друг от друга на расстоянии примерно 20 см. Сравнительно этим линиям устанавливают профиль. Остальные, которые будут находиться между профилями, отмечают горизонтальными, расстояние которых примерно 60 см. Именно от этого этапа зависит то, как качественно будет проделана работа по креплению сайдинга. Для правильного выполнения монтажа, надо составить определенный алгоритм, где точно расписать весь необходимый материал для обшивки дома. 

       Следующим нашим этапом будет установка каркаса. Ее используют для монтажа профиля. Подходят к данному этапу очень серьёзно так как от того насколько качественно будет установлена конструкция будет зависеть длительность обшивки. Можно использовать различные утеплители. Зачастую выбирают рулонный. Ведь если взять мягкий, то он на протяжении определенного времени потеряет свои свойства и это может привести к деформированию фасада. Для правильного фиксирования сайдинга нужно установить первые элементы - это углы под первый профиль. Только после проведения всех этих подготовительных этапов можно приступить к монтированию самих сайдинговых панелей. Начинать монтаж несущих панелей следует с углов. При этом применяют уровень, определяя четкое положение вертикальной линии. Крепят их кронштейнами в п-образной форме. Таким образом, монтируются два профиля. Это очень важный этап. 

       Деревянный каркас.

       Естественно обшивая здание сайдингом надо приступить с монтажа каркаса. Одним из простых вариантов выступает крепление деревянных брусков. Для этого выбирают сухое дерево, чтобы не было ее деформации. Прежде чем начать крепить все элементы их надо обработать антисептиком. 

       Металлическая обрешетка.

       Очень часто этот тип каркаса применяют на кирпичных домах, и из газоблоков. Также если необходимо уложить утеплитель. Металлическая обрешетка прослужит намного дольше. Чтобы сайдинг не стал ржавым нужно использовать оцинкованный крепеж.

       Приступив к установке, следует не забывать про зазоры. Они нужны, чтобы панели не вздувались при перепадах температуры. Скрепляют их саморезами. Также надо заметить, что нельзя использовать поврежденный материал. Так как фасад дома может иметь перекошенный вид. Еще один важный факт, то, что все стыки нужно прикрывать дополнительными элементами.

       Этот материал выступает хорошим вариантом для обшивки и утепления фасада дома. И стоит вполне не дорого.

