Сварочный инверторный полуавтомат
Новое поколение сварочных аппаратов относится к инверторному типу. Сварочный аппарат инверторный полуавтоматический IHS-280 предназначен для бытового применения от сети переменного тока 220 В.
Основные способы сварки, доступные на данном оборудовании:
1) механизированная сварка в среде защитных газов и смесях (MIG);
2) механизированная сварка самозащитной порошковой проволокой (FCAW);
3) ручная дуговая сварка покрытым электродом (ММА).
Первым и вторым способами на машине можно проводить сварку и наплавку всех марок сталей; алюминия, его сплавов и прочих цветных металлов, как на прямой, так и на обратной полярности. Диаметр сечения используемой проволоки 0,6 мм., 0,8 мм. и 1,0 мм. Максимальный вес катушки, устанавливаемой на машину, – 5 кг. Третий из возможных способов обеспечивает сварку металла толщиной от 1 мм до 5 мм штучным электродом диаметром от 1.6 мм до 5 мм.
Устройство предназначено для эксплуатации при температуре окружающей среды от -10°С до +40°С, относительной влажности воздуха не более 80% без прямого воздействия атмосферных осадков.
Инверторный аппарат соответствует техническим условиям изготовителя и требованиям норм безопасности ЕС.
