H1: Поклейка виниловых обоев на флизелиновой основе. Вам тоже надоели рулоны из бумаги?
Недорогие компоненты, легкая технология нанесения, срок службы от 10 лет – все эти достоинства становятся главными аргументами при покупке винилового покрытия. Мы расскажем все, что необходимо знать, делая ремонт. После прочтения статьи вы будете осведомлены о преимуществах и недостатках, отличительных чертах разных видов. Убедитесь сами, что поклейка виниловых обоев на флизелиновой основе будет простой и выгодной.
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H2: Виды обоев
Обои состоят из двух слоев: покрытия искусственного происхождения и основы. Винил – это слой ПВХ, который наносится на основу из флизелина. Этот материал изготавливается из бумажных и тканевых нитей и давно используется в текстильной индустрии.
Винил легко имитирует самые разные фактуры и рисунки, поэтому предоставляет широкие дизайнерские возможности. Это недорогой и долговечный материал, из которого создают разные виды покрытий. 
· Твердый. Влагостойкий, плотный и одновременно воздухопроницаемый, ведь его структура состоит из клапанов. 
· Вспененный. Он не отличается стойкостью к влаге, зато благодаря рельефности лучше пропускает воздух, помогает скрыть недостатки стен.
· Плоский. Сплошной слой материала с напечатанным рисунком и тиснением. 
· Шелкография. Имеет особую технологию нанесения рисунка и блеск.
· Для покраски. Белое покрытие с основой из флизелина. Можно перекрасить, если вы хотите сменить стиль комнаты.
2.
Виды флизелиновых обоев
Как узнать обои из флизелина? Если вы видите волокнистый край при разрыве, то в них использовался данный материал. Такие бывают 2 видов:
· без добавок из чистого флизелина;
· на основе из флизелина, которая сверху покрыта винилом.
Н3: Особенности поклейки виниловых обоев на флизелиновой основе и другие достоинства 
Стандартные обои приходится намазывать клеем, раскладывая на полу, аккуратно прикладывать к стене. По сравнению с бумажными изделиями винил произвел революцию в мире покрытий. 
Такие обои – настоящее спасение для новостроек и старых домов. Микротрещины, которые могут появиться на стенах при усадке или других причинах, будут незаметными под виниловым покрытием.
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Преимущества покрытий на флизелиновой основе:
· клеем намазывается стена, а полотно – сухое;
· процесс поклейки более простой и быстрый;
· можно перекрашивать 5-10 раз;
· они стойки к истиранию, срок службы от 7-10 лет;
· отвечают санитарным нормам;
· не деформируются и не ссыхаются.
Главным недостатком таких обоев долгие годы была воздухонепроницаемость. Винил —достаточно плотный материал, который не пропускает воздух. Под ним может образоваться плесень или грибок. Но многие производители уже решили эту проблему без изменений других характеристик обоев.
H2: Особенности процесса поклейки: подготовка и этапы
Запасайтесь строительными инструментами!
1. Нож и ножницы – для нарезания рулонов.
2. Малярный валик – для нанесения клея на стены.
3. Пластиковый шпатель или валик – для разглаживания обоев.
4. Емкость – для замешивания клея.
5. Отвес и карандаш – для нанесения пометок на стены.
6. Маленький резиновый валик – для раскатывания стыков.
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Благодаря уникальным свойствам материалов их можно клеить даже в ванной комнате и на кухне. Поклейка виниловых обоев на флизелиновой основе имеет очень мало общего со стандартным процессом раскладывания обоев на полу, пропитыванием клеем и т. д. 
Крепить обои можно почти на любую поверхность, но перед этим стоит подготовить стены. Он должны быть сухими, гладкими, однородными. Уберите всю старую отделку (бумагу, плитку, штукатурку), а после стену нужно зашпаклевать и прогрунтовать.  Нанесите слой шпаклевки для полного выравнивания. Для достижения правильного цвета следует использовать грунтовки нейтральных оттенков.
Не стоит экономить на клее. Покупайте специальный вид клея для обоев на флизелиновой основе – он будет надежно держать покрытие любого вида. Также следует проверить все рулоны на отсутствие брака, идентичность рисунка.
Этапы 
Особенности подготовки, поклейки виниловых обоев на флизелиновой основе – это простые и легко выполнимые правила.
1. Вырезание.
Раскроить обои нужно так, чтобы рисунки на соседних полосах «складывались» по узору. Проще всего это сделать, отрезая куски от нескольких рулонов одновременно. Длина полоски должна быть на 5-7 см больше, чем высота комнаты.
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2. Нанесение клея.
Замешивая смесь, следуйте рекомендациям производителя. Клей на стену наносят валиком, промазывая места стыков, углы, верх дополнительным слоем. 
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3. Поклейка обоев на стены.
Первую полосу наклеивают по вертикальной линии. Не так важно, откуда начинать оклейку, поскольку клеят такие обои встык. Приложите полотно к стене, выравнивая от центра к краям. Вертикальность проверяют по отвесу. Широкие полотна удобнее всего наносить от самого заметного угла. Однотонные можно раскатывать при оклейке и отрезать возле пола. Покрытие прокатывают валиком для удаления воздуха и пузырей. 
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4. Оклейка углов.
Для промазывания угла клеем подойдет кисть. Наклеить обои встык не выйдет, поэтому в углах это делают внахлест. После этого острым ножом проводят по линии угла и отрезают лишние полоски.
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5. Оклейка оконных ниш и дверных проемов.
Возле дверного проема стоит осторожно отрезать часть полотна, которая покрывает двери. При этом придерживая обойную полосу, нанесенную у проема. На оконных проемах излишки срезаются по краю окна.
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6. Покраска.
Такие обои часто выбирают для дальнейшей покраски. Какие именно краски подойдут вы можете увидеть на упаковке или сайте производителя. Для получения нужного оттенка цвета смешивают в коллере.
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Вы хотите стать владельцем такого покрытия и забыть про возню с бумажными рулонами? Зная все особенности процесса и владея основными сведениями о флизелиновых обоях, вы легко сможете принять решение.
https://www.youtube.com/watch?v=BQZZWLbLPz8
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