	С1.
	Open Tray 1 Side Door.
Remove misfed paper.

Open Tray 1, check paper.
	С1.
	Відкрийте бокові дверцята лотка 1.

Витягніть папір, який застряг.

Відкрийте лоток 1, перевірте папір.

	С2.
	Open Tray 2 Side Door.
Remove misfed paper.

Open Tray 2, check paper.
	С2.
	Відкрийте бокові дверцята лотка 2.

Витягніть папір, який застряг.

Відкрийте лоток 2, перевірте папір.

	С3.
	Check Bypass Tray for misfed paper or load paper.

Press “Stop/Clear” to clear display.
	С3.
	Перевірте обхідний лоток на папір, який застряг, чи завантажений папір. Натисніть “Стоп/Очистка (“Stop/Clear”), щоб очистити дисплей.

	С4.
	Open Tray 1&2 Side Doors.

Remove misfed paper.

Open Tray 1&2, check paper.

Open Left Side Door, remove misfed paper.
	С4.
	Відкрийте бокові дверцята лотків 1 і 2.

Витягніть папір, який застряг.

Відкрийте лотки 1 і 2, перевірте папір.

Відкрийте ліві бокові дверцята, витягніть папір, який застряг.

	С5.
	Open Tray 1. Load paper.
	С5.
	Відкрийте лоток 1. Завантажте папір.

	С6.
	Open Tray 2. Load paper.
	С6.
	Відкрийте лоток 2. Завантажте папір.

	С7.
	Close Tray 1.
	С7.
	Закрийте лоток 1.

	С8.
	Close Tray 2.
	С8.
	Закрийте лоток 2.

	С9.
	Open Tray 1&2 Side Doors.

Remove misfed paper.

Open Tray 2, check paper.
	С9.
	Відкрийте бокові дверцята лотків 1 і 2.

Витягніть папір, який застряг.

Відкрийте лоток 2, перевірте папір.

	Е1.   
	Open Left Side Door. Lift green Release Handle.

Clear paper path.
	Е1.
	Відкрийте ліві бокові дверцята. Підніміть вверх зелену ручку.

Очистіть доріжку для паперу. 

	Е5.
	Close Left Side Door and/or Front Cover.
	Е5.
	Закрийте ліві бокові дверцята та/або передню кришку. 

	Е6.
	Close Tray 1&2 Side Doors.
	Е6.
	Закрийте бокові дверцята лотків 1 і 2.

	J1.
	Out of toner. Follow Instructions in Toner Bottle Box or User Guide.
	J1.
	Закінчилося чорнило. Застосовуйте інструкцію, яка є в коробці з-під чорнила, чи в посібнику користувача.  

	J3.
	Insert Drum Cartridge.
	J3.
	Вставте картридж.

	J7.
	Drum Cartridge end of life.

Replace it with a new one.

Follow Instructions in Drum Cartridge Box or User Guide.
	J7.
	Картридж поламався.

Замініть його новим. 

Застосовуйте інструкцію, яка є в коробці з-під картриджа, чи в посібнику користувача.  

	J4,J6,J8,

J9,L9,

U1-U9.
	Refer to User Guide.
	J4,J6,J8,

J9,L9,

U1-U9.
	Зверніться до посібника користувача.

	APS.
	Neither tray matches the print image or fits for duplex job.
Load paper.
	APS.
	Лоток не відповідає розмірам зображення, яке друкують, або не підходить для двосторонньої роботи.

Завантажте папір.


