Газовые котлы отопления
Несмотря на возрастание цен на газ, отопление с помощью газового нагревателя остается наиболее распространенным. Это объясняется его доступной ценой, простотой в использовании и эффективностью обогрева любых по величине помещений. Он безопасен, а срок его эксплуатации исчисляется десятилетиями. Но прежде чем купить газовый котел, нужно определить, какой именно лучше всего подходит для вашего жилья. 
Виды газовых котлов
 По функциональной способности
· Одноконтурные. Их назначение – обеспечивать нагревание и циркуляцию воды в системе отопления. Такие котлы более просты и надежны, но для оборудования горячего водоснабжения требуется дополнительно установка бойлера.
· Двухконтурные. Помимо отопления, производят нагрев воды. Для этого они оснащены более сложной электроникой, следовательно, цена у них выше.
По способу установки
· Настенные. Крепятся непосредственно к стене или специальной раме. Они малогабаритные и имеют легкий теплообменник, но маломощны. Хорошо подходят для квартир или небольших частных домов.
· Напольные. Ставятся на полу или платформе. Оснащены чугунным теплообменником, громоздкие, но обладают мощностью для обогрева большой площади. Такие котлы зачастую устанавливаются в отдельном помещении – котельной.
По типу камеры сгорания
· С открытой камерой сгорания. Здесь задействуется естественная тяга, когда воздух берется из помещения, а продукты горения выводятся через вертикальный дымоход. Поэтому такие котлы называются дымоходными и требуют размещения в хорошо вентилируемом помещении с соблюдением всех правил безопасности.  
· С закрытой камерой сгорания. Это бездымоходные котлы с принудительной тягой, которая создается встроенной турбиной. Поэтому второе их название – турбированные. Забор и выброс продуктов сгорания у них производится извне через воздуховоды небольшого диаметра, которые можно монтировать как вертикально, так и горизонтально. Это дает возможность прикрепить настенный газовый котел к любому месту внешней стены и моментально выводить продукты горения из помещения.
По эффективности использования энергии
· Конвекционные. В них используется только тепло от сгорания газа, причем часть тепла вместе с вредным конденсатом уходит в трубу. Поэтому такие котлы изготовляются из недорогих материалов.
· Конденсационные. Используют дополнительно теплоту от конденсации пара, поэтому кпд у них выше и снижается уровень выброса вредных веществ в атмосферу. Но из-за потребности использовать материалы, не боящиеся агрессивной среды, стоимость этих нагревателей намного превышает простые конвекционные. Такие котлы бывают только с закрытой топкой.
По типу розжига
· С электрическим розжигом. Запускаются автоматикой, что позволяет экономить газ.
· С пьезорозжигом. Их нужно включать кнопкой, после чего запальник горит постоянно. Удобны там, где нужен энергонезависимый источник обогрева.
Купить газовый котел в интернет-магазине ВодаТепло

Чтобы правильно выбрать нагреватель, нужно обязательно рассчитать его мощность исходя из размеров дома и предполагаемых теплопотерь. Для этого вы можете воспользоваться услугами наших специалистов: использовать метод термографии, получить инженерные расчеты. 
У нас можно заказать не только сам источник нагревания, но и комплектацию для монтажа системы отопления: трубы и фитинги, выбрать отопительные приборы (например, просмотреть категорию «алюминиевые радиаторы»). Вы можете получить консультацию по выбору газового котла и установке всей отопительной системы. 
Чтобы получить заказанный товар в Днепропетровске, Киеве, Харькове, Одессе и Запорожье, воспользуйтесь нашей Службой доставки и автоперевозчиков.
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