Навіщо потрібні протипожежні двері?
Коли мова йде про пожежну безпеку в приміщенні, в першу чергу згадують про наявність вогнегасника та системи автоматичного пожежогасіння. Однак лише на цьому перелік не закінчується. 
В приміщеннях з високим рівнем ризику виникнення пожежі встановлюють спеціальні протипожежні конструкції: двері, люки, ворота, перегородки чи вікна. 
Протипожежні двері – це важлива та невід’ємна частина системи протипожежної безпеки. Вони певний час стримують поширення вогню, диму та інших продуктів горіння. Доцільно встановлювати такі конструкції між приміщеннями з різним рівнем пожежної безпеки, а також в муніципальних закладах (школи, лікарні, дитячі садочки), жилих приміщеннях та комерційних будівлях з великим рівнем відвідуваності (кафе, готелі, магазини, складські приміщення).
Види протипожежних дверей
Протипожежні двері класифікуються за рівнем вогнестійкості, видом використаного матеріалу та типом конструкції. 
За рівнем вогнестійкості протипожежні двері діляться на три типи: 
1. У випадку пожежі зберігають свої функції та витримують вогонь не менше ніж 60 хвилин, в ідеалі – 90 хвилин (позначаються як «протипожежні двері 60» чи «90»).
2. У випадку пожежі зберігають свої функції та стримують вогонь не менше ніж 30 хвилин («протипожежні двері 30»). 
3. У випадку пожежі зберігають свої функції та витримують вогонь не менше 15 хвилин («протипожежні двері ei 15»).
Основні характеристики вогнетривкості дверей:
· товщина та щільність мінеральної вати (частіше за все використовується базальтова мінеральна вата);
· ааявність та розмір проміжків між дверною коробкою та полотном;
· якість самовспінюваної стрічки;
Не зважаючи на поширену думку, товщина металу в конструкції не впливає на вогнетривкість.
Літери Е и I
В кінці назви протипожежних дверей, окрім числової позначки, також вказують додатково ще й літерні позначення Е и I. 
Е – вказує на те, що у випадку виникнення пожежі, виріб цілком та повністю зберігає свої властивості. 
I – Вказує на те, скільки часу конструкція може зберігати теплоізоляційні властивості. 
Наприклад: 
Протипожежні двері еi 30 витримують вогонь протягом 30 хвилин та зберігають протипожежні властивості, а протипожежні двері еi 60 – протягом 60 хвилин.
Ці позначки необхідні для того, аби покупець міг правильно зорієнтуватися та обрати оптимальний варіант. Так, наприклад, для квартир та приватних будинків доцільно встановлювати двері другого чи третього типу, а для громадських чи промислових будівель потрібні конструкції першого чи другого типу.
Відносно виду використаного матеріалу, протипожежні двері діляться на:
1. Дерев’яні.
Встановлюються в основному в промислових та офісних приміщенням. За рівнем стійкості частіше всього бувають еi 30 та еi 60. Виготовляються з хвойних порід дерев, оброблюються вакуум та облицьовуються МДФ плитою, просоченою спеціальним розчином. 
2. Металеві
Протипожежні металеві двері використовуються в приміщеннях будь-якого типу. Конструкція складається з двох штампованих листів, в середині полотна розташована вогнестійка мінеральна вата. Здатні витримувати вогонь від 30 до 120 хвилин.
3. Скляні
Через естетичний зовнішній вигляд часто встановлюються в офісах та розважальних закладах. Гармонійно вписуються практично в будь-який дизайн. Виготовляються в трьох варіантах: поєднання скла з деревом, алюмінієм та сталлю. Діапазон вогнетривкості – від 30 до 60 хвилин в залежності від конструкції. 
В комплект до протипожежних дверей також додатково входять електромагнітні тримачі, нержавіючі відбійники, датчики диму та замок «антипаніка».
Види конструкцій протипожежних дверей
В назві товару також часто зустрічаються абревіатури та додаткові літери, таким чином, виробник вказує на призначення виробу та особливості конструкції. 
Наприклад:
ДСЗ – дверний блок сталевий зовнішній 
ДПМ 60 – двері протипожежні металеві 60
Конструкція дверей позначається наступним чином: 
Д – двупольна
К – в наявності замкнута коробка 
П – с порогом
Л – двері протипожежні однопольні лівоосторонні 
П – двері протипожежні однопольні правосторонні
Також зустрічаються позначки М1, М2 та М3, що вказують на клас міцності виробу. 
Наприклад: Двері ДПМ ЕI 30 Л – двері протипожежні металеві однопольні, вогнетривкість 30 хвилин, лівосторонні.
Замок антипаніка
Цей пристрій – один за найважливіших елементів протипожежних дверей. Від нього залежить наскільки легко й швидко в надзвичайній ситуації двері відчинятимуться з середини приміщення. Пожежні двері конструюють таким чином, щоб їх можна було легко відчинити зсередини без ключа простим натиском на ручку. Для того, щоб відкрити їх ззовні потрібен ключ.
Монтаж
Щоб встановити протипожежні двері, необхідно провести заміри дверної коробки, демонтувати старі двері (якщо такі є), вмонтувати нову конструкцію, встановити теплоізоляцію та використати для щілин спеціальні вогнетривкі лиштви (що менше дрібних щілин, то довше двері стримують вогонь).
Чи існує ГОСТ для протипожежних дверей?
Дуже часто в описі продукції зустрічається «протипожежні двері ГОСТ 31173-2003». 
Хочемо відмітити, що це загальний ГОСТ для металевих дверей, а технічні умови виготовлення таких конструкцій у кожного виробника власні. 
Однак, відповідно до ГОСТ 53307-2009, зразок дверей має пройти випробування вогнем для отримання протипожежного сертифікату терміном на три роки. За результатами такого випробування конструкція отримує клас (наприклад ei30/60/90).
Примітка: новий ГОСТ 53307-2009 не містить рекомендації щодо випробувань конструкції на проникнення диму та продуктів горіння. 
Якщо ви бажаєте купити скляні двері (це може бути продиктоване вимогами оформлення інтер’єру), зверніть увагу на те, що така конструкція виготовляється у відповідності з ГОСТ 51136-2008 для вогнетривкого скла.
Де купити протипожежні двері вигідно та швидко?
Компанія «ЯкіФайніДвері» пропонує придбати протипожежні двері від виробників  Torex, Бастион-С, Rada Doors и Alleanza в Україні та Білорусії. В нашому каталозі представлено великий вибір моделей за приємними цінами. 
[bookmark: _GoBack]А якщо необхідна консультація служби підтримки щодо монтажу дверей, отримайте її написавши суть питання в електронному вікні, чи зателефонуйте нам за вказаними номерами телефонів. 
Придбану продукцію можна забрати безпосередньо зі складу компанії чи скористатись послугою доставки, що діє на території вашої країни. 
Дбайте про безпеку та естетичний вигляд приміщення разом з «ЯкіФайніДвері»!
