Технология ТИСЭ в частном домостроении
Разберемся с названием. Дословно аббревиатура ТИСЭ расшифровывается как технология индивидуального строительства экология.Автором этой технологии является инженер Рашид Николаевич Яковлев. Его книга называется « Технология ТИСЭ .Универсальный фундамент.»  	
  Все знают с какими огромными финансовыми затратами и неудобствами сопряжено строительство любого частного дома. Нужно нанять толковую бригаду( что в наше время довольно проблематично) и тщательно следить за их работой буквально на всех этапах строительства. 
[bookmark: _GoBack]По мнению Р.Н. Яковлева , этот процесс можно облегчить и значительно удешевить взявшись за дело самому.Для того, чтоб эта задача стала посильной для простого человека, он создал инновационный универсальный инструмент. Это бур ТИСЭ – Ф. Его принципиальное отличие от других в том, что он расширен внизу, что дает возможность выкопать полусферическое пространство основания скважины. В следствии чего сваи, которые используются имеют форму гвоздя с перевернутой шляпкой внизу. Также бур имеет небольшой вес, примерно 7 килограмм, с ним легко и удобно работать, прикладывая небольшую силу. Получающаяся форма сваи повышает ее сопротивляемость, увеличивает износостойкость. Особенно это актуально на глинистых, песчаных почвах. За экологичность отвечает пескоцементная смесь, которая пользуется при формовке стеновых блоков. Замешивается вручную небольшими порциями. Преимуществами этой смеси является паропроницаемость, морозостойкость, прочность. Сваи рассчитываются в местах пересечения стен и углов примерно на одинаковом расстоянии. 
Также преимуществом такого типа фундамента на сваях является возможность его установки на любых видах поверхности, в том числе не ровных или с уклоном, ненужно создавать дренаж у стенок фундамента, заниматься утеплением отмосток и основания. По мнению автора в фундаменте ТИСЭ обязательно должны быть лидер – лунки, так называемые небольшие углубления, которые выкапываются лопатой в местах бурения скважин. Для усиления конструкций скважины ее армируют. Это не дает ей разрушиться при вспучивании грунта. Для этой цели нужны пруты, которые соединяют между собой проволокой. По длине арматура должна быть глубже скважины. Далее заливают бетон. Для того, чтобы лучше осела и из нее вышел воздух используют, вибратор. 
Следующим этапом является установка ростверка. Его высота варьируется от 20 до 40 см, ширина зависит от толщины будущих стен. Сначала устанавливают стальную опалубку, заливают ее бетоном, усиливают арматурой. По прошествии 22 дней опалубку снимают, а ростверк гидроизолируют жидкостью. По технологии ТИСЭ перекрытие из дерева обязательно должно быть выше грунта минимум на 150 мм. Бетон должен затвердеть перед монтажем во избежания трещин. 
При строительстве стен Яковлев рекомендует пользоваться сьемной опалубкой, которая состоит из металлических уголков и пластин. В нее заливается раствор и изготавливается шлакоблок. Раствор заливается в несколько этапов, уторамбовывая каждый. В качестве раствора используются такие варианты: глина + цементный раствор; бетон + щебень; цемент; опилки + бетон. Теплопотери в доме будут минимальны, поскольку стенки блока не связаны поперечным ребром. Вертикальные швы затираются раствором.
Технологии ТИСЭ рекомендуется использовать для строительства каркасных, блочных, кирпичных, одноэтажных домов. Как мы видим, Р.Н. Яковлев создал эту технологию для облегчения и удешевления строительства частных домов, благодаря чему очень многие смогли своими силами справиться с этой на первый взгляд трудноразрешимой задачей. 
Вот отзывы простых людей: 
Вячеслав, 30 лет : «Запланировал на даче сделать небольшую хозяйственную постройку. Однако когда посчитал цену на материалы + цену за работу бригады, понял, что не укладываюсь в бюджет. Сосед подсказал , что все можно сделать самому по технологии ТИСЭ. Внимательно следуя инструкции взялся за работу и довольно быстро и недорого закончил постройку».
Игорь, 54 года : «Купили с женой участок под застройку не дорого, однако почва оказалась очень глиниствой. Благодаря данной технологии удалось самому сделать крепкий и надежный фундамент. Очень доволен».
Как и у любой инновационной технологии, у этой тоже имеются свои плюсы и минусы. 
Плюсы: 1) Человек может справиться со строительством сам, ненужно никого привлекать
2) Существенная экономия электроэнергии, поскольку практически все инструменты ручные
3) Отличная вентиляция, не возникает усадки, так как фундамент выше уровня земли.
4) Экономия семейного бюджета (покупается только материал).
Минусы: 1) Лишние затраты на утепление пола, он в любом случае будет холодным
2) Нет возможности сделать подвал или цокольный этаж. 
3) Колоссальный ручной труд. Согласитесь, в наше время не каждый к этому готов. 
Как мы видим, несмотря на некоторые недочеты, в целом технология ТИСЭ себя оправдывает.
