Внутрипольные конвекторы для отопления: особенности конструкции и применения

Внутрипольные конвекторы – это агрегаты скрытого типа, которые используются для отопления помещений различного предназначения. Как правило, они становятся хорошей альтернативой подачи тепла в таких помещениях, где классические радиаторы установить либо не возможно, либо не желательно. Данные устройства занимают на рынке лидирующие позиции, поскольку:

- не скрадывают полезное место (в отличие от классических батарей) и не влияют на дизайн помещения;
- отличаются малыми габаритами при достаточно внушительном КПД;
- легко монтируются в пол с любым покрытием и неприхотливы в обслуживании;
- использование данного вида отопительных приборов позволяет избежать возникновения конденсата на окнах.

Где и когда используются внутрипольные конвекторы?

Встраиваемые в пол конвекторы, как правило, применяют для обогрева помещений, где остекление стен имеет достаточно большую площадь. Такая техника в современном строительстве нашла достаточно широкое применение, поскольку возводится все большее количество зданий с панорамными окнами. Такой отопительный прибор может быть установлен в любом помещении, не зависимо от его габаритов, а также предназначения: жилые дома и квартиры, офисные и торговые центры, детские и лечебные учреждения. Особенно целесообразно использование таких отопительных приборов в помещениях, где находятся маленькие дети и велик уровень травмоопасности.

Как правильно выбрать внутрипольные конвекторы?

Внутрипольные радиаторы различны по своей модификации и могут иметь естественную (без вентилятора) или принудительную конвекцию (с вмонтированным вентилятором).

Если поставлена задача – обогреть небольшое помещение, то целесообразнее использовать первый тип устройств – с естественной конвекцией. Его мощности хватит, чтобы обеспечить достаточный уровень тепла в помещении с малыми габаритами, избежав, при этом, дополнительных финансовых затрат на само оборудование, его монтаж и использование. В больших помещениях профессионалы Одессы рекомендуют использовать конвекторы с принудительной конвекцией.

Внутрипольные конвекторы различны и по способу регулировки мощности. Так, например, для устройств с естественной конвекцией могут быть использованы выносные датчики, при помощи которых регулируется уровень подачи тепла. Такие радиаторы в пол все чаще используют в Одессе владельцы частных домов.

Если речь идет о внутрипольных конвекторах с принудительной вентиляцией, то они, как правило, оборудованы термостатом, который позволяет осуществлять контроль и управление вентилятором, регулируя количество оборотов.

Кроме того, выбирая внутрипольные конвекторы, следует правильно рассчитать их мощность – количество тепла, которое они должны вырабатывать. Квалифицированные специалисты нашей компании определяют этот параметр, исходя из следующих показателей: площадь помещения и высота потолков.

Так же, в зависимости от габаритов помещения, размеры конвектора тоже могут быть различны. Так, на высоту внутрипольного конвектора влияет высота самой монтажной стяжки пола – отопительный прибор не может быть выше. Ширина устройства может быть различна, в зависимости от модели и требований к теплоотдаче. Когда речь идет о длине, то следует отметить, что внутрипольные конвекторы должны быть в длину не менее 2/3 от ширины окна. Если пренебречь этим правилом, то помещение в области остекления будет прогреваться плохо и не полностью. Кроме того, малая длина конвектора может стать причиной возникновения конденсата.

Внутрипольные конвекторы могут использоваться и как основной способ обогрева помещения, и в качестве дополнительного нагревательного прибора. Это обстоятельство также влияет на выбор характеристик данного устройства, эффективность его использования. Так, если встроенные конвекторы в пол планируются, как единственный источник тепла в помещении, то они должны отличаться максимально высокой теплоотдачей.

Внутрипольные конвекторы: принцип работы

Само явление конвекции подразумевает под собой то, что теплообменник из меди или алюминия (может быть комбинированным) получает от теплоносителя тепло, проходящее через змеевик. Воздух, контактирующий с теплообменником, нагревается и поднимается вверх. Холодный воздух, имеющий меньшую площадь, при этом, опускается вниз, к теплоносителю и прогревается.

Преимущество конвективного отопления в том, что в такой системе воздух циркулирует стабильно и регулярно, поэтому помещение прогревается равномерно и достаточно быстро, что позволяет снизить энегрозатраность и, соответственно, финансовые вложения в обогрев помещения в холодный период года.

Наша компания представляет вниманию жителей Одессы, Одесской области и других регионов страны внутрипольные конвекторы в широком ассортименте, ознакомиться с которыми, изучить их характеристики можно на нашей выставке. Вся предлагаемая продукция реализуется в нашем магазине по доступной стоимости, а квалифицированные специалисты компании с радостью окажут исчерпывающую консультацию, относительно характеристик, помогут правильно подобрать внутрипольные конвекторы, исходя из характеристик помещения и его предназначения.
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BHYTDNONSH€ KOHBEKTODS — 370 BDETaT! CKDAITOTO T3, KOTODSE UCTONSSYIOTCH 1A OTOTIEHY MOMELLEHA! PaSIMUHOTO MDSIHasHaueHM. KaK.
D380, 0+ CTZHOBRTCR X0DOWE/E 2NLTEDHATHEOM NO24M TEMTa & TaKIX MOMELLEHHS, (11 KNACCIECKHE PAIMETODS YCTaHOBHTS NGO HE BOSMOKHO, Cormi, e o
THGO He KenaTensHo, [laKHAE YCTDOTICTER S3HAMBIOT Ha DSHKE NMUDYIOIAE NOSALIM, NOCKOTEKY:
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- He CKDARLIBAIOT MOTE3HOS MECTO (B OTIWLME OT KNACCIBCKUX GaTaDSH) U HE BIUSKOT Ha AVMSaTiH NOMEIEHIS;

- OTMUBIOTCR MaNLIM F36pYTaNY MW AOCTATOuHO BHywITensHOM KT,

- PBFKD MOHTIDYIOTCS 8 1107 € Mlo6iiM MOKDSTHEN U HETIDIXOTIWES B OBCTYKIBHI;

- VCTI07£308354/12 A3HHOTO B3 OTOMUTENEHsIX MDHGOPOS NO3BONAET USBEKETS BOSHIKHOBSHIR KOHISHCAT H3 OKHBX.

8 U KOTA2 UCTOM310TCR BHYTDAMONEHEE KOHBSKTODS?.

BCTDa/iB3SNE 3 10N KOHBEKTODS, KaK NPBNO, MPUMEHACT 415 060TDes3 MoMBlLeHUli, T2 OCTESHIE CTEH VNSST AOCTATOMHO BonbiLyio MMotuas.
Takan TEXH/IKa B COBPEMEHHOM CTDO/TENLCTSS Hallna AOCTETOHHO WHOKOS MPUMEHEHYE, NOCKOTsKY BOSBOTCH BCe BOMbIUSS KOMUECTE 3A3HATI €
13HOPaMHBIMA OKHaMM. TaKO/i OTOMTENHsif NPAGOD MOXET G YCTaHOBEH B NOGOM MIOMELLEHAW, HE 338MCAMO O €10 r263pHTOB,  Taioke
PEEHQ3HGHEHR: KT AONG 1 K3OTHPS), OXBACHSE 1 TODTOBS LENTOS), ACTCO 1 NG YADEXIEHS, OCOGRHHO LEnecoobpasno

WCIONL308HAE TaKINX OTOMITENSHAX MDHGODOB B NOMBUISHHSX, TS HEXORATCS MATISHEKHE ASTH U BETAK YDX





