
	Всем привет. Сегодня мы будем монтировать счетчик 3dx в магазине  Изенден без крепежа. 

Крепить будем к гипсокартону, вот наша  входная группа. 

Для того, что бы  знать, в каком месте нам нужно смонтировать счетчик, необходимо  померить высоту потолка, от пола до потолка. 

В данном случае мы уже померяли высоту у нас составила 330.

Пользуясь таблицей высот, находим глубину, которую видит счетчик.
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 Данную глубину нам нужно умножить на 0.4, чтобы мы получили отступ, на котором  смонтировать счетчик. 

Берем глубину 2650 и умножаем на 0.4, получается 1 метр 60 см. 

Это тот отступ который нам нужно отмерить от плоскости входной группы до того места где мы будем монтировать счетчик.
	Buen dia a todos. Hoy vamos a instalar camera 3dx en la tienda Isenden sin fijacion. 

Vamos a fijarla al pladur, aqui vemos la entrada.

Para saber en donde necesitamos fijarla, tenenemos que medir la altura del techo desde el piso hasta el techo.

En este caso ya hemos medido la altura es de 330.

Utilizando la tabla de alturas buscamos la profundidad que ve la camera.

Dicha profundidad tenemos que multiplicar por 0.4  para obtener un retraque en donde vamos a instalar la videocámara.

Tomamos la profundidad 2650 y multiplicamos por 0.4 y obtenemos 1 metro 60 cm. 

Este es el retraque que necesitamos medir del plano de la entrada hasta  el lugar donde vamos a instalar  la cámara.



	В данном случае 160 у нас попадает на люк, поэтому было принято решение вывести счетчик в магазин. 

При монтаже обязательно нужно учитывать всякие предметы,  которые висят около входной группы. 

В данном случае деревянные штуки. 

Если бы у нас  счетчик попадал бы на них, то мы бы использовали конструкцию из Джокер труб.
Но она нам не пригодится. 

Для монтажа счетчика нам понадобится: наше задание, ноутбук, гипрочные дюбеля  и шурупы.

 Для того, чтобы повесить ровно счетчик, параллельно  плоскости входной группы, нужно сделать следующее: прикладываем счетчик, намечаем отверстия, берем рулетку и меряем от плоскости  входной группы до ближайшего  отверстие.

 В данном случае  у нас получается 122.5  от этого и от этого 125.5. 

Далее нам нужно  обязательно использовать  гипрочные дюбеля. 

Если не будем их использовать, то счетчик может вывалиться из гипсокартона. 

Для того что бы дюбеля легко вошли в гипсокартон и не сломались с начало делаем отверстие шурупом.

Далее берем наши дюбеля и вкручиваем.  

Так здесь у нас профиль, нечего, камера будет висеть на много крепче чем  просто на дюбелях.






Подключаем  разъём  камеры.
Берем шурупы и наживляем.
Так один наживили, теперь закручиваем второй шуруп. 


Все счетчик мы закрепили. 
Можно теперь посмотреть  верно ли он  висит. 

Вот вижу, что не  совсем ровно, можно еще раз проверить.

Два с половиной, три, три с половиной, три. Пол сантиметра  у нас ушло. Немножко поправим и закрепим. 

Все счетчик висит хорошо.

 Обращаю ваше внимание, что если в магазине висит белый потолок, то счетчик всегда закрывается кожухом, если черный, то кожух монтировать не нужно. 


При монтаже кожуха обратите внимание, что есть маленькое отверстие, которое  должно совпадать с данными сенсора.


Всё закрываем до щелчка. Проверяем. Все хорошо. 

Счетчик смонтировать, выглядит следующим образом.  

То есть никаких лишних крепежей. Все идеально. Спасибо за внимание.

 
	En este caso 160 llega hasta la trapilla, por eso se ha decidido retirar un poco la videocámara de la tienda . 

A la hora de la instalacion hay que tener en cuenta los diferentes objetos que cuelgan cerca de la entrada. 

En este caso, algo madera. 

Si nuestra camara se hubiera introducido en ella hubieras utilizado construcciones de tubos Joker.
 Pero no serán necesarios en este caso. 

Para la instalación de la camara necesitamos el encargo, un portátil,tacos para pladur y tornillos. 


Para colgar la camára recto y paralela al plano de la entrada,hacemos lo siguiente: aplicamos la camára, trazamos orificios, cogémos la cinta métrica y medimos desde la superfície de la entrada hasta el orificio cercano. 



En este caso tenemos 122.5 aquí y aquí 122.5. 

Luego cogemos los tacos  obligatoriamente. 

Si no los utilizamos entónces la camára se podrá caer del pladur.


Para que los tacos entren mejor al pladur y no se rompan, primero hacemos agujeros con los tornillos. 

Después cogémos nuestros tacos y ajustamos. 

Aquí vemos el perfil, no importa, nuestra cámara va a colgar mejor que solamente con tacos.





Conectámos el conector,cogémos los tornillosy ajustamos. Y ahora  el siguiente tornillo. 



Ajustamos todo.
 Ahora podemos ver si la colgámos bien.


Veo que no esta bien recta. Podemos revisar otra vez. 

Dos y medio, tres, tres y medio, tres, medio centímetro se nos fue. Corregimos un poco y ajustamos.


Listo ahora cuelga bien.  Presten atención a que si el techo de la tienda es blanco entonces la cámara se cierra con una cubierta blanca. Si es negro, no usamos la cubierta. 



A la  hora de la instalación de la cubierta, fijese que hay un pequeño agujero que tiene que coincidir con el sensor.


Listo  cerramos hasta hacer clic. Revisamos.Todo esta muy bien. 


La camara esta instalada.tiene buen aspecto. 

Es decir sin más fijaciónes . Todo está ideal. 
Gracias por vuestra atención.	



