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Зміст

ВСТУП

Нвчальна практика - елемент освітнього процесу у вищих навчальних закладах, дляпоглибщення і закріплення науково теоретичного знання

студентів. 

Мета та завдання навчальної практики 

Мета: закріплення студентами умінь та навичок, які були отримані ними в процесі технологічних процесів опоряджувальних робіт у залежності від поставленої задачі, засвоєння професійних вмінь та навичок, якими повинен володіти молодший спеціаліст, оволодіння студентами сучасними формами та методами організації будівельного виробництва. 

В результаті технологічної практики студент повинен: 

Знати: правила з охорони праці та дотримуватися їх; технологію виконання будівельних робіт та методи контролю якості виконаних робіт 

Вміти: Користуючись нормативною документацією та матеріальними носіями інформації під керівництвом спеціаліста: 

а) вміти застосовувати будівельні та художні матеріали при розробці дизайн-проектів та при виконанні опоряджувальних робіт; 

б) використовуючи фізичні властивості світла і кольору, зберігати гармонійні хроматичні акорди. Вплив кольору на психо-фізіологічні аспекти проектування кольорових схем; 

в) створення гармонійного об’ємно-просторового та предметного оточення.

В період з 03.04.17 по 28.05.17 я проходіла навчальну практику в

Маріупольському коледжі ДВНЗ «ПДТУ» на вулиці Георгіївська 69.

Директор коледжу: Святного Олександр Іванович.

Керівник практики: Татай Олена Костянтинівна.

Надання об'єкті я, під керівництвом керівника практики, проходила навчальну практику в групі з 6 осіб, навчаючись штукатурних, і облицювальних робіт.

1 Інструктаж охорони праці

Інструкція є нормативним актом, що містить обов'язкові для дотримання працівниками вимоги з охорони праці при виконанні ними робіт певного виду або за певною професією на робочих місцях, де за дорученням роботодавеця виконуються ці роботи.

Роботодавець розробляє і затверджує інструкції з охорони праці з видів виконуваних робіт на підприємстві, забезпечує безкоштовно працівників інструкціями в достатній кількості.
Згідно діючих на підприємстві інструкцій з охорони праці проводиться Інструктаж. Запис про проведення інструктажу робиться в журналах реєстрації інструктажів - вступного та на робочому місці.

1.1 Охорона праці при малярних роботах 

а) загальні положення:

1) дія інструкції поширюється на всі підрозділи підприємства.

2) за даною інструкцією маляр інструктується перед початком роботи на підприємстві (первинний інструктаж) а потім через кожні 3 місяці (повторний інструктаж).

Результати інструктажу заносяться в «Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці, в журналі повинен бути підпис особи, яка інструктує, та маляра.

3) роботодавець повинен застрахувати маляра від нещасних випадків та професійного захворювання. В разі пошкодження здоров'я маляр має право на відшкодування заподіяної йому шкоди;

4) за невиконання даної інструкції маляр неме дисциплінарну, матеріальну, адміністративну та кримінальну відповідальність; 

5) до виконання малярних робіт допускаються особи, які мають відповідну кваліфікацію, пройшли медичний огляд, вступний інструктаж з охорони праці та інструктаж на робочому місці;

6) до роботи з барвниками, які мають токсичні властивості, допускаються особи віком не молодше 18 років;

7) під час роботи з токсичними барвниками маляр повинен бути проінструктований по безпечних правилах їх застосування;

8) маляр повинен:
- користуватися спецодягом та засобами індивідуального захисту;
   

- не допускати на робоче місце сторонніх осіб;

   

- знаходячись на будівельному майданчику, користуватись захисною каскою;

   

- виконувати тільки ту роботу, по якій проінструктований і яка доручена керівником;

  
 
- не виконувати вказівки, які суперечать правилам охорони праці;

  

- вміти надавати першу медичну допомогу потерпілим при нещасних випадках;

- вміти користуватись первинними засобами пожежогасіння;

  

- пам’ятати про особисту відповідальність за виконання правил охорони праці і відповідальність за товаришів по роботі.

9) головні шкідливі та небезпечні виробничі фактори, які діють на маляра:

 
 
- дія на організм токсичних барвників;

 

- дія на шкіру барвників, розчинників;

 
 
- падіння предметів;

 
 
- падіння з висоти;

 
 
- пожежо - і вибухонебезпека;

 
- недостатня освітленість робочої зони.

10) маляр забезпечується спецодягом:

 

- комбінезон бавовняний;

  

- рукавиці комбіновані;

  

- черевики шкіряні;

  

- респіратор;

 

- окуляри захисні;

  

- при роботах із застосуванням шкідливо діючих фарб додатково: рукавички гумові. 


11) робочі місця повинні бути забезпечені випробуваним інвентарним улаштуванням і пристроями (риштування, помости, стрем’янки та інше), виготовленими за типовими проектами і встановленими згідно з планом виконання робіт (ПВР);

12) в місцях застосування матеріалів та речовин, які утворюють вибухонебезпечну пару, забороняються дії із застосовуванням вогню або дії, що викликають іскроутворення.

Електроенергія в цих місцях повинна бути відключена або електропроводка виконана в вибухонебезпечному виконанні.
14) робоче місце маляра - оператора повинно бути забезпечено сигналізацією (звуковою або світловою) з малярною станцією;

15) звільнену з - під розчинників і лакофарбових матеріалів тару слід  негайно прибирати з робочого місця в складські приміщення;

17) рукоятки інструменту повинні бути із деревини твердої в’язкої породи, гладко оброблені, ретельно підігнані і надійно закріплені;

18) забороняється застосовувати ручний інструмент, який має вибої, відколи на робочих поверхнях, задирки і гострі ребра в місцях їх затискання та інше.
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Зміст

ВСТУП
Навчальна практика - елемент освітнього процесу у вищих навчальних закладах, для поглиблення і закріплення науково-теоретичного знання студентів.
. 
Мета та завдання навчальної практики 

Мета: закріплення студентами умінь та навичок, які були отримані ними в процесі технологічних процесів опоряджувальних робіт у залежності від поставленої задачі, засвоєння професійних вмінь та навичок, якими повинен володіти молодший спеціаліст, оволодіння студентами сучасними формами та методами організації будівельного виробництва. 

В результаті технологічної практики студент повинен: 

Знати: правила  охорони праці та дотримуватися їх; технологію виконання будівельних робіт та методи контролю якості виконаних робіт. 

Вміти: користуючись нормативною документацією та матеріальними носіями інформації під керівництвом спеціаліста: 

а) вміти застосовувати будівельні та художні матеріали при розробці дизайн-проектів та при виконанні опоряджувальних робіт; 

б) використовуючи фізичні властивості світла і кольору, зберігати гармонійні хроматичні акорди; 
в) створювати гармонійне об’ємно-просторове та предметне оточення.
В період з 03.04.17 по 28.05.17 я проходила навчальну практику в

Маріупольському коледжі ДВНЗ «ПДТУ» за адресою:  вулиця Георгіївська, 69.

Директор коледжу: Святного Олександр Іванович.

Керівник практики: Татай Олена Костянтинівна.

Я, під керівництвом керівника практики, проходила навчальну практику в групі з 6 осіб, навчаючись штукатурних і облицювальних робіт.
1 Інструктаж охорони праці
Інструкція є нормативним актом, що містить обов'язкові для дотримання працівниками вимоги  охорони праці при виконанні ними робіт певного виду або за певною професією на робочих місцях, де за дорученням роботодавця виконуються ці роботи.

Роботодавець розробляє і затверджує інструкції  охорони праці з видів виконуваних робіт на підприємстві, забезпечує безкоштовно працівників інструкціями в достатній кількості.
Згідно діючих на підприємстві інструкцій  охорони праці проводиться Інструктаж. Запис про проведення інструктажу робиться в журналах реєстрації інструктажів - вступного та на робочому місці.

1.1 Охорона праці при малярних роботах 
а) загальні положення:
1) дія інструкції поширюється на всі підрозділи підприємства;
2) за даною інструкцією маляр інструктується перед початком роботи на підприємстві (первинний інструктаж), а потім через кожні 3 місяці (повторний інструктаж).

Результати інструктажу заносяться в «Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці, в журналі повинен бути підпис особи, яка інструктує, та маляра.

3) роботодавець повинен застрахувати маляра від нещасних випадків та професійного захворювання. В разі пошкодження здоров'я маляр має право на відшкодування заподіяної йому шкоди;
4) за невиконання даної інструкції маляр неме дисциплінарну, матеріальну, адміністративну та кримінальну відповідальність; 

5) до виконання малярних робіт допускаються особи, які мають відповідну кваліфікацію, пройшли медичний огляд, вступний інструктаж  охорони праці та інструктаж на робочому місці;
6) до роботи з барвниками, які мають токсичні властивості, допускаються особи віком не молодше 18 років;
7) під час роботи з токсичними барвниками маляр повинен бути проінструктований про безпечні правила їх застосування;
8) маляр повинен:
- користуватися спецодягом та засобами індивідуального захисту;
   

- не допускати на робоче місце сторонніх осіб;
   

- знаходячись на будівельному майданчику, користуватись захисною каскою;
   

- виконувати тільки ту роботу, з якої отримав інструктажі яка доручена керівником;
  
 
- не виконувати вказівки, які суперечать правилам охорони праці;
  

- вміти надавати першу медичну допомогу потерпілим при нещасних випадках;

- вміти користуватись первинними засобами пожежогасіння;
  

- пам’ятати про особисту відповідальність за виконання правил охорони праці і відповідальність за товаришів по роботі.
9) головні шкідливі та небезпечні виробничі фактори, які діють на маляра:

 
 
- дія на організм токсичних барвників;

 

- дія на шкіру барвників, розчинників;

 
 
- падіння предметів;

 
 
- падіння з висоти;

 
 
- пожежо і вибухонебезпека;

 
- недостатня освітленість робочої зони.

10) маляр забезпечується спецодягом:

 

- комбінезон бавовняний;

  

- рукавиці комбіновані;

  

- черевики шкіряні;

  

- респіратор;

 

- окуляри захисні;

  

- при роботах із застосуванням шкідливо діючих фарб додатково: рукавички гумові. 


11) робочі місця повинні бути забезпечені випробуваним інвентарним устаткуванням і пристроями (риштування, помости, драбинамита інше), виготовленими за типовими проектами і встановленими згідно з планом виконання робіт (ПВР);
12) в місцях застосування матеріалів та речовин, які утворюють вибухонебезпечну пару, забороняються дії із застосовуванням вогню або дії, що викликають іскроутворення.

Електроенергія в цих місцях повинна бути відключена або електропроводка виконана в вибухонебезпечному виконанні.

14) робоче місце маляра - оператора повинно бути забезпечено сигналізацією (звуковою або світловою) з малярною станцією;
15) звільнену з-під розчинників і лакофарбових матеріалів тару слід  негайно прибирати з робочого місця в складські приміщення;
17) рукоятки інструменту повинні бути із деревини твердої в’язкої породи, гладко оброблені, ретельно підігнані і надійно закріплені;
18) забороняється застосовувати ручний інструмент, який має вибої, відколи на робочих поверхнях, задирки і гострі ребра в місцях їх затискання та інше.
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