Внесение твёрдых удобрений под пшеницу

Озимая пшеница из всех зерновых  колосовых культур – самая капризная к условиям питания. Поэтому удобрение почвы под озимую пшеницу – наиболее эффективный  способ повышения её урожайности, равно как и повышения качества самого зерна.
Органические удобрения – навоз или компосты – вносятся под озимую пшеницу либо под предшественник при помощи разбрасывающих прицепных машин ПРТ-7 (агрегатируются с тракторами класса 1.4), ПРТ-10 (агрегатируются с тракторами класса 3,5) сплошным покрытием обрабатываемой площади. Притом под озимую пшеницу органика вносится только на почвах с содержанием гумуса не более 2,2% , а также после стерневых предшественников. 
Лучшее время унавоживания площади под озимую пшеницу разбрасывателями ПРТ-7, ПРТ-10 – по чистым парам либо по рано убираемым предшественникам. То есть – осень-поздняя осень. Способ движения агрегатов – челночный.
Хотя и общепринято рекомендовать твёрдое унавоживание на бедных почвах, органические удобрения под озимую пшеницу обеспечивают достаточно высокие приросты урожая на всех грунтах.
Внесение твёрдых минеральных удобрений под озимую пшеницу при помощи разбрасывающих машин МВУ-5, МВУ-6 (агрегатируются с тракторами класса 1.4), МВУ-8 (агрегатируются с тракторами класса 3) зависит от состояния обрабатываемой почвы и периода жизненного цикла растений. Азотные удобрения в основном  вносятся в период подкормки,а до посева – треть нормы. Хотя в регионах с мягкими зимами вносят полную норму удобрений, содержащих азот. Фосфорно-калийные удобрения, наоборот, вносятся преимущественнов период основной обработки почвы, поскольку усиленное питание озимой пшеницы фосфором и калием с осени способствует улучшению кущения и развития растений, накоплению углеводов и возрастанию стойкости к зиме.
[bookmark: _GoBack]Челночный сособ движения агрегатов с разбрасвателями минеральных удобрений МВУ-5, МВУ-6, МВУ-8 – основной. Однако в условиях небольшого прогона (меньше 250м) или там, где нет возможности  выезжать за пределы участка, допускают движение с перекрытием. Ширину загона в таком случае принимаютравной восьми проходам, а ширину поворотной полосы обработки уменьшают на треть. Разрывы удобренных полос между смежными проходами не допускаются, а рекомендуемое перекрытие,  в общем случае, должно составлять не менее 5% ширины захвата. 
Под яровую пшеницу твёрдая органика вносится разбрасывающими машинами ПРТ-7, ПРТ-10 только под предшественник. Спобы внесения твёрдых минеральных удобрений  под яровую и озимую пшеницу при помощи агрегатов с рабрасывателями МВУ-5, МВУ-6, МВУ-8 аналогичны.
