# Как выбрать качественный ламинат

Выбор ламината не доставит вам сложностей, если знать, на что в первую очередь нужно обратить свое внимание. Класс панелей, защита от царапин и сколов, влагоустойчивость, прочность к стиранию, простота сборки, эстетические свойства, ценовая категория – вот основные параметры, на которые нужно опираться при выборе напольного покрытия.

В недалеком прошлом паркет считался одним из дорогих покрытий для пола, так как изготавливали его из ценных пород дерева, и значился он, как предмет роскоши и богатства. Ему на смену пришел ламинат, который стал недорогой альтернативой паркетной доски, внешне полностью напоминающий ее аналог.

Первые ламинированные панели появились в 1977 году и были разработаны шведской компанией Pergo, которая произвела открытие в области производства ламината. Современный ламинат производят на основе  древесноволокнистых плит, состоящих из двух частей, которые тщательно шлифуют. Между ними прокладывают клейкую пленку из фенольной смолы, а сверху покрывают сначала декоративной бумагой, пропитанной меламиновой смолой, а затем верхним слоем пленки. Нижнюю сторону покрывают бумагой с фенольной пропиткой. В итоге при сжатии под прессом, при воздействии высокой температуры и давления, производится напольное покрытие высокой плотности и прочности.

В разрезе ламинат состоит из пяти частей, составляющих слои покрытия - слоя меламиновой смолы, декоративной бумаги, пленки, повышающей влагостойкость, панели ДВП и слоя влагостойкой бумаги. От толщины ламинированных панелей, которая находится в пределах от 6 до 12 миллиметров, зависит класс прочности покрытия. Длина доски может составлять от 1 до 1,5 метров, а ширина - не более 20 сантиметров. При выборе ламината нужно знать, что чем больше его толщина, тем выше защитные свойства покрытия. Панели проходят тестовые испытания на прочность к истиранию и ударам, на устойчивость к царапинам, на звукоизоляцию и влагостойкость.

На эксплуатационные свойства изделия в основном влияет качество верхнего защитного слоя поверхности. Слоев акриловой смолы может быть один и больше. От их количества зависит устойчивость к истиранию покрытия.

Ламинат, после проверки и испытания на прочность, разделяют на классы применения и обозначают двухзначными числами 21-23 или 31-33. Первая цифра 2 означает, что ламинат предназначен для жилого помещения, а цифра 3 - для помещений с большой проходимостью: офисов, магазинов, коммерческих площадей. Вторая цифра говорит о стойкости покрытия, от 1 до 3 в порядке возрастания. Ламинат специально производится для помещений разного назначения, согласно требованиям, предъявляемых к напольному покрытию. Для начала нужно определиться, для каких комнат вы покупаете ламинат. Пол на кухне и в прихожей намного больше подвержен стиранию и воздействию влаги, поэтому для них необходим тип класса 23. Для других помещений в доме требования немного ниже и будет достаточно класса 22. Если вы захотите сделать "запас прочности", нужно выбирать ламинат более высокого класса, а именно 31-33, который используют для комнат с интенсивной эксплуатацией и повышенной влажностью, например для складов.

При выборе ламината нужно обратить внимание на уровень формальдегида, который указывается на упаковке. Его количество не должно быть выше допустимых норм. Если стоит значок Е1, то это означает, что ламинат прошел испытание по европейским нормам EN 13329 и его можно смело использовать в жилых помещениях.

Особое внимание при покупке ламината следует обратить на способ сборки данного покрытия. Его можно укладывать двумя способами: сборным и клеевым. Сборный или замковой ламинат обычно дороже клеевого, так как при его изготовлении большое значение уделяют обработке краев полосы. Укладывать такой ламинат намного проще и быстрее, достаточно только соединить пластины и защелкнуть стыки в замок. Клеевой ламинат требует дополнительного времени и усилий. При таком методе укладки стык каждой полосы промазывают специальным клеем, соединяют пластины между собой, ожидают подсыхания и только затем продолжают укладку дальше. Этот способ довольно трудоемкий, позволяет прочно уложить ламинат, но в случае необходимости разобрать такое покрытие невозможно, в отличие от замкового ламината.

Также важным составляющим цены ламината является наличие дополнительных защитных слоев, отталкивающих влагу пропиток, и других, невидимых для глаз деталей.

Эстетические свойства на сегодняшний день представлены широчайшим ассортиментом ламината всевозможных фактур и расцветок. Поэтому с выбором у вас не должно быть проблем, если вы четко знаете, чего хотите.

Теперь, когда вы владеете всей необходимой информацией, можете смело отправляться за покупкой. Сейчас вы уже знаете, как выбрать качественный ламинат, и точно не удивитесь, почему похожие на вид панели отличаются по цене во много раз. Покупая напольное покрытие, не думайте экономить на нем - лучше выбрать качественный ламинат, который будет достойно служить вам годами.