Отопительная печь-голландка, дополненная варочной поверхностью, по сей день пользуется популярностью у владельцев частных домов и дач. Сложить печку правильно не составит труда даже человеку, не имеющему отношения к строительству и возведению таких устройств. Чтобы конструкция функционировала исправно, важно строго соблюдать инструкцию и этапы возведения.
Что собой представляет и как работает?
Голландские печи на протяжении шести столетий модифицировались и совершенствовались, но единственно неизменной осталась высокая эффективность и большая теплоотдача.
Размеры голландки компактные — стандартно 3 на 3 кирпича, еще одна особенность —3-х оборотный дымоход, благодаря которому горячий дым не выходит прямо в трубу, а задерживается в каналах, дополнительно нагревая стены. При желании голландскую печь оснащают варочной плитой. В такой модификации устройство становится многофункциональным.
Трехоборотная кирпичная печь-голландка выглядит как вытянутая, большой высоты прямоугольная конструкция, при этом она способна прогревать сразу 2—3 этажа. Намного реже возводится угловая круглая печь в железном кожухе, так как самостоятельно соорудить ее сложнее и затратнее. Для дома, где отсутствует газовая система отопления, больше подходят варианты с дополнительной варочной поверхностью. Для дачи общей площадью 35—40 кв. м, рекомендуется сделать камин с лежанкой, чтобы в холодную погоду можно было использовать ее в качестве кровати с подогревом.
Особенности
Схема печи-голландки имеет такие отличительные характеристики:
· вертикально вытянутая форма;
· отсутствие колосников;
· наличие нескольких каналов в дымоходе;
· отсутствие поддувала, благодаря чему длительность горения увеличивается;
· прямоугольная топка;
· тонкая кладка печи в ½ кирпича, из-за чего она быстро прогревается;
· в первоначальном варианте варочная панель с духовкой отсутствуют, только современные модифицированные модели строятся с варочной поверхностью, лежанкой, мини-духовкой и с камином.
Достоинства и недостатки
Прежде чем построить голландскую печь из кирпича у себя дома, рекомендуется подробно ознакомиться с плюсами и минусами сооружения. К преимуществам относятся:
· Возможность выложить печку с дополнительными модификациями и возможностями, что делает сооружение многофункциональным и универсальным.
· Малая площадь печи — 50×50 см позволяет сооружать ее в небольших домиках.
· Быстрое прогревание и распространение тепла в жилище.
· Высокий КПД, даже если печка двухэтажная.
· Умеренные финансовые затраты на возведение. Нужно приобрести лишь дорогой шамотный кирпич для формирования топочной камеры. Остальная порядовка печи выкладывается из обычного, можно даже б/у кирпича.
Недостатки, среди которых самыми существенными считаются:
· Меньший КПД по сравнению с классической русской печью.
· Многоканальная система устроена таким образом, что иногда уличный воздух затягивается внутрь жилища.
· Чтобы в доме было комфортно, топить печь нужно не менее 2 раз на сутки.
· Расход топлива неэкономный.
· Чтобы печь была всегда теплой, важно все время наблюдать за вьюшкой.
· Растапливать печку на максимальную мощность не рекомендуется, потому что газ, который задерживается в дымоотводных каналах, проникает внутрь здания и отравляет жильцов.
Пошаговая инструкция возведения своими руками
Материалы, инструменты
Чтобы отопительно-варочная печь-голландка была крепкой и надежной, для ее сооружения необходимо приготовить качественный раствор. Смесь делается из песка, красной глины, воды. Также понадобится приобрести такие материалы:
· красный керамический и шамотный огнеупорный кирпич;
· цемент, гравий, песок;
· гидроизолятор;
· доски для формирования опалубки;
· поддувало;
· чугунную дверцу;
· заслонку;
· арматуру и проволочную сетку для армирования;
· шнур асбестовый;
· варочную панель;
· духовой шкаф.
Кладка и отделка проводятся с помощью таких инструментов:
· лопата — совковая, штыковая;
· емкость для замешивания раствора;
· цинковые ведра — 2—3 шт.;
· мастерок;
· правило, уровень, угломер, отвес, рулетка;
· миксер для смешивания раствора;
· электрическая болгарка для резки кирпича;
· резиновый молоточек.
Подготовка
Чтобы печь-голландка с плитой и варочной панелью функционировала правильно, на подготовительном этапе составляется проект и чертежи сооружения. Если нет уверенности в том, что выбранная схема правильная, рекомендуется обратиться за помощью к мастеру-печнику. После того как подробная инструкция будет согласована, приступают к формированию основы.
Как правильно класть фундамент?
На полу определяется периметр конструкции, после чего вырывается ров глубиной 50—60 см, дно которого плотно устилается песком и гравием слоем по 100 мм. Подушку нужно хорошо утрамбовать, затем затянуть армирующей сеткой. Важно, чтобы армирование занимало всю оставшуюся площадь рва. Далее, готовится цементно-песчаный раствор в соотношении 3:1. Яму рекомендуется оформить деревянной опалубкой, после залить раствор и оставить фундамент высыхать на 7—10 дней. Важно иметь в виду, что для двухэтажного печного сооружения основа должна быть массивнее и прочнее, чем для печи с 1 уровнем.
Когда фундамент полностью просохнет, сверху на него устилается гидроизолятор.
Укладка кирпича — пошаговая схема
Чтобы готовая конструкция была прочной, надежной и максимально эффективной, важно строго соблюдать этапы кладки и не нарушать схему. В противном случае устройство не будет нормально функционировать и придется заново все переделывать. Схема кладки печи-голландки представлена в таблице:
	Ряд
	Описание работ

	1—2
	Формируется сплошная кладка со связкой

	3
	Устраивается зольная камера и дверца

	4
	Наращивается общий массив печи, устанавливается дверца топки

	5—6
	Формируется зольник, продолжается наращивание массива

	7—8
	Перекрывается зольник

	9—10
	Формируется место для установки варочной поверхности, обустраивается топочное отверстие

	11—12
	Формируется стена дымохода, устанавливается задвижка с асбестовым уплотнением

	13—15
	Перекрывается верхняя часть топки, а в задней стене оставляется отверстие, через которое будет выбрасываться излишек угарного газа

	16—17
	Формируется прочнистная дверца

	18
	Устройство основания дымохода


Далее проводится кладка дымовой трубы, которая выполняется сплошной перевязкой. Для защиты деревянных балок крыши от возгорания, на 3 ряду кладки рекомендуется выполнять «распушку». Чтобы тяга была максимальная, стоит закруглить углы трубы, в противном случае образующиеся завихрения будут ослаблять тягу. Чтобы печь функционировала правильно, дымовая труба должна возвышаться над крышей на расстоянии 65 см.
Как проводится облицовка?
Когда печь голландка своими руками будет полностью выстроена, при желании можно облицевать ее декоративным материалом. Если изначально сооружение возводилось из красного, полнотелого кирпича, швы формировались ровные, то необходимости в отделочных работах нет. Чтобы придать печи глянцевый блик, можно вскрыть ее лаком или специальной огнеупорной краской. Круглые угловые модели обшиваются металлическим кожухом либо облицовываются керамической плиткой. Еще один вариант декора — оштукатуривание специальной жаропрочной штукатуркой.
После окончания облицовки печь оставляют высыхать. В среднем просушка длится 10—15 дней. Чтобы ускорить процесс, все дверцы и заслонки голландки рекомендуется открыть. Летом кладка высыхает естественным путем, а зимой придется устанавливать внутри топочной камеры вентилятор или мощную лампу.
Как первый раз правильно топить?
Когда печь полностью высохнет, приступают к первой тестовой растопке. Впервые топочная камера заполняется сухими дровами на 1/5. Это убережет сооружение от преждевременного растрескивания и разрушения, а также безопасно досушит не до конца высохшие участки. При первой растопке важно открыть все заслонки и задвижки. Для безопасности, в таком режиме рекомендуется протапливать голландку на протяжении 7—10 дней. После топочная камера полностью заполняется дровами и используется на полную мощность. Для поддержания комфортной температуры в помещении рекомендуется в течение дня 2 раза делать полную загрузку печи.
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