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Звукоизоляция салона может быть лучше

Автомобиль без базовой шумоизоляции сейчас является редкостью. В то же время, большинство водителей жалуются на недостаток уровня комфорта и чрезмерного шума в салоне, когда их "стальной конь" пересекает плохое дорожное покрытие. Даже когда дорога довольно ровная, то проникновение шума городской улицы или от тормозов хочется свести к минимуму. Особенно актуальна шумоизоляция салона, если вас раздражает писк шин при контакте с асфальтом, когда случается резкое торможение.
Легким путем улучшения звукоизоляции салона является обращение к специалистам автосервиса, но этот способ более актуален для тех, кто не ограничен в средствах. Более экономные автолюбители, вооружившись предельной внимательностью и аккуратностью, могут проделать все действия по звукоизоляции самостоятельно.
Прежде всего, для демонтажа потолка и дверей понадобятся специальные инструменты. При выполнении такой работы следует позаботиться о том, чтобы интерьерные детали, отличающиеся хрупкостью, и элементы лакокрасочного покрытия остались не поврежденными. На втором этапе, удаляем элементы штатной шумоизоляции. Как правило, это материал, изготовленный из войлока или фольги. Не забудьте и о надлежащем обезжиривании поверхности.
Наиболее эффективно снижают уличный шум и вибрацию разновидности вибропласта М1/М2. После того, как под форму дверей или потолка вырезали вибропласт, необходимо его приклеить. В любом автомагазине можно приобрести шовный герметик и аналоги материала Бимаст Супер/Бомб, чтобы заделать ряд отверстий, которые служат для крепления деталей.
Далее следует этап аккуратной установки на место всех мелких деталей салона. Помните, что для многих болтов и шурупов характерна повышенная ломкость, поэтому лучше купить крепежных и соединительных элементов с небольшим запасом.
К рекомендациям некоторых специалистов об установке двух слоев шумоизоляционных материалов следует отнестись критично и взвешенно, поскольку чрезмерная тяжесть не принесет пользы, а пропорции должны быть оптимальными. 
Для плотного прилегания материалов звукоизоляции к поверхностям корпуса использую различные герметики. Что касается процедуры по уменьшению шума, который исходит от работающего двигателя или колесных арок, то здесь понадобятся технические навыки, которыми обладают специалисты.

