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<h2> Какие варианты пароизоляции существуют? </h2>     
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<p> Сегодня можно найти огромное количество стройматериалов для обустройства гидроизоляционного слоя кровли. Но не каждый человек может принять правильное решение. Прежде чем купить пароизоляцию Технониколь, советуем изучить все варианты, доступные для плоский и скатной кровли. </p>
<h3> Плоская </h3>
<p> Плоской считается конструкция, угол ската которой не более пяти градусов. Для такого типа кровли можно купить пароизоляцию в Москве такого вида: </p>
<ul>   
· [bookmark: _GoBack]<li> Наплавляемая. Такой материал укладывают с нахлестом и используют для наплавления горелки. Основные подвиды этого материала битумные и полимерные. </li>  
· <li> Распыляемая. Мембрана этого типа одна из самых практичных и износостойких. Среди компонентов есть смолы полимеров, пластификаторы и отвердители. Для обустройства покрытия потребуется специальное оборудование. При этом водоотталкивающие характеристики верхнего слоя материала немного снижаются, из-за вымывания под действием факторов внешнего мира. </li>  
· <li> Обмазочная. Речь идет о полиэфирных и стекловолокнистых материалах. Покрытия прекрасно переносят температурные перепады и действие осадков, отлично сохраняет тепло. Выделяют горячий и холодный вариант покрытия по способу нанесения. Проще работать со вторым, а для первого понадобятся услуги мастеров с опытом. Цена за м2 пароизоляции этого типа вполне оправдывает себя. </li>  
· <li> Монтируемая. Подобная гидроизоляция для кровли представлена пленкой. Ее часто используют при обустройстве «зеленой» крыши, потому что она обладает корнестойкими свойствами, высокой стойкостью к износу. </li>  
</ul>    
<h3> Скатная кровля </h3>
<p> Среди основных типов гидроизоляции для скатной крыши, угол наклон которой больше пяти градусов, выделяют: </p>
<ul>   
· <li> Рулонную. К этой категории можно отнести рубероид, пергамин, еврорубероид и прочие современные стройматериалы. Это доступно, легко, но слишком надежно, если вы ищете вариант на многие годы. Цена пароизоляция для стен находится на среднем уровне. </li>  
· <li> Наплавляемую. Речь идет о рулонной мембране, которая фиксируется методом «горячих точек». Это значит, что используются метизы, а швы свариваются под действием максимальных температур. </li>  
· <li> Пленочная. Элементами данного вида гидроизоляции выступают полиэтиленовые волокна, армированные стекой или материей. Материал обладает отличной морозостойкостью, воздухопроницаемостью, устраняя конденсат и не пропуская его внутрь стропил. Это относительно недорогая пароизоляция. </li>  
· <li> «Умные» мембраны. Они сочетают в себе лучшие свойства всех существующих видов. Например, могут предотвращать попадание влаги внутрь, устранять конденсат, обеспечивать воздухопроницаемость. </li>  
· <li> Перфорированные мембраны. Это стройматериалы, которые сделаны из материи и армированных пленок, что обеспечивает устранение конденсата. </li>  
· <li> Универсальные мембраны. Могут похвастаться антиконденсатными качества, а значит, влага не будет проникать в слои кровельного пирога, сохраняя его целостность. Прекрасное решение для крыши из металлочерепицы или еврошифера. </li>  
· <li> Многослойные мембраны. Несколько слоев обеспечивают полную защиту от ветра, предотвращают попадание влаги внутрь. </li>  
· <li> Диффузные мембраны. Данный вид обладает прекрасной воздухопроницаемостью. Но нужно исключить плотное прилегание стройматериала к слою теплоизоляции, чтобы предотвратить попадания накопленной влаги в утеплитель. </li>  
· <li> Объемные мембраны. Применяются довольно редко, но могут снижать шум от осадков (дождя, града). </li>  
</ul>    
<p> Купить парогидроизоляцию разного типа вы можете у нас в интернет-магазине. Для этого отправьте заявку или позвоните нам. В каталоге представлена продукция разных производителей. Покупатели могут рассчитывать на скидки, выгодные условия сотрудничества, быструю доставку товаров по России, покупки в розницу или оптом. </p>
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<h2> Какие плюсы у керамической плитки? </h2>     
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<p> Керамическая плитка много лет является одним из самых популярных отделочных материалов. Существующие технологии дают возможность делать модели, которые отличаются оттенком и фактурой, благодаря чему каждый покупатель найдет для себя лучший вариант. </p>
<ul>   
<p> Керамическая плитка настенная имеет несколько плюсов: </p>
· <li> Универсальность дает возможность использовать ее для оформления внешних и внутренних фасадов. </li>  
· <li> Можно выбрать модель для любого интерьера, а также сочетать ее с прочими стройматериалами. Помимо однотонных вариантов доступны модели с имитацией дерева, камня и прочих натуральных текстур. </li>  
· <li> Наличие нескольких форматов плитки позволяет создавать настоящие шедевры. </li>  
· <li> Разная цена – от недорогих до премиум-коллекций. </li>  
· <li> Керамическая плитка не опасна для здоровья, потому что ее делают из натуральной глины. Ее сложно повредить, потому что она не боится механического воздействия или действия химии. </li>  
· <li> Плитка достаточно твердая, благодаря используемым технологиям производства. Купить керамическую плитку для стен стоит, потому что она износостойкая, с длительным сроком службы (особенно глазурованная). </li>  
· <li> Поверхность плитки не впитывает влагу. Отличные показатель влагостойкости позволяет использовать этот материал при оформлении комнат с высокой влажностью: санузлов, кухонь, бассейнов и прочих помещений. </li>  
· <li> Оформление фасадов является отличной защитой стен от появления плесени. Но только при соблюдении технологии укладки материала. </li>  
· <li> Глина – это негорючий стройматериал, а значит, продукция из нее пожаробезопасная. </li>  
· <li> Стройматериал не проводит электроток, что имеет значение при оформлении различных помещений. </li>  
· <li> За счет прекрасной теплопроводности может использоваться для оформления теплого пола. Потому что материал не боится температурных перепадов. </li>  
· <li> Оформление фасадов плиткой позволит скрыть различные дефекты, например, сколы, трещины, шероховатости. </li>  
· <li> Плитка керамическая для внутренней облицовки стен быстро очищается, причем разными моющими средствами и химией. Ее поверхность – гигиенична, поэтому на ней не развиваются патогенные бактерии и грибок. </li>  
</ul>    
<p> Купить настенную керамическую плитку в Москве вы сможете у нас в интернет-магазине. В каталогах представлен большой выбор коллекций отечественных и иностранных брендов. Покупатели могут рассчитывать на быструю доставку товаров по России, низкие цены, скидки. </p>
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<h2> Особенности использования нешлифованной фанеры</h2>     
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<p> Фанера ФК нешлифованная также называется строительной. Потому что после завершения всех работ по сборке и склейке, ее будут дополнительно обрабатывать. Листы обрезают под необходимый размер, но края всегда должны быть ровными, так как это требование стандарта. При этом внешняя сторона стройматериала не обрабатывается шлифовальной машинкой. </p>
<p> Главное достоинство такой доски – средняя стоимость, которая намного ниже, если сравнивать с моделями шлифованных листов. По этой причине нешлифованная доска так востребована при выполнении ремонта или на строительстве. К другим достоинствам можно отнести: </p>
<ul>   
· <li> Прочность, стойкостью к деформации. </li>  
· <li> Переносит разные механические нагрузки. </li>  
· <li> Прекрасное физико-механические свойства. </li>  
· <li> Стойкость к термическим, погодным и химическим факторам воздействиям. </li>  
</ul>    
<h2> Что используется для производства? </h2>     
<p> Для производства материала для внешней и внутренней отделки обычно используется: </p>
<ul>   
· <li> Хвоя. Довольно популярное сырье для изготовления стройматериалов, потому что имеет несколько плюсов: стойкость к износу, прочность, гибкость, отлично удерживает детали крепления. Такой материал применяется при каркасном строительстве, внутреннем оформлении комнат, в производстве мебели, настилов под паркет, в автопромышленности, при создании упаковок. </li>  
· <li> Береза. Подобные листы делают из березового шпона или из комбинированного. Последний предусматривает то, что хвойные сорта используются в качестве внутренних слоев, но они сочетаются с другими породами. В обоих случаях фанера будет березовой, правда, первый вариант имеет более высокую прочность. При этом в строительстве обычно используются листы, изготовленные полностью из березового шпона. </li>  
</ul>    
<p> Купить фанеру нешлифованную можно у нас в интернет-магазине. Мы предлагаем доступные цены, большой выбор качественных товаров отечественных и иностранных производителей, доставку по России, возможность выбрать удобный способ оплаты, скидки. С прайсом можете ознакомиться на сайте, а заказать подходящий строительный материал по телефону или онлайн. </p>
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<h2> Особенности применения фанеры</h2>     
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<p> Один из самых популярных древесностружечных материалов – фанера. Ее придумали в начале двадцатого века, но с того момента стройматериал был значительно улучшен. Теперь из фанеры делают мебель, отделочные материалы и прочие изделия. </p>
<p> Она так активно используется, потому что имеет множество преимуществ, среди которых: </p>
<ul>   
· <li> Прочность. Стройматериал является многослойным. Это обеспечивает прочность, стойкость к износу, длительный срок службы. </li>  
· <li> Приемлемая цена. Простая метода изготовления и бюджетное сырье обуславливают низкую стоимость стройматериала. Правда МДФ ламинированный будет стоить дороже, потому что листы дополнительно покрываются декоративной пленкой, которая еще и защищает плиты. </li>  
· <li> Простота в обработке. Стройматериал легко обрабатывать. Листы можно нарезать специальным устройством, не имея для этого специальных навыков. </li>  
· <li> Гибкость. Листы можно сгибать, не переживая о деформации. В ходе использования стройматериала можно не бояться появления трещин. </li>  
</ul>    
<p> Нужно сказать, что это не все достоинства фанеры. Каждая разновидность обладает своими специфическими качествами. </p>
<h2> Особенности ухода</h2>     
<p> Нужно правильно и регулярно ухаживать за покрытием, так как это обеспечит длительный срок службы. Стройматериал хуже переносит влажность, если сравнивать с натуральным деревом, за исключением фанеры для внешней отделки. А значит, поверхность лучше обработать герметиком. При этом слой герметика следует время от времени обновлять. </p>
<h2> Основные разновидности</h2>     
<p> Фанера есть разных типов. С учетом сферы применения, можно выделить такие: </p>
<ul>   
· <li> Для наружных работ по отделке. </li>  
· <li> Для внутренней отделки. </li>  
· <li> Строительная. </li>  
· <li> Судостроительная. </li>  
</ul>    
<p> Первые 2 типа отличаются влагостойкостью. А значит, под действием влаги они не теряют заявленные качества. Этот стройматериал называется фанера ФК. Материал для строительства обладает высокой прочностью. Он может переносить повышенные нагрузки. Судостроительная фанера используется для строительства морских суден. Такой материал отличается прочностью и влагостойкостью. </p>
<p> Купить фанеру 15 мм оптом или в розницу вы можете у нас в интернет-магазине. Наша компания предлагает большой выбор товаров, ассортимент которых представлен в каталоге. Покупатели могут рассчитывать на низкие цены, скидки, гарантии качества на всю продукцию, оперативную доставку по России. Оформить заказ вы сможете на сайте или онлайн. актуальная цена фанеры 15 мм указана в прайсе. </p>
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<h2> Особенности конструкции</h2>     
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<p> Пол из дерева – нестареющая классика для интерьеров с многовековой историей. Многие могут узнать характерный рисунок «елочка» из штучного паркета, который активно использовался несколько десятков лет назад. Массивная доска – современный приемник старых деревянных напольных покрытий. </p>
<p> Паркетная доска массив – это монолитная планка из дерева ценных пород, к примеру, дуба или ясеня. Такая древесина обладает шикарной текстурой, повышенной плотностью, длительным сроком службы. Древесина подвергается сушке под действием максимальным температур в специальных камерах. Потом материал проходит сортировку, его распиливают и профилируют, а затем, на внешнюю сторону наносят финишное покрытие. </p>
<p> Если сравнивать с искусственным паркетом, который после монтажа нужно шлифовать, покрывать защитными спреями и лакировать, массивная доска продается с уже готовым финишным покрытием из лака и масла. А значит, дополнительная подготовка не потребуется. Паркет из массива можно начать использовать сразу после монтажа. Это еще одна веская причина купить массив паркетной доски. </p>
<p> Грубо говоря материал представляет из себя качественно обработанную монолитную плиту из натурального дерева, которая обладает экологичностью. Цельная деревянная структура не требует внутренней склейки, а значит, в составе нет клеевого состава, смол с полимерами, которые при нагревании могли бы выделять вредные пары. Для некоторых это один из основных факторов, потому что паркетная доска используется и в детских в том числе. </p>
<p> Лучше всего «массив» смотрится в больших комнатах. Поэтому данный вариант стоит выбрать для загородного дома или квартиры-студии. Если говорить о стилях, то этот паркет отлично подходит для минимализма. </p>
<h2> Где можно заказать паркетную доску из массива недорого? </h2>     
<p> Если вас интересует паркетная доска массив, купить в Москве ее вы сможете у нас в интернет-магазине. В каталогах представлен широкий выбор напольных покрытий отечественных и иностранных производителей. Помимо быстрой доставки по стране, покупатели могут рассчитывать на выгодные условия сотрудничества, доступные цены, скидки. Уточнить стоимость, наличие товара или оформить заказ вы сможете на сайте, заполнив форму обратной связи. </p>
[image: ]
[image: ]
https://stroimaterialy-optom.ru/catalog/drevesno_plitnye_materialy/dsp/16mm_16mm/
<h2> Особенности использования ДСП</h2>    
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<p> ДСП или древесностружечная плита – довольно популярный стройматериал, применяемый при изготовлении элементов мебели, а также в ремонте. Плиты производят путем прессования древесной стружки, которую сочетают с искусственной смолой. Ламинированный вариант (ЛДСП) отличается от стандартного наличием специального защитного покрытия. </p>
<p> К основным достоинствам этого материала можно отнести следующее: </p>
<ul>   
· <li> Стойкость к воздействию влаги и повышенных температур. Кроме того, материал не боится температурных перепадов. По этой причине доски используются при оформлении совершенно разных комнат. </li>  
· <li> Низкая цена. Если сравнивать с натуральным деревом, ДСП и ЛДСП стоит намного дешевле. </li>  
· <li> Разнообразие оттенков и фактур. Пленка, которой покрыта ЛДСП, может быть любого оттенка и имитировать различные текстуры, например, дерево, камень, пластик. Благодаря этому, можно воплотить в жизнь любые дизайнерские задумки. Кроме того, плиты ДСП помогают скрыть мелкие дефекты, например, трещины или неровности. </li>  
· <li> Прочность. Благодаря однородной структуре ламинированный материал считается одним из самых прочных. А значит, он не боится механического воздействия, подходит для активной эксплуатации. Благодаря этому, материал используют для изготовления мебели. </li>  
</ul>    
<p> К недостаткам этого стройматериала можно отнести наличие в составе ДСП формальдегидных смол, которые в большой концентрации могут сильно навредить здоровью. Но в современных материалах уровень вредных компонентов сведен к минимуму. Этот факт подтверждает то, что плиты активно используются при создании мебели для детской или оформления спален. </p>
<h2> Где заказать ДСП 16 мм? </h2>  
<p> Если вы решите купить ДСП 16 мм, рекомендуем сделать это у нас в интернет-магазине. в каталогах представлен широкий выбор товаров от российских и иностранных производителей. Наши особенности это: выгодные условия сотрудничества, гарантии качества товара, наличие всей продукции на складе, скидки, несколько вариантов расчета на выбор. Актуальная цена на ДСП 16мм указана на сайте. Оформить заказ вы сможете онлайн или позвонив нашим менеджерам по телефону. </p>
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https://stroimaterialy-optom.ru/catalog/drevesno_plitnye_materialy/fanera/8mm_8mm/
<h2> Какая бывает фанера? </h2>     
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<p> Фанера – это материал, который делают через скрепление нескольких тонких слоев дерева клеем. Огромный выбор этого строительного материала обеспечивается улучшением методики производства, расширением используемого сырья. </p>
<p> Эксплуатационные характеристики листов зависят от породы дерева и метода скрепления слоев. По типам сырья стройматериала бывает хвойным или лиственным, а его структура – твердой или мягкой. Для повышения прочности готовых листов, изготовители нередко поперечно или продольно располагают несколько слоев шпона (их может быть два, три или пять). </p>
<p> По уровню качества ФСФ можно разделить на элитный, 1-й, 2-й, 3-й и 4-й сорт. Для определения принадлежности к той или иной категории, изделия тщательно проверяют минимум по восьми параметрам. </p>
<h2> Основные марки</h2>     
<p> Есть различные методы склеивания листов шпона в фанере. Прежде всего, это влияет на ее влагостойкие характеристики. От надежности, экологичности клеевого состава зависит безопасности использования материала при внутренней отделке. </p>
<p> Что касается основных марок фанеры, то это: </p>
<ul>   
· <li> ФК. Данный тип фанеры используется при изготовлении мебели и оформлении офисных помещений. Это одна из самых популярных марок.  Влагостойкость такого стройматериала – средняя. Плиты можно применять даже в детских. Как правило, у листов есть ограничения по размеру. Поэтому при изготовлении мебели используется несколько марок одновременно. </li>  
· <li> ФСФ. Довольно востребованная марка фанеры. Среди компонентов клея есть формальдегиды. Это улучшает влагостойкость, но ограничивает сферу использования такого материала. При этом во внутренней отделке такую марку лучше не использовать. </li>  
</ul>    
<p> Решив купить фанеру 8 мм, обратитесь к нам в интернет-магазин. в каталогах представлен большой выбор качественной продукции отечественных и заграничных производителей. Наши клиенты могут рассчитывать на возможность покупок в розницу и оптом, скидки, наличие всех товаров на складе, быструю доставку по России. Актуальная цена на фанеру 8 мм указана на страницах каталога. Если остаются вопросы, рекомендуем обращаться за консультацией к менеджерам по телефону. </p>
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https://stroimaterialy-optom.ru/catalog/peny_klei_germetiki/germetiki/germetiki_silikonovye_neytralnye/
<h2> Особенности эксплуатации</h2>     
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<p> В нейтральных герметиках высокая концентрация кетоксима или спирта, что позволяет работать с разными видами поверхностей. Это и отличает их от кислотных и щелочных средств. При этом состав нельзя использовать с цементом, мрамором, штукатуркой, цветным металлом и некоторыми видами пластика. </p>
<p> Свойства силикона, например, водоотталкивающие, не позволяют окрашивать герметики в процессе эксплуатации. При этом герметик силиконовый нейтральный белый – не единственный вариант. Сейчас доступен широкий выбор оттенков, а значит, можно подобрать составы, которые прекрасно подойдут по цвету. Хотя именно прозрачные герметики – это самое универсальное решение. </p>
<p> Герметик силиконовый нейтральный прозрачный имеет такие плюсы: </p>
<ul>   
· <li> Высокий уровень адгезии, причем с разными видами материала. </li>  
· <li> Эластичность смеси даже в застывшем виде (начинает тянуться), что позволяет применять средство на нестойких участках. </li>  
· <li> Водонепроницаемый. </li>  
· <li> Отличная прочность. </li>  
· <li> Средство не боится воздействия огня, а также переносит температурные перепады. </li>  
· <li> Длительный срок эксплуатации. </li>  
· <li> Стойкость к воздействию солнечных лучей, осадкам, благодаря чему средство можно использовать во внутренних и внешних отделочных работах. </li>  
· <li> При высыхании получает стойкость к воздействию агрессивных моющих составов. </li>  
· <li> Если сравнивать с кислотными и щелочными средствами, нейтральные герметики не агрессивны к различным поверхностям, что значительно расширяет сферу применения. </li>  
· <li> Силикон не является средой, в которой может развиваться грибок или размножаться патогенные микроорганизмы. </li>  
</ul>    
<p> Специальные добавки могут значительно разнообразить состав универсальных силиконовых герметиков. А значит, их свойства и характеристики будут изменены. </p>
<h2> Где можно заказать? </h2>     
<p> Купить нейтральный силиконовый герметик оптом или в розницу вы можете у нас в интернет-магазине. Наши клиенты могут рассчитывать на низкие цены, доставку товара по стране в течении 1-4 дней, скидки, несколько вариантов расчета на выбор. Оформить заказ вы сможете на сайте, заполнив форму обратной связи, или по телефону. Наши консультанты готовы ответить на все возникающие вопросы. </p>
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https://stroimaterialy-optom.ru/catalog/drevesno_plitnye_materialy/fanera/18mm_18mm/
<h2> Какие достоинства у фанеры? </h2>     
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<p> Фанера – универсальный стройматериал в листах, который используется не только при строительстве или изготовлении мебели, но также в судостроении. В процессе производства применяются шпон из древесины какой-то породы. Между собой тонкие листы соединяются специальным клеевым составом. </p>
<p> Если говорить об основных преимуществах этого материала, то это: </p>
<ul>   
· <li> Речь идет о натуральной древесине, а значит, если вас интересует «живой рисунок», а не имитация ДСП и МДФ, тогда вам вполне подойдет березовая фанера. </li>  
· <li> ФСФ намного дешевле массива дерева, потому что внутренние слои, как правило, изготовляются из более дешевых пород. </li>  
· <li> Речь идет о листовом материале довольно большого размера. Найти аналогичные варианты среди массива дерева будет сложно. </li>  
· <li> Листы фанеры соединены так, чтобы максимально компенсировать внутреннее напряжения дерева. А значит, стройматериал отлично переносит воздействие влаги и температурные перепады. </li>  
· <li> С распилом и обработкой этого стройматериала проблем не возникает. Важно и то, что фанеру по необходимости можно шкурить и фрезеровать. </li>  
· <li> Листы материала можно окрасить, придав им любой оттенок на свой вкус. </li>  
· <li> Для обработки покрытия можно использовать различные составы, увеличивающие прочность изделия. Это могут быть лаки или проникающие масла. </li>  
· <li> Можно не бояться появления различных дефектов, например, царапин. Потому что поверхность можно многократно шлифовать и циклевать. </li>  
· <li> Стойкость к воздействию воды. </li>  
· <li> При необходимости, можно сверху нанести противогорючие и противогрибковые составы. </li>  
· <li> Несколько вариантов толщины, марок. </li>  
</ul>    
<p> Зачастую производители предлагают покупателям хвойную и березовую ФСФ. Это значит, что наружные слои будут изготовлены из ели (сосны) или березы. Хотя есть и более экзотические варианты фанеры, в которых с одной из сторон используются более дорогие породы, например, дуб. </p>
<h2> Где можно купить? </h2>     
<p> Решив купить фанеру 18 мм, обязательно обратитесь к нам в интернет-магазин. В каталогах нашей компании вы найдете продукцию российских и иностранных производителей. Кроме того, все покупатели могут рассчитывать на: покупки в розницу или оптом, доставку товаров по России или самовывоз, несколько вариантов оплаты на выбор, наличие всей продукции на складах. Цена фанеры 18 мм указаны на сайте под каждым товаром. Оформить заказ вы сможете по телефону или онлайн на сайте. </p>
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https://stroimaterialy-optom.ru/catalog/peny_klei_germetiki/kley_zhidkie_gvozdi/kleymontazhnyy/
<h2> Какой бывает и как пользоваться? </h2>     
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<p> Монтажные клеи делят на 2 основных категории: </p>
<ul>   
· <li> На водной основе. В составе нет растворителей, они относятся к экологичным средствам без резкого запаха. А значит, можно применять для выполнения отделочных работ внутри жилых комнат. </li>  
· <li> На основе натуральных растворителей. Используются для работы под открытом небе или в комнатах с хорошей вентиляцией. </li>  
</ul>    
<p> Строительный монтажный клей имеет много плюсов, если сравнивать с цементными растворами: </p>
<ul>   
· <li> прочность; </li>  
· <li> отличные теплоизоляционные свойства; </li>  
· <li> стойкость к температурным перепадам и влажности; </li>  
· <li> экономичный расход; </li>  
· <li> можно использовать с разными материалами – дерево, пластик, плитка; </li>  
· <li> простота эксплуатации; </li>  
· <li> сопротивляемость к биологическому воздействию. </li>  
</ul>    
<p> Эти средства пользуются большой популярностью, потому что хорошая смесь предотвращает появление дефектов на поверхности, а значит, риски деформации сведены к минимуму. </p>
<h2> Особенности использования монтажного клея</h2>     
<p> Пользоваться прозрачным монтажным клеем довольно просто. Нужно только придерживаться инструкции и рекомендаций мастеров с опытом. Процедура включает три основных этапа. </p>
<p> Перед работой необходимо тщательно зачистить поверхность от грязи, масляных пятен и пыли. На подготовительным этапе следует убрать непрочные и дефектные элементы, максимально выровнять поверхность, используя особый раствор. Подготовку покрытия лучше завершить за день до начала работы с клеевым составом. </p>
<p> Сухую смесь разводят водой, следуя инструкции изготовителя. Нужно следить, чтобы в готовом составе не было сгустков и комочков, так как консистенция должны быть однородной. Готовить раствор необходимо в таком количестве, которое можно израсходовать за пару часов (потом клей начинает терять свои свойства). </p>
<p> Состав наносят на поверхность шпателем, тщательно его распределяя. При скреплении элементов, их нужно тщательно прижимать друг к другу и удерживать так некоторое время, пока не произойдет полное застывание. Как правило, полностью состав высыхает за 30-40 минут. До этого времени можно по необходимости поправлять некорректно уложенные элементы. </p>
<p> Купить монтажный клей технический вы сможете у нас в интернет-магазине. Мы предлагаем выгодные условия сотрудничества, а именно: покупки оптом или в розницу, широкий ассортимент товаров в каталоге с описанием, несколько вариантов оплаты на выбор, быструю доставку по России, скидки, самовывоз. Цена на монтажный клей указана под каждым товаром. Оформить заказ вы сможете онлайн на сайте или по телефону. </p>
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MeTop 06HapyxeHUs pepaifTuHra

KaKe MIHockl y KepamnHeckori nANTkI? Kepamnieckasi nnTka MHoro neT/ABAAETCAIOARANIAS CamBiX

FIGRYARPHBIX OTAeN0uHBIX MaTep1anos. CyLLecTByoLLyle TeXHOMOTAM AJIOT BO3MOXHOCTb AenaTs MOAeNH,
KOTOpble OT/IMHAKOTCA OTTEHKOM 1 GaKTYpOii, 6naroaaps ueMy Kax/elii noKynaTteNb HaiAeT Ans ce6a nyuuii
BapUaHT. Kepamuyeckasi MnTka HaCTeHHas UMeeT HeCKO/BKO MIOCOB: * YHBEPCabHOCTb AaeT BO3MOXHOCTL
1CMoNb30BaTh ee A/ist OGOPMAIEHNIS BHELUHNX U BHYTPEHHIX $pacagos. + MOXHO BbI6PaTb MOAENb ANist 1060r0
VHTepbepa, a Takke CoyeTaThb ee C MPOUNMY CTPoiMaTepranamit. MOMUMO OAHOTOHHbIX BapUaHTOB AOCTYMHbI
MOZENM C MUTaLMeN AepeBa, KaMHS! 11 MPOUNX HaTypa/bHbIX TEKCTYp. * Hanuume Heckonbkix GopmaTos
M/MTKN NO3BONISIET CO3/aBaTh HACTOSLLME LeAEBPEI. * Pa3Has LieHa - OT HeA0POTUX A0 MPEMUYM-KONEKLIA. *
Kepamuieckasi UTKa He onacHa ANs 340POBbS, MOTOMY YTO ee AeNatoT U3 HaTypabHOw MuHbI. Ee CIoxXHO
NOBPeAUTL, MOTOMY HYTO OHa He 60NTCH MeXaHUYECKOro BO3AEVCTBIS UMM ACVACTBIS XUMUW. * ManTKa
[AOCTaTOYHO TBEPAAS, 61aroAaps 1CNo/b3yeMbIM TEXHONOMSM NPOU3BOACTBA. KYNTE KePaMUUECKyto MANTKY

ANS CTeH CTOUT, MOTOMY YTO OHa M3HOCOCTOKaS, C AMTENbHBIM CPOKOM CTYX6bl (OCO6EHHO rNasypoBaHHas). «

TOBEPXHOCTL MANTKY He BIUTLIBAET BAary. OTN4HbIe Nokasatenk BnaroctoiikocTvOSEONACTICHONESoBatE
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Opopmnenne macanos AsriFeTcsd OTIMHHOV 3alUUTON CTEH OT NOABNEHUs NneceHn. HO TONbKO
npu CoBMoAEHUN TEXHOMOTUN YKNaaKu MaTepuana.

[MMHa — 3TO HeroproUnii CTpoliMaTepuarn, a 3HauuT, NPOAYKLMS 13 Hee noxapobesonacHas.

CTpolimatepyan He NPOBOAVIT 3MEKTPOTOK, UTO VIMEET 3HaYeH!e NPu OOPMIGHIM PasivyHbIX
MOMELLEeHWIA.

3a cyeT npekpacHoli TeNNonPOBOAHOCTU MOXET UCTIONL30BATLCS ATt OPOPMIIEHst TNNOro nona.
MoTomy uTo MaTepnan He GOUTCS TeMNepaTYpHbIX Nepenaios.

OchopmneHme dacaoB NNUTKON NO3BOMUT CKPbITb PasiiiyHbLIe AeEKThI, HanpUMep, CKOMbI,

TPELLMHbI, LLIEPOXOBATOCTH.
MnuTka kepamnyeckas Anst BHyTPEeHHeN 0BNULIOBKI CTEH BbICTPO OUMLLAETCS, MPUYEM PasHbINv

MOIOLUMMY CPEACTBaMY 1 XUMMeNt. Ee NOBEPXHOCTb — MUr1eHnyHa, NOSTOMY Ha Hell He paseuBaroTes

natoreHHble 6akTepuu n rpubok.

KynuTb HacTeHHYto kepamideckyto nnuTky B MockBe BLi CMOXeTe Y HaC B UHTepHeT-MarasiHe. B

Katanorax npeacTaBneH Gor1s110/1 BbIGOP KONMMEKUMIA OTEYECTBEHHbIX U MHOCTPaHHbIX GPeHAOB.

MokynaTenu MoryT paccunTbiBaTh Ha GbICTPYIO AOCTaBKY TOBAPOB MO POCCUM, HU3KNE LieHbI, CKUAKA.

Bannos u3 10 27 npeanoXeHui 51 cTon-cnoeo. OcHoBHbIE Npobnembl: cnabbiil rmaron
no wkane Maepeaa 291 cnoBo, 2421 3Hak HeonpegeneHHoe U4epnsM HeoBGbLEKTUBHAs OLEeHKa
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Mertop o6HapyxeHus pepaiiTutra

Mo pesynbTatam BbIGOpOK N3 TeKCcTa AOKyMeHTa L'OBI'IEAEHVII;II He HaﬁAEHD.

0CO6EHHOCTU CMONb30BaHNs HeluMpoBaHHol GaHepsl paHepa PK HeluNMPoBaHHas Takxe HasbiBaeTcs
CTPOUTENLHOVA. MOTOMY UTO MOC/E 3aBepLUEHNS BCeX PaboT Mo C6OPKe 1 Ckielike, ee 6yAyT A0NONHUTENEHO
06pabaTbiBaTh. JINCTLI 06PE3atoT M0A HEOBXOAMMBIN Pa3Mep, HO kpast BCer/Aa A0/MKHBI 6biTb POBHBIMM, Tak Kak
3T0 Tpe6oBaHMe CTaHAapTa. [Py 3TOM BHELUHSIS CTOPOHa CTpoiiMaTeprana He 0bpa6aTkiBaeTcs
WAMGOBA/LHOV MaLLMHKOA. MNaBHOE AOCTOVHCTBO TakoM AOCKY — CPE/HSISt CTONMOCTh, KOTOPasi HaMHOTo
HUXE, eC/IV CPaBHMUBATL C MOACNSIMI LINGOBAHHBIX IMCTOB. 0 3TO NpUUMHe HelNdoBaHHas 4ocka Tak
BOCTPe60BaHa Mpu BbINO/IHEHUI PEMOHTa UM Ha CTPOUTENLCTBE. K APYriiM JOCTOMHCTBaM MOXHO OTHECTH: *
TPOYHOCTb, CTOMKOCTBIO K AedOpMaLK. * TTePeHOCUT pasHble MexaHeckie Harpysku. « MpekpacHoe GU3NKo-
MeXxaH14ecku1e CBOMCTBA. * CTOMKOCTb K TEPMUYECKIM, MOTOAHBIM U XUMUYECKM $akTopam BO3AEHCTBISM.
UTo ncnonb3yeTcs Aist NPOV3BOACTBA? [I/ist NPOV3BOACTBA MaTepuana AN BHELHEN 1 BHYTPEHHEN OTAeNKM
06bI4HO NCMONL3YETCS: * XBOSI. Zl0BO/ILHO MOMY/SPHOE ChIPbE AN M3rOTOB/IEHMS CTPOVIMATEPNasoB, MoToMy
4TO IMEET HECKO/IbKO M/IKOCOB: CTOMKOCTE K N3HOCY, MPOUHOCTh, TMEKOCTb, OT/IMHHO YACPXMBAET ACTann

KpenneHns. Takoi MaTepuan Np1MeHAeTCs NPy KapkacHOM CTPOUTe/bCTBe, BHYTPeHHEeM 0bOPMIeHUM KOMHaT,
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XBos. [10BOMEHO NONYNSPHOE Chipbe ANs U3rOTOBMNEHWS CTPoiMaTepuanos, NOTOMY YTO MeeT
HECKOILKO NITOCOB: CTOWKOCTb K M3HOCY, MPOYHOCTb, TMBKOCTL, OTNNYHO yAepXuBaeT aAetanu

Kpennenus. Takoit Matepuan NpUMeHSIETCs MU KapkacHOM CTPOUTENLCTBE, BHYTPEHHEM 0hOpMIIEHI
KOMHaT, B IpoM3BoACTBE MeGenu, HACTUNOB NOA NapKeT, B aBTOMPOMbILUTIEHHOCTH, MPY CO3aHNm1
YMaKoBOK.

Bepesa. MogoGHble NUCTLI AenaroT U3 6epe3oBoro LWMNoHa Unu 13 KoMGUHUpoBaHHoro. MocneaHnit
npeaycMaTpuUBaeT To, UTO XBOVHbIE MOPOAbI UCTIOMNb3YIOTCS B KaYECTBE BHYTPEHHIX CIOEB, HO OHY
coyeTatoTcs ¢ Apyrumu nopoaamu. B obounx cnyyasx caHepa bynet 6epesoBoit, npasaa, nepeblin
BapUaHT neeT Gorlee BbICOKY0 MPOYHOCTb. MPY 3TOM B CTPOUTENBCTBE 00LINHO UCMOMb3YIOTCS IUCTbI,
VM3rOTOBMeHHbIe MONHOCTbIO 13 GepesoBoro WnoHa.

KyNuTb thaHepy HeLINMAOBaHHYI0 MOKHO Y HAC B MHTEPHET-MarasuHe. Vil Npeanaraem JoCTymHble
UeHbl, 60rbLIO/ BBIBOP Ka4eCTBeHHbIX TOBAPOB OTEYECTBEHHLIX M HOCTPaHHbIX NPON3BOANTene,
[ocTaBky no Poccuu, Bo3MoxHOCTE BbIBpaTh yYA06HLI cnocod onnatel, ckuaku. C npaitcom mMoxeTe
03HaKOMUTLCS Ha caliTe, a 3akasaTb NOAXOASILMI CTPOUTENbHBINM MaTepuan Mo TenedoHy U1 OHNaiH.

7 Gannos u3 10 25 npeanoXeHui 31 cTon-cnoso. OCHOBHbIE NPobnembl: 0606LIeHe
[} no wkane MMaepeaa 252 cnoea, 2087 3HakoB TIMYHOE MECTOMMEHME HeonpeaeneHHoe
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Mata nposepku: 10.07.2023, 14:02. YHUKanbHOCTb TekcTa: 98%
Mertop o6HapyxeHus pepaiiTutra

0CO6EHHOCTV UCMONBL30BaHIS GaHepbl OAUH 13 CaMbIX MOMYNSPHBIX APEBECHOCTPYXEUHbIX MaTepNanos -
daHepa. Ee npuaymany B Hauane ABaALATOro BeKa, HO C TOro MOMEHTa CTpoliMaTepuan 6bi 3HaYUTENIbHO
ynytueH. Tenepk 13 GaHepbl ANaloT Me6elb, OTAENOUHbIE MaTepuaskl U NpoUmne n3jens. OHa Tak akTYBHO
VICMONb3YETCs, MOTOMY HTO MEET MHOXECTBO MPEeNMYLLIECTB, CPe/AV KOTOPbIX: * POYHOCTL. CTpoiiMaTepran
ABNSIETC MHOTOC/IOMHBIM. 3TO 06€CMeUnBaeT NPOUHOCTL, CTOMKOCTL K M3HOCY, AIUTE/IbHBIVA CPOK CAyX6bI. *
Mpriemnemas LeHa. MPocTas MeTo/a U3roTOBNEHS 11 GIOZXKETHOE CbiPbe 0BYCNaBAMBAIOT HIA3KYIO CTOVMOCTL
cTpoiiMatepuana. Npaeaa MAP NaMUHUPOBAHHBIN 6yAET CTOWUTL JOPOXE, MOTOMY UTO INCTI OMONHUTENIEHO
NOKPLIBAOTCS /eKOPATVBHO MIEHKOM, KOTOpast eLLe 1 3aLUMLLeT NAuTLI. * MPOCToTa B 06pa6oTke.
CTpoiimaTepuan 1erko 06pabarbiBaTh. JIMCTbI MOXHO Hape3aTk CreLyanbHbIM YCTPOVCTBOM, He UMest Anst
3TOro CreLnabHbIX HaBBIKOB. * [MEKOCTL. JINCTBI MOXHO CrnéaTk, He nepexusas o Aedpopmaliyn. B xoge
MCMoNb30BaHUs CTpoViMaTepuana MOXHO He 60SITCs MOSIBNIEHS TPELLWH. HyXHO CKasaTb, 4TO 3TO He Bce
AOCTOVHCTBA daHepbl. Kax/asi pasHOBUAHOCTL 06/1a1aeT CBOMMY CreLdpUHeckuMm kadecTBamu. OCO6eHHOCTU

yxoza Hy>kHO NPaBubHO 1 PEryNIsPHO yXaXu1BaTk 3a NOKPbITEM, Tak Kak 3T0 06eCneynT ANTeNbHbI CPOK
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[ns HapyxHbIx paboT no oTaenke.

[nsi BHYTPEHHei oTAenku.

CrpoutenbHas.

CypocTpouTensHas.
Mepebie 2 TNa OTMYAIOTCA BNArOCTOMKOCTLI0. A 3HAUMT, NOA AVCTBUEM Baru ok He TepsioT
3asBneHHble kayecTBa. OTOT cTporiMatepwan HasbiBaetcs haHepa ®K. MaTtepuan ans cTpoutenscTea
06r1a4aeT BLICOKOI NPOYHOCTbIO. OH MOXET NepeHOCHTb MoBbILIeHHbIe Harpyakv. CyaocTponTensHas
haHepa 1cnonbayeTes Ans CTPOUTENbCTBA MOPCKIX CyAeH. Takoli MaTepuan OTNN4aeTcs MPOYHOCTbI0
1 BNaroCTONKOCTbH.
KynuTb chaHepy 15 MM ONTOM WM B PO3HMLY BLI MOXETE Y HAC B HTEPHET-MarasiHe. Halua komnaHus
npeanaraet 605111011 BIGOp TOBAPOB, aCCOPTUMEHT KOTOPLIX NPeCTaBreH B kaTanore. Mokynareni
MOTYT PACCUNTBIBATS Ha HYU3KVE LieHbl, CKKY, rapaHTU Ka4ecTBa Ha ECIo MPOAYKLMIO, OnepaTuBHYtO
AocTaBKy o Poccuy. oopMiTL 3aKas B CMOXETe Ha CaiiTe Ui OHNaliH. akTyarsHas LieHa daHepsl
15 MM yka3aHa B npaiice.

6anna us 10 43 npeanoxeHns 44 cTon-cnosa. OCHOBHbIe NpoGnembi:
no wkane MMaepeaa 306 cnos, 2451 3Hak HeonpegeneHHoe NU4YHOe MecToUMeHne
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Mata nposepku: 10.07.2023, 14:13. YHUKanbHOCTb TekcTa: 99%
Mertop o6HapyxeHus pepaiiTutra

0CO6EHHOCTV KOHCTPYKLVN MO/ 113 AepeBa - HecTapeloLLas Knaccuka Aisi IHTEPbEPOB C MHOTOBEKOBOA
ncTopmeli. MHOrvie MOryT y3HaTk XapaKTepHbI PUCYHOK «€104Ka» M3 LITYYHOTO MapkeTa, KOTOpPbIi aKTUBHO
VCMONb30Ba/ICs HECKO/bKO AECSTKOB NIET Haaj,. MaccyiBHas A0CKa — COBPEMEHHbI MPUEMHUK CTapbiX
nepessHb X HANONBHENINOKDETAMNNEPKETHEAIAOCKE MaCC1E - 3T0 MOHONMTHAS MNaHKa U3 AePeBa LieHHbIX
nopog, k npuMepy, Ay6a 1nu siceHsi. Takast ApeBecriHa 06/1aaeT LUVMKAPHOV TEKCTYPOM, MOBbILLEHHOM
M/IOTHOCTBHO, ANMTE/bHBIM CPOKOM C/TYX6bI. [lpeBecHa NoABepraeTcs CyLUKe Moj AeicTBUeM MakcMabHbIM
TemnepaTyp B CneLnabHbIX kamepax. [0TOM MaTepuan NpOXOAUT COPTUPOBKY, Er0 PaCIUANBAKOT U
NPOGUAVPYIOT, @ 3aTeM, Ha BHELLIHIOKO CTOPOHY HaHOCAT GUHULLIHOE MOKPbITUE. ECN CpaBHMBATL C
VICKYCCTBEHHBIM MapKeTOM, KOTOPbI MOC/IE MOHTaXa HYXHO LNGOBaTL, MOKPLIBATE 3aLMTHBIMM CIPesMA 1
NaKnpoBaTk, Macc1BHas A0CKa MPOAAETCS C yXe roTOBbIM GUHULLHEIM MOKPLITVEM 13 N1aka U Macia. A 3HaunT,
AOTONHMTENbHaS MOAFOTOBKa He NnoTpe6yeTcs. MapKeT 13 MaccvBa MOXHO HaYaTb UCMONL30BaTL Cpasy nocne
MOHTaxa. 3TO eLlje 0fHa Beckasi NPUYVHa KyNiTb MaccyB NapkeTHOM A0cku. Tpy6o roBopsi MaTepuan

NpeACTaB/IfeT U3 ce6sl KauecTBEHHO 06PaboTaHHY0 MOHOINTHYIO MINTY 13 HaTypanbHOro AepeBa, koTopast
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pyGo roBopsi MaTepuan NpeacTaBnsieT u3 cebs kayecTBeHHO 0GpaBoTaHHYI MOHOMUTHYIO MAUTY U3

R idLALVD TS T TV AV RV

HaTyparbHoro iepeBa, koTopasi 06/1a/126T SKOMOTMYHOCTbIO. LienbHas lepeBsiHHas CTpyKTypa He
TpeByeT BHYTpeHHel CKIeliKu, a 3HauuT, B COCTaBE HeT KIeeBoro cocTaBa, CMOJ C NornMepamu,
KOTOpbIe MY HarpesaHi Mornn Gbl BLIAENATL BPEAHbIE Napbl. [Ns HEKOTOPLIX STO O/H 113 OCHOBHbIX
¢hakTopoB, MOTOMY YTO NapKeTHas J0cka UCMOMNb3YETCs 1 B AETCKUX B TOM YiCTe.

Jlyullie BCero «MaccuB» CMOTPUTCS B GONMbLUMX KOMHaTaX. [103ToMy 1aHHbIl BAapUaHT CTOUT BbiGpaTb
QNS 3aropoJIHOTrO I0Ma UNi KBapTUPbI-CTYAUN. ECN roBOPUTL O CTUMSIX, TO 3TOT NAPKET OT/INHHO

NOAXOAUT NS MUHUManuama.
Ae MOXHO 3aKkasaTb MapKeTHyI0 AOCKY U3 MaccuBa He10poro?

Ecnu Bac uHTepecyeT napkeTHas Aocka Maccus, kynuTb B Mockee e Bl CMOXeTe Y Hac B UHTepHeT-
MarasyiHe. B Katanorax nNpeacTaBneH LUVPOKIi BbIGOP HaMOMbHbIX MOKPBITUM OTEYECTBEHHbIX 1
MHOCTPaHHbIX NPouM3BoauTeneii. MoM1Mo GLICTPOlT AOCTaBKM NO CTpaHe, MokynaTenu MoryT
paccyuTLIBaTL Ha BbIFO/HbIE YCNOBMS COTPYAHUYECTBA, [OCTYIHbIE LieHb], CKUAKU. YTOYHUTL
CTOMMOCTb, HanuuKe ToBapa N 0hoPMMTL 3aKas Ebl CMOXETe Ha caiiTe, 3anonHue (opiy obpaTHow

CBA3N.

7 Gannos u3 10 23 npeanoxexuns 31 cTon-cnoso. OCHOBHbIE NPOBNembI: MeMb!
[} no wkane MMaepeaa 290 cnoB, 2199 3HakoB HeonpeaeneHHocTb HeoBbeKTMBHAA oLeHKa
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/Zlata nposepku: 10.07.2023, 14:23. YHUKanbHOCTb TekcTa: 98%
MeTop 06HapyxeHUs pepaifTuHra

0CO6eHHOCTV ncnonkb3osaHus ACT ACM nan ApeBecHOCTpyXeyHas NanTa - 40BO/bHO NOMy/IAPHbIN
CTpoiiMaTepuan, NPUMeHsIEMbIVi NPV N3rOTOB/IEHNMN 31EMEHTOB Me6ey, @ Take B PEMOHTE. MAUTL!
NPOU3BOASAT MyTeM NPeccoBaHust APEBECHON CTPYXKM, KOTOPYIO COUETAIOT C UCKYCCTBEHHOM CMO/ION.
JlaMuHVpoBaHHbIi BapyaHT (J1CM) oTanYaeTcs oT CTaHAapTHOMO HaiyneM creLyvanbHoro 3alyTHOro
NOKPLITUS. K OCHOBHbIM JOCTOVHCTBAM 3TOTO MaTepiiaa MOXHO OTHECTV criefytoLijee: + CTOMKOCTb K
BO3/ENCTBYII0 B1arVt 1 NOBbILLIEHHBIX TeMnepaTyp. KpoMe Toro, MaTepuan He 60MTCs TeMnepaTypHbIX
nepenazos. Mo 3Toi NpUUMHE AOCKY UCMONL3YIOTCS MPY OGOPMIEHNN COBEPLLIEHHO PasHbIX KOMHAT. * Huskas
UeHa. Ecm cpaBHMBaTL C HaTypabHbIM gepesoM, ACM 1 JIACM cTouT HaMHOro JelueBne. « PasHoo6pasue

OTTEHKOB U $aKTyp. MneHKa, KOTOPOVi MokpkiTa JIACT, MOXET 6bITh NH060r0 OTTEHKa U UMUTHPOBaTH

pasnnUHble TeKCTypI, HarpUMep, Aepeeo, kameHs, nnactuk. Bnarogaps stovy I ENESEONICINSEREEE
_A Kpome Toro, namtel ICM NOMOratoT CKpeiTb Menkme AedekTsl, Hanprmep,

TPELLWHbI U HEPOBHOCTU. * MPOYHOCTL. Bnarogapsi 0AHOPOAHOM CTPYKTYpe NTaMUHPOBaHHBIV MaTepyan

CYUTAETCA OAHVIM U3 CaMbIX MPOYHBIX. A 3HAUNT, OH He BOUTCSH MeXaHN4YeCcKoro BO3/eVCTBIIS, NOAXOAUT ANst
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MOXHO BOMJIOTUTL B XMU3Hb /1100LIe An3aiHepckiue 3aaymku. Kpome Toro, nnntbl [CI nomoratoT CKpbiTh
Menkve AedeKTbl, HanpuUMep, TPELUMHbI UM HEPOBHOCTY.

MpoyHocTb. Bnarofapsi OAHOPOHOI CTPYKTYPE NaMUHUPOBAHHbII MaTepuan cuuTaeTcs ofHNM 113
Canmbix NPOYHbIX. A 3HAUNT, OH He BOUTCA MexaHN4YecKoro BO3AECTBIS, NOAXOAUT ANA aKTVEHON
akcnnyatauuu. bnarofaps aTomy, Matepuan UCMonb3ytoT NS U3roTOBMeHs MeGeny.

K HeflocTaTkam aTOro cTpoiMatepuana MOXHO OTHeCTW Hannuue B coctase [ICIN chopmanbaernaHbix
CMOF, KOTopble B G0/1b1U0/ KOHLEHTPALIMM MOTYT CUMbHO HAaBPEINTb 3A0POBbI0. HO B COBPeMEHHbIX
MaTepuanax ypoBeHb BpeaHbIX KOMMOHEHTOB CBEAEH K MUHUMYMY. DTOT (hakT NoATBep)AaeT To, YTO
MNNTBI AKTVIEHO UCMOMbB3YIOTCS MPU CO3AaHNUM MeGeni Ans ETCKOM U OthopMIEHUS CrianeH.

Ine 3akasatb CM 16 ’l",MZ

Ecnu gl pewumte kynuts [ICM 16 MM, pekoMeHyem caenaThb STO Y HAC B MHTEpHeT-MarasuHe. B
KaTanorax NpeacTasneH LMPOokyii BbiGop TOBAPOB OT POCCUIACKUX M MHOCTPaHHbIX NPON3BOANTENeN.
Halum 0coGeHHOCTI 3TO: BbITOHbIE YCMOBMS COTPYAHUYECTBA, rapaHTN KaYecTBa ToBapa, Hanuine
BCeli NPOAYKUMM Ha CKnaae, CKUAKY, HECKOMLKO BapYaHTOs pacyeTa Ha BbIBop. AKTyarsHas LieHa Ha
[CI 16Mm ykasaHa Ha caliTe. OpOPMUTh 3aKas Eil CMOXETE OHMaNH WM MO3BOHMB HaLLM
MeHekepaM no TenecoHy.

7 Gannos n3 10 27 npeanoXeHui 32 cTon-cnosa. OCHOBHbIE NPOGNembI: MOBTOPbI
L] no wkane MMaepeaa 270 cnos, 2110 3HaKoB younutenb  NPeAnor «oT» HeoGbeKTUBHAs OLieHKa
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JNata nposepku: 10.07.2023, 14:36. YHUKaNbHOCTb TekcTa: 98%
MeTop 06HapyxeHUs pepaifTuHra

Kakas 6bIBaeT paHepa? daHepa - 3TO MaTepia, KOTOpbIA AeNatoT Yepes ckpern/ieHre HeCKONbKUX TOHKMX
CloeB AepeBa kneeM. OrpOMHbIV BbIGOP 3TOrO CTPOWTENILHOMO MaTeprana 06ecreyrBaeTcs ynyulleHrieM
MeTOAVKM MPOM3BOACTBA, PaCLUVPEHIEM MCMONb3YeMOro Cbipbsl. JKCMyaTaLyOHHbIE XapaKTePUCTVKMI NCTOB
3aBUCAT OT MOPO/bI AePeBa U MeTo/a CKPENeHNs coe.. Mo TNam Cbipbs CTpoiMaTepriana 6bIBaeT XBOVHLIM
VI NICTBEHHBIM, @ ero CTPYKTYpa — TBEPAOW NN MATKOA. /1 NOBbILIEHMS! MPOYHOCTY FOTOBbIX IMCTOB,
V3roTOBUTE/IN HEPEZKO MONepeyHo UV NPOAO/ILHO PACTIONArakT HECKO/IbKO C/I0EB LLMNOHA (X MOXET 6biTb
ABa, TP MW NATk). M0 ypoBHHO kayecTBa ®CD MOXHO pasgennTs Ha 3nVITHbIVI_VI copt. Ana
onpezieneHsl NPUHAANEXHOCTU K TOM VI UHOI KaTeropiiu, 13Aenis TUIATeNbHO NPOBEPSKOT MUHMYM NO
BOCbMU NapameTpam. OCHOBHbIe Mapky1 ECTb pasninyHble METOZb! CKNerBaHMs IMCTOB LUMOHa B GaHepe.
Tpex/e BCero, 3To BAMSET Ha ee BNarocToiikne XapakTepucTVK. OT HaZ@XHOCTY, 3KONOTUYHOCTY KNeesoro
COCTaBa 3aBMCHT 6€30MacHOCTM MCMONb30BaHWS MaTepuana Npy BHYTPEHHeN oTAeNke. UYTO KacaeTcsi OCHOBHbIX
MapoK paHepsl, To 3T0: + ®K. ZlaHHbIi TV N GaHepbl 1CMONb3yeTcst MpY U3FOTOBNEHIN Me6eNn 11 0GOPMICHUN

ADUCHLIY MOMAITIEHIAA OTO ONTHA M2 CAaMLIXY NOMYAGNHKLIY Manok RIArOCTOMKOCTR TAKOFO CTDOMMATENNA NS —
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noMeLLeHwit. 3To oHa 13 canvbix NONYNSPHbIX MapoK. BnarocToikocTb Takoro cTpoiimarepuana —

cpepHas. ManTbl MOXHO NPUMEHATL Aaxke B AETCKUX. Kak NpaBumo, y NCTOB eCTh OrpaHnyenms no
pa3mepy (4o 1500 MM). NO3TOMY MPU U3rOTOBNEHUN MeBGenu UCMONb3YETCS HECKOTLKO Mapok
O[IHOBPEMEHHO.

®CO. [JoBoribHO BOCTpeGoBaHHasi Mapka daHepbl. Cpeau KOMMOHEHTOB Kiest eCTh
chopmanbaernabl. 310 yryyllaeT BIarocToliKocTb, HO OrpaHUYMBAET cthepy UCTONb30BaHUS Takoro
matepuana. Mpu 3ToM BO BHYTPEHHEN OTAEMKe Takyto Mapky fydlle He UCToNb3oBaTh.
Peluv kynuTb chaHepy 8 MM, 0BpaTUTECh K Hali B MHTEPHET-MarasyH. B katasnorax npeacTasneH
601161011 BBIBOP Ka4eCTBEHHO MPOAYKLNN OTEYECTBEHHDIX 1 3arpaH1yYHbIX NpoussoauTeneil. Hawm
TOBapOB Ha cknafe, ObICTPYIo AOCTaBKY Mo Poccuu. akTyarbHasi LieHa Ha (baHepy 8 MM ykasaHa Ha
CTpaHuLax kaTtanora. Ecnu ocTaioTcsi BoNpochl, pekoMeHayeM o6pallaTbCst 3a KoHcynsTaumen k

KIMEHTbI MOTYT PacCuuTLIBATb HA BO3MOXKHOCTL MOKYNOK B POSHULLY 1 ONTOM, CKUAKM, Hanuimne Bcex
MeHekepaM no TenecoHy.

7 6anna us 10 30 npeanoxeHuit 38 cTon-cnos. OcHoBHbIE NPoGNeMbI: cnabblil rnaron
L] no wkane MMaepeaa 278 cnos, 2127 3HakoB HeoBbEeKTMBHAs OLeHKa KaHUENspusm Npeanor «om»
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Mata nposepku: 10.07.2023, 14:46. YHUKanbHOCTb TekcTa: 99%
Mertop o6HapyxeHus pepaiiTutra

0CO6EHHOCTV UCMONL30BaHNS B HeliTpanbHbIX repMeTIKax BbICOKast KOHLEHTPaLMs KeTOKCVIMa U CnpTa,
4TO MO3BOASIET PabOTaTk C PasHLIMY BIAAAMI NOBEPXHOCTEN. 3TO 1 OTAMYAET WX OT KUCIOTHBIX 1 LLENOUHBIX
CPeACTB. TpU 3TOM COCTaB He/b35 NCMONL30BaTL C LIEMEHTOM, MPaMOPOM, LUTYKaTyPKOA, LIBETHBIM METaom 1
HEeKOTOPLIMI BUAaMY NNacTka. CBOMCTBA CUIVKOHA, HanpyMep, BOAOOTTA/KMBAIOLLME, He MO3BONSIOT
OKpaluVBaTh repMeTVKU B NPOLiecce KCryataumu. Mpy 3TOM repMeTUK CUINKOHOBIN HEATpabHbIN 6Nkl -
He e/HCTBEHHbIV BapnaHT. Ceiiyac AOCTyMeH LMPOKII BLIGOP OTTEHKOB, @ 3HAUMT, MOXHO NOA06paThL
COCTaBbl, KOTOPbIE NPEKPACHO MOAOVAYT MO LBETY. XOTH MEHHO NPO3padHbie repMeTUKY - 3T camoe

YHVBEpCa/nbHOe peLLieHme. FepMeTrK CUIVKOHOBbIN HEMTPabHbIV MPo3paYHbIi IMeeT Takiie Noc

BbICOKWIA ypOBeHb aAresnn, NpUyeM C pasHbIMI BUAGMM MaTepuana. * S1acTUYHOCTbL CMeCU Jjaxe B 3acThiBLUEM

BU/e (Ha4MHaET TAHYTLCA), YTO NO3BOSET MPUMEHSATL CPEACTBO Ha HECTOMKMX yYacTkax. «

BogoHenpoHLaembilid. * OTIMYHas NPOYHOCTb. + CPeACTBO He 60MTCA BO3/VCTBIIN OrHS, a Takxe NnepeHocnT

TemnepaTypHble nepenazsl. « INTeNbHbIV CPOK SKCryaTaLmi. « CTOMKOCT K BO3AEHCTBUIO CONHEUHBIX NTy4eil,
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Mpy BbICLIXAHUN NOMYYaET CTOMKOCTb K BO3AEHCTBUIO arpeCCUBHBIX MOKLLIMX COCTABOB.
Ecnu cpaBHWBaTb C KUCMIOTHBIMU 1 LLENMOYHBIMU CPEACTBAMM, HEMTParbHbIe repMETUKM He
arpeccuBHbI K pasrivyHeIv MOBEPXHOCTSM, YTO 3HAUUTENLHO PaCLIMPSIET Cepy NPUMEHEHNS.

CUNUKOH He SIBISIETCS CPe/OiA, B KOTOPOI MOXKET pasBMBaTLCS IPUGOK U PasMHOXaTbCS
naToreHHble MUKPOOPraHN3Mbl.
CneuuarnbHble 406aBK MOTYT 3Ha4YUTENLHO Pa3HOOBPa3UTh COCTaB YHUBEPCAMNbHbBIX CUITMKOHOBBIX
repMeTUKOB. A 3HAUWT, 11X CBOICTBA W XapaKTepuCTUki GyAyT N3MeHeHbI.
Fae MoxHO 3akasaTb?
KyNUTb HeTpanbHbili CUIMKOHOBbIN repMETUK OMTOM UMK B PO3HULY Eb! MOXeETe Y HaC B MHTepHeT-
MaraaiiHe. HalUn KNMeHTbI MOTYT PAcCUUTLIBATL HA HU3KNE LieHbl, AOCTaBKy ToBapa fo cTpaHe B
TeueHUN 1-4 AHed, CKUAKM, HECKOTEKO BAPVEHTOB pacyeTa Ha BbiGop. OopMUTL 3aKas Bbl CMOXeTe Ha
caiiTe, 3anonHuB chopvy obpaTHON CBSI3n, U No TenedoHy. Hallun KOHCYNbTaHTbl FOTOBLI OTBETUTL Ha
ECe BOSHYKAlOLL/E BOMPOCE.

7 6anna us 10 26 npeanoXeHui 37 cTon-cnoe. OCHOBHbIE NPOGNEMbI:
L] no wkane MMaepeaa 264 cnoea, 2170 3HakoB HeoBGbeKTHBHasA oleHka cnabblil rnaron
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Mata nposepku: 10.07.2023, 14:57. YHUKanbHOCTb TekcTa: 98%
Mertop o6HapyxeHus pepaiiTutra

Kakue JOCTOVHCTBA y paHepbl? daHepa - yHVBepPCabHbIV CTPOMaTepran B INCTax, KOTOPLIA UCMONb3YeTCs He
TONLKO NPV CTPOUTENLCTBE VI N3rOTOBNIEHN Me6enU, HO Takxke B CyJ0CTPOeHMM. B npoLiecce NPou3BoACTBa
NPVIMEHSIOTCS LMOH 13 APEBECUHbI KaKo-TO NOpozALl. MexX/y coB60ii TOHKUE INCTbI CORAUHSIOTCS
cneuuanbHbIM KNeeBbIM COCTaBOM. EC/IM rOBOPUTE 06 OCHOBHbIX MPeVMYLLECTBAX 3TOrO MaTepuana, To 3To:
Peyb UAET 0 HaTypasbHOV APEBECVHE, @ 3HAUNT, €C/IN BAC UHTEPECYeT «KBOV PUCYHOK», a He uMuTaLws ACT
v MA®, Toraa Bam BNosHe NoJoiiaeT 6epesosas paHepa. « DCD HAMHOTO JelleB/e MaccKBa Aepesa, NoToMy
4TO BHYTPEHHWE C/10M, Kak MPaBIA/Io, U3rOTOB/ISIKOTCS U3 60/1ee JellieBbIX MOPO. * Peub UAET O IMCTOBOM
MaTepuane J0BONLHO 60/bLLOTO pa3mepa. HalTy aHanoryyHble BapuaHThl Cpe/u MaccviBa AepeBa 6yaeT
CNOXHO. * JICTbI paHEepbl COBAVIHEHDI TaK, YTOBbI MaKCMa/lbHO KOMMEHCPOBATL BHYTPEHHEe HampsXeHUs!
Ziepesa. A 3HauwT, cTpoiivaTepyas [STIUHONEDEHOCATNEOSACHETBISISHBNA 1 TeMMepaTypHLIe nepenazsl. + C
pacnvnom 1 06pa6oTKoli 3TOro CTpoiimaTeprana Npo6aem He BO3HVKaeT. BaxHo 11 To, UTo paHepy no

HEOB6X0AMMOCTU MOXHO LUKYPUTL 11 $ppe3epoBaTh. * JIMCTLI MaTepuana MOXHO OKPacuTh, NMPUAAB UM Nto60i
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NOBEPXHOCTb MOXHO MHOTOKPATHO LUNMOBATE U LMKNEeBaTb.

CTOWKOCTb K BO3[EWCTBUIO BOAbI.

Mpy HeOGXOAMMOCTH, MOXHO CBEPXY HAHECTU MPOTUBOTOPIOYME U MPOTUBOrPUGKOBbIE COCTaBbI.

HECKOmLKO BapUaHTOR TOMLWMHBI, MapOK.
3a4actyto NPpoU3BOAUTENN MPeAsaratoT Nokynarensim XsoitHyto 1 6epesosyto PCP. ITo 3HaUNT, YTO
HapyxHble crion GyayT U3roTOBMEHbI U3 ent (COCHbI) UMn Gepesbl. XoTs ecTk 1 Doree ak3oTudeckue
BapyaHThl (haHepbl, B KOTOPbIX C OAIHOI 113 CTOPOH UCMONb3ytoTCA Goree Aoporue NOpopb, Hanpumep,
aye.
roe MOXHO KynuTb?
PetwuB kynutb haHepy 18 MM, obs3aTensHo 06paTuTech K Han B UHTEPHET-MarasuH. B katanorax
Halleil KoMNaHUy Bkl HaliaeTe NPOAYKLMI0 POCCUIACKUX U MHOCTPpaHHbIX MponsBoauTenelt. Kpome Toro,
BCe MOKynaTeny MOryT paccu/TbIBaTL Ha: NOKYMKY B POSHULIY UMk ONTOM, AOCTABKY TOBapOB Mo Poccum
WM CaMOBBIBOS, HECKOMEKO BapIaHTOB ONMaThl Ha BbIGOP, Hanuume ECeli NPOAYKLMM Ha cknadax. ueHa
chaHepbl 18 MM yKasaHbl Ha caiiTe noa KaxabiM ToBapoM. OhopMUTL 3aKa3 Bk CMOXeETe Mo TenedoHy
WNW OHNalH Ha caifTe.

7 Gannos u3 10 30 npeanoxeHuit 37 cTon-cnoe. OCHOBHbIE NPOGNEMbI:
L] no wkane MMaepeaa 317 cnos, 2394 3Haka HeonpegeneHHoe HeoGbeKTMBHAN OLeHKa
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Mertop o6HapyxeHus pepaiiTutra

KaKovi 6bIBAET 1 Kak M0/b30BaTbCsi? MOHTaXHbIE Keu AeST Ha 2 OCHOBHBIX kaTeropuu: + Ha BogHoii ocHose. B
CoCTaBe HeT PacTBOPUTENEN, OHI OTHOCATCS! K SKONOTUYHBIM CPE/ACTBaM 6€3 Pe3Koro 3arnaxa. A 3HaunT, MOXHO
NPVMEHSTL /151 BBINOIHEHS OTAENOUHBIX Pa6OT BHYTPY XN/bIX KOMHAT; * Ha OCHOBE HaTypa/ibHbIX
pacTBopuTeneii. Mcnonb3ytoTes A4St PaboTkl MOJ OTKPLITOM He6e UM B KOMHaTaX C XOPOLLEN BEHTUASILIMENA.
CTPOUTENLHBI MOHTaXHbIV K/eii IMEeT MHOTO M/IKOCOB, €C/IN CPABHBATH C LIGMEHTHBIMI PaCTBOPaMiA:
NPOYHOCTE; * OT/INUHbIE TEMNION30NSLVIOHHBIE CBOICTBA; * CTOMKOCTL K TeMMepaTypHLIM nepenagam n

BNAXHOCTL; * 3KOHOMUYHBIV PacXog; * MOXHO UCMO/b30BaTh C PasHbIMY MaTeprianamm - Jepeso, NNacTuk,

NANTK

MPOCTOTa 3KCM/TyaTaLyy; * CONPOTMBASEMOCTb K 610/10rMYeckoMy BO3AelicTBII. 3T CpeAcTBa
MO/Nb3YOTCA 60/1bLLOV NONYNAPHOCTLIO, MOTOMY YTO XOPOLLast CMeCk NpeAoTBpaLLaeT NosB/eHe 4epeKToB Ha
MOBEPXHOCTU, @ 3HaUMT, PUCKK AedopMaLim CBeleHbl K MUHMYMY. OCO6EHHOCTV UCMONb30BaHNs

MOHTaXHOrO ke [10/1b30BaTbCA NPO3PaYHbIM MOHTaXHbIM K/leeM 0BO/IbHO MPOCTO. HyXHO TONbKO
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Ha noArotoBuTeNlbHbIM 3Tane criefyer yopaTtb Henpo4vHble 1 Ae@eKTHbIe 3NeMeHTbl, MakcumarsHo
BbIPOBHSITb MOBEPXHOCTb, UCMOMb3Ys 0COBLIN pacTBoOp. MoAroTOBKY NOKPLITUS NyyLle 3aBepLUNTH 3a
[leHb 10 Hayana paboTbl C KNeeBbIM COCTABOM.

Cyxyto CMecb pasBOASAT BOAOA, CNeayst MHCTPYKLUU U3rOTOBUTENS. HyxHO CrielnTb, 4To6bI B TOTOBOM
cocTaBe He GbiNo CrycTKOB U KOMOYKOB, Tak kak KOHCUCTEHLMS I0NIKHbI BbiTb OAHOPOAHOIA. [0TOBUTL
pacTeop HeoBXOaMMO B TaKOM KONUYECTBE, KOTOPOe MOXHO N3PacXO[0BaTL 3a Napy 4Yacos (NOTOM Krei
HauMHaeT TepsiTb CEOV CBOVCTBA).

CocTas HaHOCAT Ha NOBEPXHOCT LUNaTeneMm, TaTenbHo ero pacnpeaenss. Mpu ckpennexun
9MIEMEHTOB, /1 HYXHO TLIaTeNbHO MPIKVMAaTL APYT K APYTY M YAEPXKUBaTb Tak HeKoTopoe Bpems, Moka
He MPOM3OIAET NofHoe 3acTbiBaHue. Kak npaBuro, MofHOCTL0 CoCTaB BbiCbixaeT 3a 30-40 MuHyT. [lo
3TOr0 BpeMeHI MOXHO Mo HEOBXOANMOCTY MOMPaBIISTh HEKOPPEKTHO YIOXKEHHbIE SNIEMEHTbI.

KYMUTb MOHTaXHbI Keii TeXHUUECKM Bl CMOXETe Y HAC B UHTepHeT-MarasiHe. k| Npefnaraem
BbIFO/HbIE YCIIOBUS COTPY/IHUYECTBA, @ VIMEHHO: MOKYMKW ONMTOM WU B PO3HILLY, LUNPOKA &CCOPTUMEHT
TOBAPOB B KaTasore C onm1caHneM, HECKOTLKO BapyaHToR OnnaTbl Ha BbIGOP, GbICTPYHO JOCTaBKy Mo
Poccuu, CKAKN, CaMOBBIBO3. LieHa Ha MOHTaXHbII KNeii ykasaHa nof kaxabiM ToBapoM. OhopMuTb
3aKa3 LI CMOXETe OHNalH Ha caliTe Nk o TenedoHy.

7 Gannos u3 10 34 npeanoxexus 40 cron-cnoB. OcHOBHbIE NpoBnembl: cnabbii rnaron
L] no wkane MMaepeaa 321 cnoeo, 2515 3HakoB HeoObLEeKTMBHAsA OLEHKa NTMYHOe MECTOMMEHVe
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Mertop o6HapyxeHus pepaiiTutra

Kakue BapnaHThl Mapon30/sLn CyLecTByoT? CeroaHs MOXHO HaiiTi OrpoMHoe KONN4YecTBo
CTpoiMaTepuancs A1st 06yCTPOCTBA MAPOU3ONSLIMOHHOTO CI0S KPOBAW. HO He Kax bl YenoBeK MoXeT
NPVHATL NPaBULHOE peLleHvie. TPexAe Yem KynuTb Napor3onsLmio TeXHOHKONb, COBETYeM U3yUuTh BCe
BapWaHThl, OCTYNHbIE A/ MNIOCKNI U CKaTHOV KPOBAW. Mnockast MN0CKOM CHUTAETCs KOHCTPYKLWS, Yrof ckaTa
KOTOPOA He 6o/ee NATU rpajycoB. [/1sl TaKoro Tuna KPOB/M MOXHO KyNWTk Napon30asLmio B MOckBe Takoro
Bya: + Hannaensiemas.. Takol MaTepuan yknaAslBatoT C Hax1eCTOM 1 UCTONb3YIOT ANt HAaMNaBNeHus ropenku.
OCHOBHbIE MOABWAbI 3TOrO MaTepuana 6UTYMHbIE 11 NOAVMEpPHBIe. * Pacnbinsemasi. Mem6paHa 3TOro Tna ogHa
13 CaMbIX MPaKTUYHBIX 11 U3HOCOCTOMKIX. CPEAV KOMMOHEHTOB €CTb CMOJTbI NONIMMEPOB, MNAaCcTUdUKATOPhI 1
oTBepAvITeNU. s 06yCTPOIACTBa NOKPLITUS NOTPe6YETCs CreLmansHoe 060pyAoBaHue. Mpyn STom
BOZ0OTTaNKMBaKOLLVE XaPaKTEPVCTVIKN BEPXHETO (/101 MaTepana HeMHOTO CHUXAIOTCS, 13-3a BbIMbIBaHWS MO
AeiicTBrEeM $paKTOPOB BHELUHEro MI1Pa. *+ O6Ma304Has. Peub UAET O MONUIGUPHBIX 1 CTEKNOBONOKHUCTBIX

MaTepuanax. MoKpbITVS NpekpacHo NepeHOCAT TeMnepaTypHble Nepenagsl 1 AefiCTBUE 0CagKoB, OTINYHO
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MepdopupoBaHHble MeMBpaHbl. OTO CTpoiiMaTepuansl, KOTopble CAenaHsl U3 Matepum u
apMUPOBaHHbIX MNEHOK, UTo 06eCneyrBaET yCTpaHeH e KOHAeHeaTa.

YHuBepcanbHble MeMGpaHbl. MoryT NoxsactaTbCsi aHTUKOHEHCATHBIMI KauecTBa, a 3HauuT, Brara
He ByAeT NPOHMKaTL B IOV KPOBEIHOTO NUPOTa, COXPaHss 0 LeNocTHOCTb. [pekpacHoe pelueHme
QNS KPBILLW 13 MeTanmno4epeniilibl unu eepolundepa.

MHorocroitHele MemGpaHbl. Heckorbko Crioes 0GecrneynBaloT NoMHyto 3alluTy o1 BeTpa,
npefoTBpaLLatoT NonaaaHue Bnarv BHYTPb.

IOuchabyaHble MeMbpaHbl. [laHHbIi BUA 06nagaeT npekpacHoi BO3AyXonpoHuuaemocTsto. Ho
HY)KHO VCKITIOYUTb NNOTHOE MpUmeraHne cTporiMatepuana K Croto Tennonsonsumui, 4Tobb!
npefoTBpaTUTL MonagaHist HakoMNeHHoI Bnaru B yTennuTens.

OBbemHbe MemBpaHbl. MPUMEHSIOTCS JOBOMbHO PEAKO, HO MOTYT CHIKATH LYM OT 0CaAKoB
(noxas, rpapa).

KynuTb NaporvapoMsonaumio pasHoro THna Bkl MOXeTe Y Hac B UHTepHeT-MarasuHe. Ans aToro
OTMpaBLTe 3aABKY MM NO3BOHUTE Hal. B kaTanore npeAcTaBneHa NpoayKUNA pasHbix
npouasoauTeneit. MokynaTenu MoryT pacCunTbIBaTb Ha CKUAKW, BEIOAHbIE YCTOBUS COTPYAHNYECTBa,
GbICTPYIO IOCTABKY TOBapOB Mo Pocciu, MOKYMKY B PO3HULLY UMK OMTOM.

7 6anna us 10 56 npeanoxeHuit 59 cTon-cnos. OCHOBHbIE NPOGNEMbI:
[} no wkane MMaepeaa 446 cnos, 3732 3Haka HeoBbeKTHBHas oleHka 0606LLeHve
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