Тепловой насос для отопления – это реальная альтернатива дорогостоящему газу. По сути, это устройство дает возможность преобразовывать тепловую энергию воздуха (грунта) для собственных нужд – отопления, кондиционирования, подогрева воды. Также использование теплового насоса позволит существенно уменьшить затраты на отопление дома, квартиры либо другого помещения.

Первый тепловой насос был создан около полувека назад, а в настоящее время десятки мировых производителей предлагают огромных ассортимент собственных устройств. По разным данным в Европе около 75% всех новостроек возводятся с учетом использования тепловых насосов, как единственный способ отопления.
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Принцип действия теплового насоса

Нужно сказать, что процесс работы теплонасосов основан на цикле Карно. При этом можно отметить схожесть с работой обычного холодильника, но тепловой насос для отопления забирает тепло, нагревает и передает его в дом или квартиру.

Общее

Тепло в грунте (до 20 м) образуется под воздействием солнечных лучей в теплое время года. Кроме того, грунт прогревается от воздуха или выпавших осадков. Тепло более глубоких слоев формируется другой энергией, которая поступает из недр земли и практически не зависит от времени года и изменений климата. 

Общий принцип действия теплового насоса сводится к работе его компрессора. С его помощью тепловой насос сжимает рассеянное тепло, а при этом тепловая энергия прохладной воды или воздуха имеет более высокую концентрацию и температуру.

Тепловой насос: из чего состоит и как работает

Кроме непосредственно теплового насоса, для работы всей системы необходим и внутренний контур, который в общем случае состоит из:

· конденсатора;

· капилляра;

· испарителя;

· электрического компрессора. 
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Кроме перечисленных компонентов, внутренний контур теплового насоса включает также терморегулятор (для управления) и хладагент (специальный газ, который постоянно циркулирует в системе). 

Хладагент под давлением через капиллярное отверстие попадает в испаритель, там происходит резкое уменьшение давления и начинается испарение. Важно, что в процессе испарения хладагент забирает тепло от внутренних стенок испарителя, а испаритель – от грунтового контура (поэтому испаритель постоянно охлаждается). Компрессор всасывает хладагент от испарителя, сжимает (температура хладагента резко повышается) и подает дальше на конденсатор. Здесь нагретый хладагент отдает тепло отопительному контуру и превращается в жидкость. Затем процесс циклично повторяется. Когда температура в помещении достигает нужного уровня, с помощью терморегулятора насос выключается. 

Стоит отметить, что тепловой насос использует почти 75% энергии, получаемой из природы, а остальные 25 тратятся непосредственно на работу самого устройства. 

Как уже было указано выше, используется тепловой насос не только для отопления помещения зимой, но и для охлаждения воздуха в жаркое время года. Дело в том, что воздух, вода и грунтовые воды могут не только отдавать тепло, но и служить источниками охлаждения. Если в зимнее время тепловой насос преобразовывает тепло из окружающей среды для использования в системе отопления, то летом уже более низкая температура из скважины будет применяться для создания комфортного микроклимата дома. Для работы в обратном режиме у насоса должен быть установлен реверсивный клапан.

Разновидности насосов

Тепловые насосы могут быть нескольких видов:

· грунт-вода/рассол-вода (используется грунтовой зонд);

· грунт/воздух;

· вода-вода (используется водяная скважина);

· вода-воздух (используется зонд или скважина, а также воздушная система отопления);

· воздух-воздух.

Для отбора тепла из грунта и используются тепловые насосы грунт/вода или грунт/воздух. Обычно такие системы состоят непосредственно из теплового насоса и грунтовых теплообменников. При этом сам насос размещается в отдельном помещении, к которому и подводится контур теплообменника. 

Грунтовые тепловые насосы делятся на системы прямого расширения и системы с рассольной жидкостью. В первом случаев в грунт закладывается контур медного трубопровода, в котором и циркулирует хладагент. Во время циркуляции он нагревается и происходит испарения, а затем поступает в компрессор. При использовании рассольной жидкости в грунт закладывается контур трубопровода, по которому циркулирует незамерзающий теплоноситель. Затем отобранное в процессе циркуляции тепло передается тепловому насосу. В целом, грунтовые тепловые насосы прямого расширения являются более эффективными, так как происходит непосредственный теплообмен "грунт – хладагент". 

Преимущества тепловых насосов

· Экономичность. Главное, что тепловые насосы используют электрическую энергию эффективнее, чем любые другие котлы, сжигающие топливо. Кроме того, КПД у таких насосов превышает 1.

· Возможность применения в любой местности. Не зависимо от погоды, тепловые насосы способны отбирать и преобразовывать тепло в необходимом количестве. 

· Исключительная экологичность. Тепловые насосы не только смогут сэкономить Ваши средства, но и не оказывают негативного влияния на здоровье людей. Эти устройства не сжигает топливо, а значит, не выделяются все возможные вредные оксиды. 

· Функциональность. Как Вы уже знаете, тепловые насосы, с установленным реверсивным клапаном, могут работать как на отопление, так и на охлаждение. Кроме того, теплонасосы способны с такой же эффективностью нагревать воду. 

· Высокий уровень безопасности. Тепловой насос, используемый для отопления или охлаждения полностью взрыво- и пожаробезопасен. Безопасность гарантируется благодаря тому, что в процессе его работы не возникают опасные газы, а также нет открытого огня. Кроме того, компоненты теплового насоса не нагреваются до слишком высоких температур, что могло бы спровоцировать возгорание.

Тепловой насос – это современный, высокотехнологичный, экономичный и безопасный способ обогрева. Летом он сможет обеспечить весь дом прохладой, а зимой – теплом.
