Система отопления 
Система отопления включает в себя сочетание компонентов для обогревания здания. Сюда относятся:
· теплоисточник, который генерирует тепло;
· теплопровод для переноса теплоносителя;
· отопительные элементы, передающие тепло в помещение.
Классификация систем отопления
В качестве теплоносителя употребляется вода, антифриз, пар, или другие газы. Поэтому различают такие виды систем, как
· воздушные;
· жидкостные;
· паровые;
· электрические;
· комбинированные.
Чаще всего пока встречается водяное отопление, в котором нагретая вода по трубам подается на отопительные элементы. Этот вид отопления дает возможность использовать нагреватели любого типа. Если в центральной системе уровень нагрева регулируется на тепловом пункте, то в местной – автоматически или вручную.
Виды водяной системы отопления
1. Однотрубная. Имеет последовательное подключение радиаторов, что требует для восполнения потерь тепла и равномерного его распределения увеличивать количество ребер батарей. Обустроить такую систему регулятором невозможно, поэтому она не употребляется в жилых домах.
2. Двухтрубная. В ней отопительные элементы подключаются параллельно, поэтому они могут быть одинаковыми. Такая схема позволяет регулировать подачу воды путем отключения одного или нескольких отопительных приборов. 
3. Бифилярная (двухпоточная) система. В ней при последовательном соединении элементов равномерное распространение тепла происходит за счет встречного движения воды в каждой батарее.
Встречаются системы с горизонтальной, вертикальной либо комбинированной разводкой. 
Применение стояка отопления
Стояк представляет собой вертикальный трубопровод, соединяющий подводки к компонентам системы и поддерживающий в ней циркуляцию воды. 
Стояки бывают:
· подающими теплоноситель в радиаторы;
· обратными – для отвода воды назад к нагревателю.
В однотрубной и бифилярной системе один стояк выполняет обе функции.
При горизонтальной разводке отдельные квартиры или комнаты подсоединяются к подающему стояку горизонтальным трубопроводом(лежаком). Для снижения теплопотерь основной стояк должен утепляться. 
Один из вариантов горизонтальной разводки – лучевая. Она предусматривает наличие коллектора, который распределяет воду на каждый радиатор отдельно.

Трубы для системы отопления
Главным условием для используемых в отоплении труб является возможность переносить высокие температуры и разницу давлений.  Наиболее приемлемыми по соотношению цена/качество считаются пластиковые трубы. Они не ржавеют, не забиваются отложениями, устойчивы к химическим реакциям и не боятся гидроударов и замерзания. Полипропилен не выдерживает высокой температуры и требует дополнительно армирования, но идеален для подачи питьевой воды. Металлопластик боится прямого попадания солнца. Сшитый полиэтилен устойчив к высоким температурам, но стоит дороже.
Заключение.
Выбор системы отопления зависит от многих факторов и определяется индивидуально. Но опыт показывает, что лучшим вариантом для монтажа пока признается лучевая двухтрубная система. 

