 (
Змн
.
Арк.
№ 
докум
.
Підпис
Дата
Арк.
2
КР ЕОМ.5МА.03-00.000.000 П3
 
Розро
б
.
 Перевір.
 Н. Контр.
 
Затверд
.
Проект 
ма
йстерні
 управління механізації
Літ.
Акрушів
ПолтНТУ
)ЗМІСТ


Вступ………………………………………………………………………….……..3
1. Вихідні дані………………………………………………………………………4
2. Розрахунок річних режимів роботи машин………………………...………….5
3. Розрахунок річної кількості технічного обслуговування та ремонту машин..7
4. Розрахунок трудомісткості робіт із технічного обслуговування та ремонту машин……………………………………………………………...………………….11
5. Визначення потужності стаціонарних і переносних засобів ремонту та ТО й кількості переносних майстерень…………………………………………..………14
Література……………………………………………………………………..…..18































 (
Змн
.
Арк.
№ 
докум
.
Підпис
Дата
Арк.
3
)ВСТУП
Однією з найважливіших проблем, що постають перед автомобільним транспортом, є підвищення експлуатаційної надійності автомобілів і зниження витрат на їх утримання. Рішення цієї проблеми, з одного боку, забезпечується автомобільною промисловістю за рахунок випуску авто з великою надійністю і технологічністю, з іншого боку – удосконалення методів технічної експлуатації авто: підвищення продуктивності праці, зниження трудомісткості робіт з технічного обслуговування (ТО) і ремонту автомобілів; збільшення їхніх міжремонтних пробігів.
Істотне значення для вирішення проблем керування авто має планово-попереджувальна система ТО і ремонту рухомого складу, що регламентує режими утримання авто у справному стані.
Важливими елементами керування автомобілів є удосконалення технологічних процесів ТО і ремонт, що включає  устаткування постів і робочих місць (НОП), а також широке застосування засобів механізації і автоматизації процесів.
Матеріально-технічне постачання включають процеси перевезення (одержання), збереження, роздачі, нормування витрати експлуатаційних і ремонтних матеріалів, запчастин і агрегатів, їх економії, що забезпечують зменшення витрат на утримання парку автомобілів.
Організація, методи і засоби збереження рухомого складу повинні забезпечувати його схоронність у міжзмінний час і своєчасну підготовку до роботи на лінії.
Найважливішим завданням технічної експлуатації автомобілів є удосконалення методів проектування технічної бази: АТП, гаражів і станцій технічного обслуговування, що забезпечують виконання усіх вищевказаних вимог по утриманню парку автомобілів.
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Таблиця 1- Вихідні дані
	№ групи
	Найменування групи
	Марка машини
	кількість

	1
	Екскаватори одноківшеві з механічним приводом гусеничні 0,65м3
	ЭО-2021
	36

	2
	Екскаватори одноківшеві з механічним приводом гусеничні 0,65м3
	ЭО-4111
	36

	3
	Екскаватори одноківшеві з механічним приводом навісні гідравлічні 0,25м3
	ЭО-4121
	86

	4
	Бульдозери на базі гусеничного трактора кл15т
	ДЗ-24
	60

	5
	Скрепери причіпні 8м3з трактором кл 10т
	ДЗ-12
	66

	6
	Скрепери самохідні з одноосними тягачами
	Д-357М
	60



Таблиця 2- Норми періодичності і тривалості ТО і ремонтів машин
	Вид машини
	Вид ТО і ремонту
	Періодичність виконання ТО і Р, год
	Кількість ТО і Р в 1 ремонтному циклі
	Трудомісткість виконання 1 ТО і Р, люд.-год
	Тривалість 1 ТО і Р в робочих днях

	
	ТО-1
	60
	96
	6
	0,3

	
	ТО-2
	240
	24
	28
	1

	
	СО
	2 рази на рік
	2 рази на рік
	50
	2

	
	П
	960
	7
	800
	11

	
	К
	7680
	1
	1650
	23

	
	ТО-1
	60
	96
	6
	0,3

	
	ТО-2
	240
	24
	28
	1

	
	СО
	2рази на рік
	2 рази на рік
	50
	2

	
	П
	960
	7
	800
	11

	
	К
	7680
	1
	1650
	0,3

	
	ТО-1
	60
	72
	3
	0,2

	
	ТО-2
	240
	18
	7
	0,5

	
	СО
	2 рази на рік
	2 рази на рік
	25
	1

	
	П
	960
	5
	450
	7

	
	К
	5760
	1
	650
	11

	
	ТО-1
	60
	72
	5
	0,2

	
	ТО-2
	240
	18
	16
	1

	
	СО
	2 рази на рік
	2 рази на рік
	45
	1,5

	
	П
	960
	5
	440
	7

	
	К
	5760
	1
	800
	14

	
	ТО-1
	60
	72
	7
	0,4

	
	ТО-2
	240
	18
	19
	1

	
	СО
	2 рази на рік
	2 рази на рік
	58
	2

	
	П
	960
	5
	710
	9

	
	К
	5760
	1
	1640
	18

	МАЗ-529Е
	ТО-1
	50
	96
	6
	0,3

	
	ТО-2
	250
	18
	32
	1

	
	СО
	2 рази на рік
	2 рази на рік
	12
	0,6

	
	П
	1000
	5
	360
	6

	
	К
	6000
	1
	1200
	16



2.Розрахунок річних режимів роботи машини
За річний режим роботи розподіляють календарний час на робочий та неробочий, коли не працює з тих чи інших причин.
Річні режими роботи розробляють на середньоспискову машину по кожній групі або по кожному виду машин для визначення терміну їх робочого часу протягом року.
Річний режим роботи встановлюють у год. робочого часу. Кількість годин роботи машини за рік розраховуємо за формулою:
tр= Dр*tзм*Kзм*Kв
Dр – кількість робочих днів машини за рік;
tзм – тривалість зміни, год (у розрахунках приймається 8,0год);
Kзм – коефіцієнт змінності (додаток 4 [1])
Kв – коефіцієнт внутрізмінного робочого часу машини (додаток 4 [1]).
Кількість робочих днів машини за рік визначаємо із рівняння:
Dр=Jк-(Jсв+ Jм+Jо+ Jтор), де
Jк – календарна кількість днів за рік (365 або 366);
Jсв – кількість святкових та вихідних днів на рік;
Jм – кількість днів з несприятливими метеорологічними умовами.
Перерви у роботі машин Jм пов’язані з несприятливими погодними умовами. При цьому враховуємо:
a) дощові та холодні дні – для одноківшевих екскаваторів із ковшом місткістю більше ніж 0,15м3, бульдозерів, тракторів, кущорізів, стрілових кранів та ін., які розраховані  на роботу в мерзлих ґрунтах.
б) дощові дні і дні промерзання ґрунту – для одноківшевих екскаваторів із ковшем 0,15м3, багатоківшевих екскаваторів, скреперів, автогрейдерів, планувальників, канавокопачів та ін., які не розраховані на роботу з мерзлими грунтами.
Але оскільки частина простоїв із погодними причинами припадає на вихідні та святкові дні, то величина Jм необхідно приймати з  (
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)урахуванням поплавкового коефіцієнта, який відповідно до нормативної літератури рівний 0,7. Крім того, частину машин можна використовувати  і в ці несприятливі дні на інших видах робіт, що враховується коефіцієнтом К2=0,3 – 0,7.
Тоді кількість днів, в які машина не працює через несприятливі метеорологічні умови для Одеської області буде дорівнювати:
Jм=(54+12+115)*0,7*К2
всі подальші розрахунки для гусеничного одноківшевого екскаватора з механічним приводом: Jм=(54+12+115)*0,7*0,5=63,35
Величину простоїв через організаційні причини Jо визначають на основі фактичних даних про перерви у роботі машини за звітний період. При цьому намічаємо організаційно-технічні заходи, проведення яких дасть змогу у році, що планується, зменшити кількість днів із простоями з організаційних причин. При розрахунку планових річних режимів роботи значення Jо приймається рівним 1,5 – 5% загальної кількості календарних днів за рік або 2,5 – 7% кількість календарних днів за вирахуванням  вихідних та святкових, тобто 
Jо=(0,15ююю0,05)*Jк,
або: Jо=(0,025…0,07)*(Jк – Jсв), Jо=(0,015…0,05)*365 = 11,86.
Час Jтор , що витрачається на ТО та Р, визначаємо за формулою:
Jтор = [Jk-(Jcb+Jm+Jo)]*tзм*Kзм*Pr, де
1+ tзм*Kзм*Pr

Pr – ремонтний коефіцієнт.

Ремонтний коефіцієнт Pr являє собою кількість днів, що припадає на ТО і Р на 1год роботи машини. Розраховуємо за формулою:
Pr= Jkp+Jnp+JТО-3*NТО-3+JТО-2*NТО-2+JТО-1*NТО-1+JСО*NСО
Пк
де Jkp, Jnp, JТО-3, JТО-2, JТО-1, JСО  - середньо плановий час перебування машини відповідно у капітальному та поточних ремонтах,  (
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)періодичних ТО-3, ТО-2, ТО-1 і сезонному технічному обслуговуваннях дні (додаток 3 [1]);
NТО-3, NТО-2, NТО-1, NСО – відповідно кількість поточних ремонтів, планових ТО-3, ТО-2, ТО-1, СО за міжремонтний цикл (додаток 3 [1]);
Пк – періодичність проведення ремонту, год.
Визначимо ремонтний коефіцієнт отримуємо:
Pr= 23+11*7+1*24+0,3*96+2*2=0,02
7680
Визначимо час проведення в ТО і ремонті:
Jтор = [365-(110+63,35+11,86+0)]*8*1,7*0,02 =38,4
1+ 8*1,7*0,02
Визначимо число робочих днів у році: Dр=365-(110+63,35+11,86+0+38,4)=141,4.
Визначимо річний фонд робочого часу в годинах:
Jр=141,4*8*1,7*0,8=1538. Зводимо до таблиці:
Таблиця 6- Річний режим роботи машини
	№
	Найменування групи машин
	Кількість календарних днів
	Кількість неробочих днів
	Кількість днів роботи
	Кзм
	Кв
	Кількість годин роботи, tр

	
	
	Jk
	dсв
	dм
	dо
	Jтор
	
	
	
	

	1
	ЭО-2021
	365
	110
	63,35
	11,86
	39
	141
	1,7
	0,8
	1531

	2
	ЭО-4111
	365
	110
	63,35
	11,86
	39
	141
	1,7
	0,8
	1531

	3
	ЭО-4121
	365
	110
	63,35
	11,86
	26
	154
	1,7
	0,8
	1674

	4
	ДЗ-24
	365
	110
	63,35
	11,86
	27
	153
	1,5
	0,8
	1468

	5
	ДЗ-12
	365
	110
	63,35
	11,86
	36
	144
	1,6
	0,9
	1653

	6
	Д-357М
	365
	110
	63,35
	11,86
	30
	150
	1,6
	0,9
	1725




3. Розрахунок річної кількості технічного обслуговування та ремонту машин.
Результати кожного розрахунку в даному пункті перед підстановкою в наступну розрахункову формулу округлюємо до цілого числа в сторону зменшення поза залежністю від дробової частини.
Для розрахунку по кожній групі машин середньорічної кількості планових ремонтів та технічних обслуговувань, що виконуються підприємствами,  (
Змн
.
Арк.
№ 
докум
.
Підпис
Дата
Арк.
7
)попередньо визначаємо кількість капітальних ремонтів і списання машин за рік:

Nкрс=Z*tp, де
Пк
 (
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)Z – кількість однотипних машин у групі (задається в завданні);
Пк – періодичність проведення капітального ремонту , год (додаток 3 [1]);
tр – планова кількість годин роботи однієї машини даної групи (табл.1)
Nкрс=36*1751 =7
7680
Проведення капітальних ремонтів складних машин в умовах ремонтно-експлуатаційної бази, як правило, не допускається, тому в подальших розрахунках бази ці ремонти враховуватися не повинні.
Середню річну планових заходів визначаємо за формулами:
Nпр= –Nкрс,  Nпр1= –7=50; 
NТО-2= –(Nкрс+Nпр), NТО-2= –(7+50)=172;
NТО-1= –(Nкрс+Nпр+Nто-2), NТО-1= –(7+50+172)=689;
NСО=2*Z, NСО=2*36=72, де Nпр – кількість поточних ремонтів на рік для машин даної групи;
NТО-2, NТО-1, NСО – кількість технічних обслуговувань за рік;
Z - кількість однотипних машин у групі;
ПТО-2, ПТО-1, Ппр – періодичність ТО та поточного ремонту.
Усі дані з розрахунку кількості ТО та Р заносимо в таблицю 4
Таблиця 4- Річна кількість ТО та Р.
	№
	Найменування марка машин
	Кількість машин
	Річна кількість

	
	
	
	КР
	ПР
	ТО-2
	ТО-1
	СО

	1
	ЭО-2021
	36
	7
	50
	172
	689
	72

	2
	ЭО-4111
	36
	7
	50
	172
	689
	72

	3
	ЭО-4121
	86
	25
	125
	450
	1799
	172

	4
	ДЗ-24
	60
	16
	76
	275
	1101
	120

	5
	ДЗ-12
	66
	19
	94
	341
	1364
	132

	6
	Д-357М
	60
	17
	86
	311
	1656
	120
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)Вище розрахунки дають можливість визначити загальну кількість ТО і Р по усій групі машин, а відповідну і загальну трудомісткість без урахування конкретної машини.
Для складання річних планів і місячних план-графіків ТО та Р треба визначити кількість  для кожної машини окремо з урахуванням фактичного напрацювання на початок поточного періоду.
Розрахунки необхідно виконати по 18-ти машинах (по 3 машини з групи).
Для розроблення річного плану використовуємо дані про фактичне напрацювання на початок поточного року від часу проведення відповідного виду ТО або Р, а також напрацювання машин на рік і показники періодичності ТО і Р.
Кількість ТО і Р кожного виду які повинні бути проведені за поточний рік для відповідної машини, визначаємо за формулою:
Nтор=-Nп,
де tф  - фактичне напрацювання машини на початок запланованого року від часу останнього ТО, Р або початку експлуатації у мото-годинах; у розрахунках можна приймати, що частина машин нові (50%), а інші працювали по 3-4(25%) роки з напрацюванням щорічно tр, що у таблиці1;
tр – планова година праці у році однієї машини даної групи (таблиця 1);
ПТОР – періодичність виконання відповідного виду ТО або Р, за яким ведеться розрахунок, мото-годин (додаток 3 [1]);
Nп – кількість всіх видів ТО та Р із періодичністю, більшою  ніж періодичність того виду, за яким ведеться розрахунок Nп=0.
Визначаємо кількість капремонтів, потім поточних та ПР, а наприкінці планових ТО-2 і ТО-1. Числові значення Nтор завжди заокруглюємо до цілого числа у сторону зменшення незалежно від дробової частини.
Значення tф на початок поточного року з дня проведення відповідного ТО або Р визначають як залишок, отриманий від ділення напрацювання з початку експлуатації на періодичність того виду ТО або Р, за яким ведеться

 розрахунок.
 Якщо машина напрацювала з початку експлуатації 6400мото-год., а періодичність проведення поточного ремонту на ПР складає 960мото-год, то tф=640мото-год.
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)У якості прикладу розрахунки екскаватора, що пропрацював 4 роки:
Nтор1==0,19=0, Nкр==0,79=0, Nпр=-0=1,9=1, 
Nто-2=-0-1=5,8=5, Nто-1=-0-1-5=19,5=19.
На основі проведених розрахунків складених для кожної групи машин, річний план ТО та Р за формою, що наведена у додатку 6 [1].
Даний план приведений у графічній частині.
Місяць року, в якому повинен проводитися капітальний ремонт, визначаємо за формулою:
Мп=+1,
де Мп – порядковий номер місяця КП або Р;
Пкп – періодичність виконання капітального та поточного ремонту, мото-год;
tф – фактичне напрацювання від попереднього КП або Пр з експлуатації.
При розрахунку порядкового місяця для проведення ремонту другий раз на рік, періодичність ПР при підстановці у формулу визначення порядкового номера місяця, в якому повинен проводитися капремонт або поточний ремонт, числові значення заокруглюємо у сторону зменшення незалежно від дробової частини.
Мп1(КР)=+1=13, Мп1(пр)=+1=5, Мп2(ПР)=+1=13.
Місячний план-графік ТО та ремонту машин включає в себе всі види робіт, що виконуються в організації по ТО та Р і вказана тривалість їх простою. Порядковий номер робочого дня місяця dТОР (початок проведення ТО або Р) визначають за формулою:
dТОР=+1,
де Dр – кількість робочих днів у місяці, що планується;
tф – фактичне напрацювання машини на початок поточного місяця за час проведення останнього ТО або Р або з початку експлуатації, мото-год.;
tпм – напрацювання, що планується на місяць, мото-год.
Значення Dр визначається за календарем установленого в організації режиму роботи, а значення tпм – за формулою 1 [1], але Dр приймаємо за місяць.
Якщо при розрахунку значення dТОР одержимо більше, ніж число робочих днів за місяць, то ТО або ремонт у цьому місяці не проводимо.
 (
Змн
.
Арк.
№ 
докум
.
Підпис
Дата
Арк.
11
)Число значення dТОР завжди округлюємо у сторону зменшення.
Отже, проводимо розрахунок на квітень, де Dр=20дн:
Tp1=1/3*25%*=128, dТОР1(КР)=+1=1137, 
dТОР1(ПР)=+1=83, dТОР1 (ТО-2)=+1=8, 
dТОР1(ТО-1)=+1=8, dТОР1(ТО-1)=+1=17, 
dТОР1(ТО-1)=+1=27, dТОР1(ТО-1)=+1=36.
На основі виконаних розрахунків складається для даної групи машин місячний план-графік ТО і ремонтів за формулою, наведеною у додатку 7 [1].
Даний план-графік наведений у графічній частині.


4. Розрахунок трудомісткості робіт із технічного обслуговування та ремонту машин.
Річна трудомісткість із кожного виду заходів визначається, виходячи з їх кількості, що розрахована раніше та норм трудомісткості:
Тпр=Nпр*tпр; ТТО-2=NТО-2*tТО-2; ТТО-1=NТО-1*tТО-1;ТСО=NСО*tСО, де
tпр, tТО-2, tТО-1, tСО – норми трудозатрат на один поточний ремонт або технічне обслуговування виду для однієї машини даної групи.
Показники трудомісткості і тривалості технічних обслуговувань та поточних ремонтів машин, визначені проведення робіт, що мають у своєму складі 100-200 машин різноманітного типу, які розміщені у Центральній кліматичній зоні в експлуатаційній базі.
У нашому випадку застосовуємо коефіцієнт трудомісткості 0,85. 
Усі розрахунки виконуємо у таблиці5.
Річна трудомісткість ремонту і технічних обслуговувань, люд/год. за формулою:
Тр=Тпр+ТТО-2+ТТО-1+ТСО,
Тр=148461+28281+31697+20862=229301.
Розраховані тільки планові показники. Однак у практиці експлуатації машин трапляються також і непередбачені, аварійні відмови машин. Крім того, програма повинна враховувати потреби самого підприємства. Врахувати усі  (
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)ці витрати  можна шляхом збільшення розрахованої раніше трудомісткості за формулою на 10-20%. Тоді річна виробнича програма ремонтної майстерні організації люд/год. становитиме:
Трвп=(1,1…1,2)*Тр, де Трвп=1,1*0,85*229301=214396.
Потім розподіляємо трудомісткість ТО і Р самообслуговування за видами робіт відповідно до додатка 9[1].
Розрахунки виконуємо у таблиці 6










Таблиця 5-Річна трудомісткість ремонтів і ТО
	№з/п
	Найменування та марка машини
	Річна кількість
	Трудомісткість 1-го заходу
	Загальна трудомісткість

	
	
	П
	ТО-2
	ТО-1
	СО
	П
	ТО-2
	ТО-1
	СО
	П
	ТО-2
	ТО-1
	СО

	1
	ЭО-2021
	36
	172
	689
	72
	680
	24
	5
	43
	24480
	4094
	3514
	3060

	2
	ЭО-4111
	36
	172
	689
	72
	680
	24
	5
	43
	24480
	4094
	3514
	3060

	3
	ЭО-4121
	86
	450
	1799
	172
	383
	6
	3
	21
	32895
	2678
	4587
	3655

	4
	ДЗ-24
	60
	275
	1101
	120
	374
	14
	4
	38
	22440
	3740
	4979
	4590

	5
	ДЗ-12
	66
	341
	1364
	132
	391
	15
	5
	40
	25806
	5217
	5217
	5273

	6
	Д-357М
	60
	311
	1656
	120
	306
	27
	5
	10
	18360
	8459
	8446
	1224

	ВСЬОГО
	148461
	28281
	31697
	20862

	З врахуванням складу парку машин (з коефіцієнтом 0,85)
	126192
	24039
	26942
	17733


 (
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)
Таблиця 6- Таблиця трудомісткості ремонтів і ТО з урахуванням поправочних коефіцієнтів.
	Марка групи машини
	П
	ТО-2
	ТО-1
	СО
	ВСЬОГО

	ЭО-2021
	22889
	3828
	3285
	2861
	32863

	ЭО-4111
	22889
	3828
	3285
	2861
	32863

	ЭО-4121
	30757
	2503
	4289
	3417
	40967

	ДЗ-24
	20981
	3497
	4375
	4292
	33145

	ДЗ-12
	24129
	4878
	6504
	4931
	40442

	Д-357М
	17167
	7909
	7897
	1144
	34117

	ВСЬОГО
	138811
	26443
	29636
	19506
	214397













5. Визначення потужності стаціонарних і пересувних засобів ремонту та ТО й кількості пересувних майстерень.
Маючи склад ремонтних робіт, необхідно виділити ті, які можуть бути виконані в польових умовах. Для даного розподілу необхідно виділити технологічно-конструктивні групи машин. За конструктивними ознаками, що впливають на організацію технічного обслуговування та ремонту, машини поділяються на групи:
машини з відносно високою транспортною швидкістю (більше 20км/год.): автомобільні крани, автонавантажувачі, пневмоколісні (
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1) навантажувачі на спец шасі, навісні екскаватори на базі пневмоколісного трактора, автогрейдери, самохідні скрепери;
2) машини пневмоколісні, що переміщаються на буксирі автотягачами: пневмоколісні екскаватори і крани, причіпні скрепери, причепи та самохідні пневмомашинні котки, грейдер-елеватори;
3) машини, що переміщуються на трейлерах: гусеничні  екскаватори та крани, бульдозери, тракторні навантажувачі, асфальтоукладальники, котки кулачкові, котки самохідні з гладкими вальцями.
У заданих умовах (при віддаленні фронту будівельних робіт від бази у межах 20км) для машин 1-ї групи можна передбачати проведення всіх видів ремонтів і ТО на базі.
Для 2-ї та 3-ї груп значну частину ремонтів і ТО доводиться виконувати у польових умовах. В курсовій роботі допускається приймати орієнтовно, що машини 2-х групи проходять ТО-1, ТО-2 та СО у польових умовах у обсязі 60-70%, а ТО-3 повністю на базі. Для 3-ї групи можна передбачити 70-80% обсягів робіт ТО-1, ТО-2, СО та 40-50% обсягу ТО-3.
У польових умовах виконувати наступні види робіт:
· розбірно-складальні;
· регулювальні
· зварювальні по ремонту робочих органів, рам і металоконструкцій;
· електротехнічні;
·  (
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)ремонт систем живлення і окремих елементів гідроприводу;
· шино монтажні.
Розподілення робіт по ТО і Р на «стаціонарні» і «польові» в таблиці 7.
Результати розподілу загальної трудомісткості з проведення ТО і ремонту машин за видами робіт проводимо в таблиці 8.
Розраховуємо потрібну кількість пересувних ремонтних майстерень:
Nпрм=,
де nбр – кількість робочих в бригаді пересувної майстерні, чол. (nбр=2-3);
Nек – кількість членів екіпажу машин, що ремонтують;
К1 – коефіцієнт, що враховує затрати часу на переїзд майстерні до місця робітта назад, отримання складу агрегатів і матеріалів (К1=0,6-0,7);
К2 – коефіцієнт, що враховує витрати часу, а також із ремонтом та ТО майстерні (К2=0,7 – 0,8);
nзм – кількість змін роботи майстерні за добу;
Фнр – номінальний річний фонд часу одного робітника, год.;
Фнр= (Jк – Jсв)*tзм,
де Jк – кількість днів за рік; Jсв – кількість вихідних та святкових днів за рік; tзм – усереднена тривалість робочої зміни (tзм=8год).
Фкр=(365-110)*8=2040, 
Nпрм==6.
Отримавши результат, робимо висновок, що на даному підприємстві доцільно використовувати ПРМ універсального призначення, так як отримати кількість ПРМ рівну кількість груп машин, котрих в нас шість.






Таблиця 7- Розподілення робіт по ТО і Р на «стаціонарні» та «польові».
	№з/п
	Найменування та марка машин
	Види ТО і Р
	Загальна трудомісткість
	Розподілення робіт

	
	
	
	
	стаціонарні
	польові

	
	
	
	
	%
	трудомісткість
	%
	трудомісткість

	1
	ЭО-2021
	ТО-1
	3514
	40
	1406
	60
	2108

	
	
	ТО-2
	4094
	40
	1637
	60
	2456

	
	
	СО
	3060
	40
	1224
	60
	1836

	 (
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	П
	24480
	100
	24480
	0
	0

	2
	ЭО-4111
	ТО-1
	3514
	40
	1406
	60
	2108

	
	
	ТО-2
	4094
	40
	1637
	60
	2456

	
	
	СО
	3060
	40
	1224
	60
	1836

	
	
	П
	24480
	100
	24480
	0
	0

	3
	ДЗ-24
	ТО-1
	4587
	40
	1835
	60
	2752

	
	
	ТО-2
	2678
	40
	1071
	60
	1607

	
	
	СО
	3655
	40
	1462
	60
	2193

	
	
	П
	32895
	100
	32895
	0
	0

	4
	Дз-12
	ТО-1
	4679
	30
	1404
	70
	3275

	
	
	ТО-2
	3740
	30
	1122
	70
	2618

	
	
	СО
	4590
	30
	1377
	70
	3213

	
	
	П
	22440
	50
	11220
	50
	11220

	5
	Д-357
	ТО-1
	6956
	40
	2783
	60
	4174

	
	
	ТО-2
	5217
	40
	2087
	60
	3130

	
	
	СО
	5273
	40
	2109
	60
	3164

	
	
	П
	25806
	100
	25806
	0
	0

	6
	ЭО-4121
	ТО-1
	8446
	40
	3378
	60
	5067

	
	
	ТО-2
	8459
	40
	3384
	60
	5067

	
	
	СО
	1224
	40
	490
	60
	734

	
	
	П
	18360
	100
	18360
	0
	0

	ВСЬОГО
	
	168276
	
	61025








Таблиця 8 Розподіл трудомісткості ТО і поточного ремонту за видами робіт.
	№з/п
	Найменування та марка машин
	Види ТО і Р
	Загальна трудо-місткість
	У тому числі за видами робіт, люд-год.

	
	
	
	
	Прибирально-миючі
	контрольно-діагн, регул та закр
	Змащувально-заправочні
	Розбірно-збірні
	Агрегатно-ремонтні
	механічні
	Ковальські
	Зварні
	Мідницько-жестянні
	Гідропривід та сист. живленн
	Електротехнічні
	Акумулятори
	Шиномонтажні
	Вулканізаційні
	Столярно-обойні
	малярні

	1
	ЭО-2021
	ТО-1
	1406
	56,2
	674,7
	435,7
	
	
	
	
	
	
	98,4
	126,5
	
	
	
	
	

	
	
	ТО-2
	1637
	65,5
	786
	507,6
	
	
	
	
	
	
	114,6
	147,4
	
	
	
	
	

	 (
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	СО
	1224
	49,0
	587,5
	379,4
	
	
	
	
	
	
	85,7
	110,2
	
	
	
	
	

	
	
	П
	24480
	
	
	
	9008,6
	5459,0
	3598,6
	17503,2
	2619,4
	2007,4
	709,9
	1224,0
	244,8
	
	
	195,8
	269,3

	2
	ЭО-4111
	ТО-1
	1406
	56,2
	674,7
	435,7
	
	
	
	
	
	
	98,4
	126,5
	
	
	
	
	

	
	
	ТО-2
	1637
	65,5
	786,0
	507,6
	
	
	
	
	
	
	114,6
	147,4
	
	
	
	
	

	
	
	СО
	1224
	49,0
	587,5
	379,4
	
	
	
	
	
	
	85,7
	110,2
	
	
	
	
	

	
	
	П
	24480
	
	
	
	9008,6
	54,59,0
	3598,6
	17503,2
	2619,4
	538,6
	709,9
	1224,0
	244,8
	
	
	195,8
	269,3

	3
	ЭО-4121
	ТО-1
	1835
	73,4
	880,8
	568,8
	
	
	
	
	
	
	178,4
	165,1
	
	
	
	
	

	
	
	ТО-2
	1071
	42,8
	514,1
	332,0
	
	
	
	
	
	
	75,0
	96,4
	
	
	
	
	

	
	
	СО
	1462
	58,5
	701,8
	453,2
	
	
	
	
	
	
	102,3
	131,6
	
	
	
	
	

	
	
	П
	32895
	
	
	
	12105,4
	7335,6
	4835,6
	23519,9
	3519,8
	723,7
	954,0
	1644,8
	329,0
	
	
	263,2
	361,8

	4
	ДЗ-24
	ТО-1
	1404
	56,2
	617,7
	463,2
	
	
	
	
	
	
	98,3
	154,4
	
	
	
	
	

	
	
	ТО-2
	1122
	44,9
	493,7
	370,3
	
	
	
	
	
	
	78,5
	123,4
	
	
	
	
	

	
	
	СО
	1377
	55,1
	605,9
	454,4
	
	
	
	
	
	
	96,4
	151,5
	
	
	
	
	

	
	
	П
	11220
	
	
	
	2928,4
	2098,1
	1694,2
	291,7
	1806,4
	246,8
	392,7
	774,2
	134,6
	
	
	134,6
	145,9

	5
	ДЗ 12
	ТО-1
	2783
	111,3
	1140,8
	806,9
	
	
	
	
	
	
	167,0
	278,3
	
	250,4
	
	
	

	
	
	ТО-2
	2087
	83,5
	855,6
	605,2
	
	
	
	
	
	
	125,2
	208,7
	
	187,8
	
	
	

	
	
	СО
	2109
	
	
	611,7
	
	
	
	
	
	
	126,6
	210,9
	
	189,8
	
	
	

	
	
	П
	25806
	
	
	
	7612,8
	5161,2
	3870,9
	800,0
	3096,7
	567,7
	1032,2
	1548,4
	258,1
	129,0
	129,0
	283,9
	309,7

	6
	Д-357М
	ТО-1
	3378
	101,3
	1486,4
	878,3
	
	
	
	
	
	
	236,5
	337,8
	304,0
	
	
	
	

	
	
	ТО-2
	3384
	101,5
	1488,8
	879,8
	
	
	
	
	
	
	236,9
	338,4
	
	304,5
	
	
	

	
	
	СО
	490
	14,7
	215,4
	127,3
	
	
	
	
	
	
	34,3
	49
	
	44,1
	
	
	

	
	
	П
	18360
	
	
	
	6426,0
	3616,9
	2460,2
	367,2
	1964,5
	973,1
	1432,1
	1009,8
	202,2
	275,4
	202,0
	165,2
	220,3

	ВСЬОГО
	168276
	1084,5
	13097
	9196,8
	47089,8
	29130
	20058,0
	59985,2
	15626,2
	5057,3
	7333,5
	10438,6
	1413,2
	1685,2
	331,0
	1238,6
	1576,3
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