Качественный демонтаж перегородок в Красноярске
	Многие покупатели вторичной недвижимости хотят ее преобразить в своих глазах и глазах свои гостей, сделать ее индивидуальной и неповторимой. Поэтому очень часто для достижения таких поставленных задач применяется демонтаж перегородок. Распространены случаи, когда соединяют кухню с комнатой или ванну с туалетом. Владельцы квартир готовы идти на любые шаги лишь бы сделать свою квартиру удобной и функциональной.
	Если вы тоже нуждаетесь в проведении таких работ, то смело обращайтесь в компанию «Альбион», можете быть уверенны, тут вам помогут.
Подготовительные работы
	Перед началом всего процесса нужно как следует подготовиться. Для начала нужно убедиться что стена, которую требуется демонтировать не несущая. Куда обращаться в таком случае? Нужно идти в БТИ, у них содержится вся необходимая информация.
	К тому же, перед тем как начинать демонтаж перегородок, нужно в БТИ разработать проект перепланировки. Это можно сделать самому, либо же обратиться за этой услугой в компанию «Альбион» в Красноярске. В последнем случае вы сэкономите время и силы.
	Если немного забежать на перед, то после того как все строительные работы будут выполнены, должна будет прийти к вам комиссия и выписать акт проверки выполненных работ. Это, по сути, и будет документом, который легализирует вашу перепланировку.
	Главное не начинайте работы без согласования, иначе такой демонтаж перегородок может принести много головной боли в дальнейшем. Дело в том, что такую недвижимость с неразрешенной перепланировкой нельзя продать, передать в наследство или даже подарить. А также бывали случаи, когда по квартире, взятой в кредит, из-за этого банк просил выплатить кредит. Согласно закону, он имеет на это полное право.
Процесс строительных мероприятий
	На этом этапе выполняются строительные задачи. Нужно сказать, что эти работы не менее ответственны, чем согласовательные. Рассмотрим процесс демонтажа:
1. Обязательно обесточивается помещение, если нет такой возможности, то целая квартира;
2. снимаются напольные плинтуса и потолочные багеты;
3. для защиты напольного покрытия укладываются защитные маты;
4. проводка вытаскивается из перегородки;
5. удаляется облицовочный материал (обои, краска, плитка) и штукатурка;
6. сверху начинают демонтаж перегородки. Для этого идеально подойдет алмазное оборудование или отбойный молоток.
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