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                                                            THERMO-KAT
                                                                                      Экологически чистая технология

Краткая информация
по использованию экологически чистой технологии

«Thermo-Kat»
Использование патента и лицензии

доктора Радвана Матрмави
	ТКК-А


Термокаталитическая силовая установка

Предлагаемая здесь эксклюзивная инновационная технология 

является универсальной для утилизации:

домашнего мусора

старых шин 
осадка от очистки сточных вод и других веществ

для получения газа, углерода и электроэнергии

Технология «Thermo-Kat» основывается на коммерческом использовании патента и лицензии доктора Р. Матрмави на реализацию экологически чистой технологии и продажу производственных установок для каталитической утилизации отходов.
Используемый патент имеет наименование:

Использование шредерного материала из отходов 
Целью запатентованного процесса является получение энергии и экологически чистая утилизация предварительно отсортированного мусора, старых шин, осадка от очистки сточных вод и масляного осадка. При этом речь идет не о традиционном сжигании, а о термической обработке отходов посредством каталитического расщепления.

Возникающий в результате этого высококалорийный газ можно после очистки продавать или, при необходимости, преобразовывать в тепло и электроэнергию.

Описываемый здесь процесс утилизации отличается по следующим важным пунктам:

	· традиционное сжигание 

· обычным мусоросжигательным установкам необходима рабочая температура от 1200 до 1500 °C;
· отходы непосредственно попадают в огонь;
· возникновение диоксин-фуранов, существенно усложняющих процесс утилизации, который из-за этого требует больших затрат;
· дымовые газы смешиваются с вредными веществами;
· при очистке дымового газа возникают вредные вещества и относящиеся к ним такие неорганические вещества, как, например, тяжелые металлы (ртуть), а также оксиды серы и азота;

· теплота сгорания очень небольшая (10-12 Мдж/Нм3 );
· термическое использование свободной энергии дымового газа только во время непосредственного процесса сжигания;

· скапливающиеся шлаки ликвидируются за счет предприятия
	· газообразование «Thermo-Kat»

· при термолизе для швелевания необходима температура около 500 °C;
· отходы нагреваются косвенным путем;

· при образовании газа не возникает открытое пламя, а следовательно, отсутствуют и диоксины;
· в дымовых газах не содержатся вредные вещества;
· дымовые газы проходят двухуровневую очистку водой и затем используются по необходимости;

· теплота сгорания составляет 30-40 Мдж/Нм3
· полученный газ универсален: использование в системе подачи природного газа, выработка электроэнергии, обогрев собственного реактора; 
· никаких остаточных веществ, требующих ликвидации; вместо них – конечные продукты на продажу (удобрения, активированный кокс)


Обзор технологии Thermo-Kat
В ходе описываемого здесь процесса вещества косвенным образом нагреваются и при добавлении различных катализаторов распадаются. При этом не возникают вредные для окружающей среды, токсичные вещества, так как происходит моментальное связывание вредных веществ непосредственно в процессе реакции. Обремененные катализаторы как конечные продукты являются солями, которые могут использоваться в качестве удобрений. В этом случае достаточно двухуровневой очистки дымовых газов: 1 уровень – с помощью воды, 2 уровень – с помощью 1 % гидроксида натрия (едкого натра).

В качестве остаточного твердого вещества возникает примерно 20% кокса, который после одноуровневой обработки превращается в активированный угольный кокс и идет на продажу мусоросжигательным предприятиям в качестве абсорбента для очистки дымового газа.

В период исчезающих запасов сырья и растущей стоимости энергии все большее значение приобретает экологическое вторичное использование ценных веществ. 
Благодаря новой каталитической технологии Thermo-Kat и ТКК-установкам (термо-каталитическим силовым установкам) неиспользованный потенциал ценных веществ может интенсивно использоваться термически и энергетически в новом качестве и количестве. Высокая рентабельность этого процесса основывается на продаже остаточных веществ и образующихся конечных продуктов: газа, углерода и электроэнергии.

В результате почти 10-летних исследований и разработок по термической утилизации целлюлозо- и полимерсодержащих веществ и отходов был создан метод, который 17.07.2002 получил Европатент EP 107 8698.

Этот патент передан в патентное общество и служит основой для наших будущих действий. Создание фирмы и планируемое структурирование подходят к концу.

Решающим шагом стало создание и запуск в эксплуатацию пробной установки, состоявшиеся в октябре 2006 г. на фирме «Polycomp» в Чехии. Там был продемонстрирован каталитический процесс, в результате которого производилось 25 кг/ч остаточных веществ, а также была представлена общая конструкция в меньшем масштабе. В 2007 г. должны быть сооружены и запущены в непрерывное производство первые производственные установки мощностью 2000 кг/ч. 

Стабильная хорошая перспектива ТКК-установок очевидна благодаря постоянному спросу на новые источники энергии и необходимости утилизации остаточных веществ и непрерывно накапливающихся отходов.

Благодаря новому запатентованному процессу возможна безотходная утилизация многих отходов, которые поставляются для наших установок очистными предприятиями в достаточных количествах и благодаря последующему сбыту окупают стоимость установок.

Потенциальными клиентами являются перерабатывающие предприятия, коммунальные очистные сооружения, теплоэлектроцентрали и перерабатывающая промышленность с высоким уровнем потребления энергии. Первые анализы рынка показывают, что существующая потребность в наших установках будет возрастать в последующие годы.

Так как сегодня все чаще издаются новые законы, например, об изменении Технического руководства по бытовым отходам (TASi  от 1 июня 2005 года), то традиционные мусоросжигательные установки становятся все более нерентабельными вследствие высокой фракции вредных и остаточных веществ. Поэтому технология Thermo-Kat имеет в данном случае конкурентные преимущества, обеспечивающие ее долгосрочное применение. 

Благодаря квалифицированной предварительной работе инициаторов и владельца патента, доктора Матрмави, общий запланированный проект был тщательно продуман и подготовлен, и начнет структурированно воплощаться в жизнь с созданием патентной фирмы (акционерного общества) в Швейцарии.

Возникающая вследствие этого, хорошо структурированная сеть фирм обеспечивает инвесторам доходы от холдинга, что будет способствовать, с одной стороны, новым инвестициям, а с другой – распределению прибыли.

Калькуляции по рентабельности установок с учетом вложений, коэффициента эффективности и прибыли от продажи материала (электроэнергия и активированный уголь), а также передача пара и газа промышленным партнерам позволят начислять минимум 12 % дохода до уплаты налогов с отдельных установок даже в самом худшем случае.

Благодаря скрупулезной предварительной работе были подсчитаны все числовые данные по созданию и запуску установок, а также приобретены и проверены места для размещения производства.

У нас имеются в достаточном количестве запросы и предложения от партнерских предприятий и лицензированных очистных предприятий по сооружению и запуску установок по всей Европе и на других континентах.

Для запуска ТКК-установок требуется около 25 % производимой энергии (собственное потребление). Остальное можно продавать в виде газа или электроэнергии окружающим потребителям, предприятиям с высоким уровнем потребления энергии, или подводить к общественной сети. Запуск ТКК-установок в непрерывное производство при условии высокой отдачи энергии делает возможным в будущем создание экономически независимой в энергетическом плане сферы промышленности.

Существенным пунктом является утилизация отходов, благодаря чему значительно снизится загрязнение окружающей среды (по сравнению с нынешней ситуацией). Это будет способствовать высокой рентабельности установок, что выразится в доходе холдинга.

Из существующего и ожидаемого спроса следует то, что имеющиеся идеи по развитию бизнеса будут достаточно долго применяться и окажутся очень рентабельными.

Высокоприбыльное объединение коммунальных очистных организаций и присоединение городских предприятий будет являться большим замкнутым циклом по утилизации остаточных веществ, производству и потреблению энергии, в отличие от некоторых нынешних уже имеющихся, но нерентабельных предприятий.

Не возникает также проблем в сфере логистики – долгая транспортировка не требуется, так как установки можно децентрализованно поставить и запустить на меньших площадях.

Для запуска технологии и сооружения первых установок требуется в общей сложности 15 млн. евро. 

У команды основателей уже имеются спецификации на ТКК-установки в размере 250 млн. евро с гарантией того, что компании-поставщики полностью обеспечат необходимую загрузку предприятия. Запуск первых установок откроет путь для расширения структуры. Благодаря финансированию или вложению капитала инвестора можно будет определить договором места расположения производства, обеспечить постоянную доставку товара и размещать заказы на сооружение запланированных установок.

Мы рады начать переговоры с инвесторами и готовы предоставить соответствующий информационный материал, подсчет рентабельности и подтверждение патента.

С наилучшими пожеланиями,

J. Brauer
доверенное лицо владельца патента       
