Вертикальные памятники представляют собой стелу, которая устанавливается по ширине. Обычно ее используют для одиночных могил, но есть возможность установить и для одной семьи.
Компания "N" предоставляет большой выбор вертикальных памятников. На данной странице можно просмотреть все доступные варианты изготовления. Есть возможность выбора памятника как по цене, так и по форме. Надгробие будет изготовлено точно таким же, каким представлено на фотографиях. Специалисты компании готовы внести некоторые корректировки в свои стандартные изделия, если у заказчика будет желание что-то изменить.
Также мастера возьмутся за изготовление памятника нестандартной формы и дизайна. Это будет индивидуальный заказ, для которого составляется отдельный эскиз. Все, что нужно от заказчика, это позвонить, написать на e-mail или же приехать в офис. Любое пожелание будет учтено и претворено в жизнь.
Надгробные памятники из гранита
Каждый памятник состоит из нескольких элементов. Это вертикальная гранитная стела, гранитная тумба под нее, надгробная плита с цветником или без него.
[bookmark: _GoBack]Компания "N" изготавливает все составляющие элементы в едином комплексе. Это позволяет создать единый композиционный ансамбль, который будет органично смотреться на месте захоронения.
Художественное оформление памятника
Памятник не будет полностью закончен без соответствующего оформления. Такая услуга выполняется для всех памятников, заказанных в компании.
Под оформлением надгробия понимается нанесение фотографии покойного, его имени, даты жизни, эпитафии, символов и орнаментов для украшения надписи. Дизайн оформления оговаривается с заказчиком. Именно он решает, как должны быть размещены все элементы и каким шрифтом сделаны надписи.
Для отображения надписей и изображения компания использует метод лазерной гравировки. Эта новейшая технология работает на основе компьютерных программ и лазерного луча. Желаемое изображение наносится один раз и на века. Перед тем как приступить к этой работе, мастер составляет эскиз оформления памятника вместе с заказчиком. Как только он будет одобрен, в специальные компьютерные программы загружаются изображения, которые должны быть на граните. Затем в работу вступает ЧПУ-установка, направляющая лазерный луч на гранитную поверхность. В результате из гранита высекаются "лишние" элементы и возникает требуемое изображение. Оно будет черно-белым, но довольно четким. Его качество будет сравнимо с фотографией, но просуществует оно гораздо дольше в условиях непогоды и времени.

