Производство 3д панелей из гипса своими руками
Инструкция « Как изготовить 3д панели своими руками?»
План изготовления 3д панелей:
Чтобы изготовить 3д панели, вам нужно иметь такие компоненты:
· вода;
· гипс;
· известь;
· фиброволокно;
· средство для смазки форм;
· полимеры (необязательно);
   
Пошаговая инструкция изготовления 3д панелей из гипса
Для начала вам нужно подготовить все компоненты к работе, и только тогда, когда все готово – можно начинать изготовление 3д панелей.  Сначала: нам нужно поместить в необходимых пропорциях  известь и фиброволокно в глубокий сосуд. Все тщательно перемешиваем, и лишь тогда заливаем смесь холодной водой. Получившуюся смесь нам нужно еще раз размешать с помощью дрели и шнек насадки. Затем добавляем гипс. Все отлично перемешиваем, чтобы в конечном результате получилась однородная масса, без комков, как густая сметана по консистенции. Когда все предыдущие шаги сделаны –  немного смазываем формы  средством для опалубки Separen. Это делается для того, чтоб изделие проще было извлекать, так как зачастую смесь прилипает к рисунку формы и в результате деформируется.  После этого мы ровным слоем выливаем получившуюся смесь в подготовленную форму для 3D панелей и ставим на вибрирующий стол. Когда панели застынут и задеревенеют, а это займет примерно 40 минут, их можно вынимать из формы. Фиброволокно можно заменить песком, это в том случае, если у вас нет возможности использовать его для изготовления 3д панелей. Но нужно учесть тот момент, что при данных обстоятельствах воды и гипса понадобится меньше. Есть специальные камеры для сушки панелей, которые дают им возможность быстрее высохнуть. Обязательно нужно проверить, чтоб не было сквозняков и холодного воздуха в комнате, где будут сохнуть панели.

