TITLE (Заголовок для поисковиков): 
Откатные ворота своими руками: краткие рекомендации по установке
H1 (Заголовок для сайта):
Как сделать откатные ворота по рельсу своими руками
Description (Описание для поисковиков):
Откатные ворота  – очень удобный и надежный вид гаражных ворот. Они не занимают много места, удобны в эксплуатации и кроме того их можно установить своими руками.
Описание для рубрики:
Откатные ворота - идеальное решение для вашего частного дома или промышленного объекта. Ворота надежные, удобные, имеют длительный срок эксплуатации и много преимуществ. 
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Текст:
Откатные ворота - очень надежный и удобный вид ворот. У этих ворот есть еще одно название - сдвижные ворота. Их устанавливают на дачах, промышленных объектах, в частных домовладениях. Имея материалы, комплектующие и инструкцию по установке, можно сделать конструкцию своими руками, тем самым сэкономить деньги. Они очень надежны, удобны в эксплуатации, не занимают много места и не требуют особого ухода. Без особых трудностей можно на них установить автоматику. В нынешнее время много людей выбирают этот тип ворот, так как он имеет много преимуществ.
Преимущества и недостатки сдвижных ворот h2
Преимущества:
1. Удобство открытия и экономия пространства перед воротами. Если выпал снег, нет необходимости его убирать, для того, чтобы их открыть, так как они открываются вдоль ворот.
2. Управлять воротами можно при помощи пульта управления, благодаря автоматической системе.  Если идет дождь или снежная погода, нет необходимости выходить из  теплой машины, просто нажмите на кнопку пульта, и заезжайте во двор.
3. В такие ворота может проехать автомобиль любых габаритов, так как вверху и внизу ворота проема не ограничены.  К раме приварена профилированная жесткая консоль. По ней передвигаются створки. 
4. Привлекательный внешний вид. Откатные ворота отлично впишутся в экстерьер вашего дома.
Недостатки:
1. Ворота дорого стоят.
2. Необходимо дополнительно место с боку для отката.
Комплектующие и свойства откатных ворот h2
Комплектующие сдвижных ворот:
· Каретки (роликовые тележки). 
· Нижний и верхний улавливатель
· Ролики (поддерживающий, накатной).
· Направляющий рельс 6 метров
· Заглушки направляющей
 Электрический привод служит для комфорта и помогает сэкономить время людям, которые часто пользуются воротами. Каретки прикрепляются к фундаменту и определяют путь направляющей. Все роликовые тележки включают в себя ролики, которые покрыты полимером или металлом. 
Следует выбирать комплектующие из качественных материалов, для того, чтобы конструкция функционировала долговечно. Полный цикл «открыть-закрыть» составляет 50 тыс. раз, при условии того, что будут качественные комплектующие. Если правильно использовать и бережно относиться к воротам, они прослужат много лет.
Обшить ворота можно любым материалом: профлист, металл, дерево, поликарбонат, ковка. Можно встроить калитку в ворота или сделать ее отдельно. 
Итак, имея все комплектующие, можно сделать ворота своими руками, которые прослужат надежно и долго.
Этапы по установке откатных ворот h2
Для того, чтобы поставить ворота своими руками следуйте рекомендациям.
Устанавливаем опорные столбы h3
Первоначально нужно верно установить опорные столбы. К ним в свою очередь прикрепим откатные ворота. Можно выбрать в качестве опорного столба дубовую балку, бетонный или кирпичный столб, швеллер. Лучше столб бетонировать на глубину от 1 метра. Именно на эту глубину мерзнет земля и весной или зимой столбы могут наклониться и нарушиться функциональность конструкции.  Устанавливаем столбы под уровнем, затем необходимо залить их бетоном. Бетон состоит из мелкого щебня, песка, цемента. Не меньше 1 недели застывает бетон. Обязательно предусмотрите железные закладные по 3 единицы на каждом опорном столбе, если они будут из бетона или кирпича.  Железные закладные расположите на расстоянии от края по 10 сантиметров со стороны проема. Лучше если размер закладной будет 5х5 сантиметров.
При изготовлении столбов, сделайте по 3 закладные для того, чтобы прикрепить нащельники на каждом из столбов. Это поможет вам удобно прикрепить к ним верхние ролики, а также верхний и нижний улавливатель. Привариваем арматуру к забетонированной по центру трубе. С другой стороны привариваем арматуру к  уголку 50х50 длиной 8 сантиметров. Уголок одной стороной, которая приварена к арматуре, лежит в шве. Ко второй стороне приваривается нащельник. Этот уголок закладывается в шве к проему. Вследствие этого, нащельник будет на расстоянии от 8 до 10 сантиметров от края столба.
Если планируете установить автоматику, заложите провода для антенны, фотоэлементов, привода, и сигнальной лампы.
Схема электропроводки для откатных ворот:
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Фундамент для ворот h3
Для того, чтобы сделать фундамент, возьмите швеллер, ширина которого составляет 20 см. и арматуру сечением  от 12 до 16 мм. Арматуру порежьте длиной 1-1,2 метра и приварите ее с двух сторон к швеллеру (к его полкам).
Затем нужно выкопать ров, длина, которого будет составлять половину от ширины проема. Ширина ямы составляет 30-40 см. Глубина составляет 1,3-1,5 метр. Швеллер установите «ножками» вниз и залейте яму бетоном. Фундамент для ваших ворот готов. К примеру, если между столбами длина составляет 4 метра, то основание для сдвижных ворот составит 2 метра.
Необходимо помнить, что швеллер нужно выставлять обязательно по уровню. Верх его обязательно должен совпасть с уровнем заезда. Если же вы будете укладывать плитку или асфальт, то необходимо рассчитать насколько будет увеличен уровень проезжей части. На этом уровне и бетонируйте швеллер.
Если все рекомендации учтены, то получится ровная железная площадка, к которой будет приварены ролики для ворот.
Фундамент должен выстаиваться не меньше 14 дней. 
Изготовление несущей рамы h3
Материалом рамы является профильная труба.
Для внутреннего каркаса труба будет 20х30 или 40х20, а для наружного-60х40 или 50х50.
Первым делом подготовьте металл для рамы. С помощью болгарки с железной щеткой очистите его от коррозии и обезжирьте, используя растворитель и тряпку. Затем покройте антикоррозийным грунтом металл рамы, используя щетки или пульверизатор. Сварите раму.
Изготовление рамы внутреннего каркаса h3
Каркас необходимо сварить снизу вверх. В первую очередь к направляющему рельсу необходимо приварить снизу 2 трубы 60 х 40 по 60 сантиметров. Приваривают трубы к рельсу для того, чтобы конструкция была устойчивой при сваривании каркаса. Итак, приварили к рельсу трубы, затем сверху направляющей нужно приварить трубу каркаса 60х40. Необходимо учесть то, что сваривать трубы и направляющую нужно в шахматном порядке.
Приварите трубы наружного каркаса: сначала первую и вторую вертикальную трубу, затем косую и верхнюю трубу. Приварите трубы внутреннего каркаса и зачистите швы после сварки с помощью болгарки.
Покраска и зашивка ворот h3
Трубы уже погрунтованы теперь можно приступать к покраске.  Если же вы не погрунтовали перед сваркой трубы, то можно  каркас, который вы сварили погрунотовать, перед покраской. Итак, красить нужно алкидной эмалью. Это самая популярная краска. Также используют краску фирмы Хамрайт или Снежка. Этими красками можно красить и без грунтовки, но желательно все-таки перед покраской погрунтовать трубы. Ею необходимо красить так: сначала нанесите слой краски, затем высушите, потом опять нанесите слой краски.
Рама ворот высушена, приступаем к ее зашивке. Для зашивки можно использовать такие материалы: профлист, дерево, металл. Также понадобятся саморезы и заклепки. Желательно, чтобы саморезы были со сверлом. Из инструментов понадобится шуроповерт или дрель со специальной насадкой.
Монтаж ворот h3
Фундамент подсох, можно приступать к установке ворот. Процесс установки очень кропотливый. На фундаменте (швеллере) выставьте каретки и максимально раздвиньте их.
Нужно учитывать, что концевой ролик приблизительно 150 мм и потому каретку, которая находится ближе к проему, нужно отодвинуть, учитывая эту длину в 150мм. Каретка, находящаяся дальше от проема, должна быть выставлена точно также, так чтобы она не смогла выбить заглушку с другой стороны направляющего рельса, когда ворота будут закрываться. 
Затем надеваем раму ворот на каретки и выставляем полотно по уровню. Далее приварите платформы кареток к швеллеру.
Проверьте, все ли сделано правильно. Затем сварите полностью платформы роликовых тележек. Важно, чтобы было правильное положение ворот, не было перекосов. Далее приварите верхний поддерживающий ролик. Затем вставьте концевой ролик, приварите уловитель нижний, затем верхний. Учтите то, что концевой ролик должен накатываться на нижний уловитель так, чтобы каждый раз при закрывании конструкции, разгружать ее.
 Если вы сделали опорные столбы с металла или швеллера, то улавливатели и поддерживающие ролики приварите непосредственно к столбу. Если у вас бетонные или кирпичные, то тогда приварите их к трубе, приваренной к столбу к закладным.
Есть один маленький момент. Много людей, устанавливая ворота своими руками, думают, что лучше поставить роликовые каретки на платформы, к которым приварены шпильки. Или сразу приваривают шпильки к фундаменту, а затем к ним прикручивают каретки. Но этот процесс займет много времени.
Не нужно приваривать каретки в сложно доступном месте. Если не хотите использовать ролики на шпильках, можно взять готовые платформы с болтами. Готовые платформы приваривают к фундаменту. А ролики крепят к готовой площадке, используя гайки.  Этот метод дороже, но более эффективный, так как сэкономит ваше время. Поставить ворота своими руками дешевле, нежели вызывать мастеров из фирмы, но нужно иметь все материалы и комплектующие для ворот. 
Данные рекомендации помогут вам легко и недорого поставить откатные ворота своими руками. Установить ворота именно своими руками всегда интересно и занимательно. Если следовать всем советам, сдвижные ворота получатся надежными и будут работать долгие годы.
