	Machines pour véhicules terrestres

Des son invention la machine a vapeur fut utilisée pour les moyens de transport. 
Aujourd'hui, on a essayé toutes les espèces de moteurs sur des véhicules. La machine à vapeur, pendant des années, régna sur les chemins de fer. Les locomotives vapeur donnent satisfaction sur de grands parcours, mais elles sont lentes à prendre de la vitesse et longues å faire de la vapeur à partir de l'eau froide, 
Les trains électríques ont une accélération très rapide et sont toujours préts à partir. Les pays qui ont des ressources hydro-électriques et pas de charbon, la Suisse par exemple, ont adopté l'électricité partout… Les véhicules de transport routier emploient presque uniquement des moteurs à combustion interne. Les auto- mobiles, dont les vitesses de route sont relativement élevées, sont équipées de moteurs à essence les cars et les camions ont des moteurs Diesel. Ceux-ci emploient un combustible bon marché et sont d'un meilleur rendement (производительность) que les moteurs à essence. Mais la fabrication des diesels étant plus chère, ces moteurs conviennent mieux pour tirer de lourdes charges (грузы) sur de longs parcours. 


Tous les moteurs à combustion interne exigent une boîte de vitesse. 

Les automobiles, les camions et les autobus ont trois ou quatre vitesses plus une marche arrière. Jusqu'ici, les engrenages étaient embray brayer … ou débrayés à la main. Maintenant, de nombreux véhícules sont équipés de boîtes de vitesses automatiques. 

II existe un grand nombre de véhicules terrestres spécialisés. Ils comprennent les tracteurs, largement utilisés en agriculture ; les véhicules à chenilles, pour traverser les marais et les déserts ; et les tanks blindés, véhicules de combat à chenilles. La plupart de ces véhicules spéciaux ont des moteurs à combustion interne. Certains sont conçus pour tourner avec des qualités inférieures de carburant comme le kérosène, qui est de bon marché et facile à obtenir. 



[bookmark: _GoBack]On a construit, dans de différents pays, des automobiles et des camions équipés de turbines à gaz expérimentales. Une automobile à turbine à gaz a roulé à plus de 240 kilomètres à l'heure. Mais, jusqu'ici, les problèmes posés par une consommation excessive de carburant et par la mauvaise accélération n'ont pas été résolus.



	Двигатели для наземных транспортных средств

С момента своего изобретения паровой двигатель использовался для транспортных средств. 
На сегодняшний день испытаны все виды двигателей на транспортных средствах. Паровой двигатель годами господствовал на железных дорогах. Паровозы доставляет удовольствие на большие расстояния, но они медленно набирают скорость и долго парятся из холодной воды. 
Электрички очень быстро ускоряются и всегда готовы к работе. Страны, которые имеют гидроэлектрические ресурсы и не имеют угля, например, Швейцария, повсеместно применяют электричество ... Дорожные транспортные средства используют почти исключительно двигатели внутреннего сгорания. Автомобили с относительно высокими скоростями движения оснащены бензиновыми двигателями, а автобусы и грузовики имеют дизельные двигатели. Они используют дешевое топливо и имеют лучшую производительность, чем бензиновые двигатели. Однако, поскольку производство дизельного топлива обходится дороже, эти двигатели лучше подходят для тяги тяжелых грузов на большие расстояния. 
Все двигатели внутреннего сгорания нуждаются в коробке передач.
Автомобили, грузовики и автобусы имеют три или четыре скорости плюс задний ход. До сих пор сцепление включалось или выключалось вручную. На данный момент у многих транспортных средств теперь есть автоматическая коробка передач. 
Существует большое количество специализированных наземных транспортных средств. К ним относятся тракторы, широко используемые в сельском хозяйстве; гусеничные транспортные стредства, для пересечения болот и пустынь; и бронированные танки, гусеничные боевые машины. Большинство этих специальных транспортных средств имеют двигатели внутреннего сгорания. Некоторые из них предназначены для работы с более низкими сортами топлива, такими как керосин, который дешев и его легко получить. 
Автомобили и грузовики, оснащенные экспериментальными газовыми турбинами, были построены в разных странах. Газотурбинный автомобиль проехал более 240 километров в час. Однако до сих пор проблемы чрезмерного расхода топлива и плохого ускорения не были решены.



