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Любая работа может иметь хороший результат, если правильно подходить ко всем промежуточным процессам и использовать хорошие материалы и оборудование. Так очень легко укладывается даже своими руками на садовом участке тротуарная приобретенная или изготовленная самостоятельно плитка, если следовать инструкции специалистов. В помощь домашним мастерам ниже представлен пошаговый процесс укладки с подготовкой и правилами технологии.
01 Укладка плитки
Знакомство с материалами и их выбор
Сегодня производители предлагают массу вариантов плитки, любого цвета, формы и размеров. Некоторые не только укладкой, но и производством этой плитки занимаются сами. Также в зависимости от формата продукции, можно создавать различные узоры и рисунки. Но в любом случае необходимо правильно выбирать или создавать брусчатку.
02 Возможные способы укладки
В зависимости от назначения будущей тротуарной площадки или дорожки будет зависеть выбор способа монтажа и формата плитки. Так для обычной площадки или дорожки организуют стабилизированный грунт и песчаную площадку. Толщина брусчатки в этом случае может быть менее 6 см. Этот метод наиболее простой, самый быстрый, а главное экономный.
03 Обычная дорожка
Если же планируется устройство въезда в гараж для машины или автомобильная дорожка, в качестве основания должна быть обязательно основа из стабилизированного грунта и бетонной площадки толщиной не менее 10 см. Монтаж осуществляют на бетонной стяжке или песчаной подушке. Но если в первом случае можно ограничиться плиткой в 6 см толщиной, то второй требует больших размеров.
04 Атоподъезд перед гаражом
Обратите внимание! При покупке даже у одного производителя цвет брусчатки может немного отличаться в разных упаковках. Поэтому рекомендуется при укладке использовать материалы из разных коробок одновременно.
Для садовых дорожек сойдет и тонкая брусчатка в 2 см толщиной. Для дворовой территории правильно взять более толстый материал в 4-4,5 см. Для простоты укладки лучше брать самые простые формы – кирпич, ромб и подобное.
Что касается всего списка материалов, то для процедуры мощения необходимо следующее сырье:
· Тротуарная фигурная плитка. Подбираем по перечисленным выше рекомендациям.
· Бордюр.
· Песок. Количество его будет зависеть от площади работ и особенностей земель.
· Цементная смесь. 
· Упругая высокой прочности нить.
· Колышки из металла.
· Киянка (желательно резиновая).
· Обычный молоток.
· Лопата;
· Дюймовые стальные трубы.
· Трамбовочный аппарат.
· Тачка.
· Метла.
· Строительный уровень.
· Ведра.
· Мастерок.
· Грабли.
· Циркулярная пила для нарезки плитки алмазным диском.
· Наколенники, перчатки, защитные очки.
05 Материалы и оборудование для монтажа
Подготовительный этап
Прежде чем приступать к каким-либо действиям, необходимо отметить, как это делать правильно и когда.
Требования к работам:
1. Укладку не осуществляют во время дождя. На крайний случай, если невозможно перенести монтажные работы, территорию накрывают тентом, чтобы дождевая вода не попала на площадку.
2. Если в узоре используется плитка маленьких размеров, то ее укладывают либо на бетонное основание, либо сажают на клей.
3. Для подушки берут только чистый песок без примесей из органических веществ и глины, хорошо промытый.
4. Когда монтаж будет закончен, нельзя посыпать территорию опилками.
5. Первыми укладывают целые элементы, последними – подрезанные.
6. Приобретают брусчатки на 10% больше, чем требуется.
7. Бордюр можно укладывать в любое время: до или после укладки брусчатки.
Теперь можно приступать к разметке территории. Для этого понадобится нить, колышки и молоток. По периметру намеченной площадки натягивают бечевку, фиксируя ее в углах на забитых молотком колышках. При этом стоит тщательно проверять ровность дорожек уровнем.
06 Намеченный периметр
Также необходимо на данном этапе определиться с уклоном дорожки, так как он обязателен. Это необходимо для устранения застоев воды и собирания луж во время дождей. Уклон должен быть хотя бы в пару градусов и в сторону улицы. Таким образом, вдоль линии прилегания площадки к улице натягивают нить, закрепляя ее за металлические колышки. Уровнем проверяем горизонтальность, прикладывая его снизу к нити.
Далее от колышков натягивают перпендикулярно нить, закрепляя ее уже к другому колышку, что будет вбит чуть выше, чем первый, чтобы получилась приподнятая линия от нулевого уровня. Повторяем то же с другой стороной. Таким образом, должен получиться прямоугольник из нитей, что будет являться проекцией будущей площадки.
Устройство основания
Первым делом нужно выбрать грунт, мусор и камни с намеченной территории под тротуарную дорожку. Это делается так, чтобы уровень полученной площадки был параллелен полученной проекции из нитей. То есть в сторону улицы площадка будет наклонена на пару градусов. В итоге между нитками и уровнем площадки должно получиться расстояние равное удвоенной толщине выбранной плитки. 
07 Устройство траншеи
Вырытую площадку выравнивают и трамбуют. Если грунт слишком мягкий, перед утрамбовкой почву нужно смочить. Если данную процедуру провести с особой тщательностью, то в будущем можно избежать просадки готовой дорожки. После подготовки ямы, можно заняться обустройством коммуникаций.
Обратите внимание! После утрамбовки всегда происходит усадка, поэтому правильно запастись парой сантиметров.
Теперь пришла очередь создания песчаной подушки на грунтовый слой. Это прослойка придаст стабильность всей конструкции, а также послужит дренажной системой. На отмеченную территорию высыпается песок и разравнивается граблями, поливая водой до того времени, когда на песчаной поверхности будут образовываться лужи. 
Если погода солнечная, то уже через часа 4 можно придать подушке гладкую поверхность профилем (трубой). Для этого трубы укладывают параллельно друг другу на расстоянии пары метров и в промежутке между ними засыпают песок, создавая идеально ровную поверхность.
08 Выравнивание поверхности
Кроме песчаной подушки, также можно производить укладку плитки на раствор ( сухая песчано-цементная смесь в соотношении 3:1) или щебенку. Поверх такой подушки осуществляется стяжка при помощи швеллера. Поверх щебенки также укладывают слой геотекстиля, что позволит не просыпаться песку вниз, а также защитит от проседания.
Важно! Для «сложного» грунта необходимо комбинировать типы подкладочного слоя.
Рекомендации специалистов по технологии укладки
Стоит выделить некоторые правила касательно технологии выкладки брусчатки. Специалисты рекомендуют:
· Плитка укладывается только на готовую подстилку. 
· Работа продвигается одинаковыми рядами с одинаковой высотой и постепенно с учетом профиля заключения.
· Между элементами должны оставаться промежуточные швы толщиной 3-5 мм в случае с песком или 8 мм, если используется специальная мастика или фиксирующий раствор. Эти швы необходимы для предупреждения появлений трещин и сколов в результате температурных или силовых деформаций.
· Во время мощения брусчатку можно накрыть полиэтиленом, дабы не запачкать ее грунтом.
· Утрамбовка готовой дорожки производиться от краев в сторону центра. Рекомендовано использовать при этом аппарат в 20КН и рабочим весом до 200 кг. 
Важно! Нельзя проводить трамбовку виброкатком или асфальтоукладочной машиной.
Пошаговое описание укладочных работ
Когда все подготовительные работы и устройство основания завершено, можно приступать к мощению. Правильно укладывать элементы нужно таким образом, чтобы не повредить во время работы все покрытие. Ниже представлен план мероприятий для дворовой тротуарной площадки или дорожки.
Инструкция:
· Переносится к площадке вся плитка. Все элементы осматриваются на целостность и отсутствие брака. 
· Согласно узору по площадке выкладывается рисунок из брусчатки. Каждый элемент нужно аккуратно пристукивать резиновой киянкой по всей ее поверхности, чтобы та опустилась до нужного уровня в основание. Этот уровень отмечается натянутым шнуром-порядовкой. Лучше всего начинать мощение от бордюров и от себя.
09 Укладка брусчатки
· Укладка вокруг люков или водосточной решетки проводится в последнюю очередь из остатков плитки и ее обрезков.
10 Обвод объектов
· Трамбовка. Эту процедуру нужно проводить исключительно по чистой поверхности и сухой, поэтому нужно после укладки убрать весь мусор с поверхности. Для этого необходимы вибрационные плиты, чтобы работа выполнялась равномерно. В случае с цветными элементами мощения, нужно брать плиты с покрытой полимерами поверхностью. Процедуру проводят в сторону центра площадки. 
· Когда вся дорожка уложена, швы заполняют специальной сухой смесью цемента и песка, как для слоя утрамбовки, или одним песком, заливая потом его водой. Нанеся ее на поверхность, разметаем ее метлой, заполняя тем самым зазоры. Заливку водой повторяют по мере оседания песка несколько раз.
Важно! В зависимости от качества плитки и метода ее создания выбирается и сырье для заполнения швов, так, чтобы избежать возможного белого налета на поверхности узора, рекомендуется использовать исключительно песок.
11 Засыпка швов
Подробно вся процедура с советами мастера описана на видео.
https://www.youtube.com/watch?v=qOL8dAcykD0
Бордюр устанавливают с краев площадки в специальную траншею, что выкапывается посредством лопаты и мастерка. Ее глубина будет зависеть от глубины бордюрной посадки. При помощи уровня выравнивают и фиксируют, заливая цементом с внешней стороны. В завершение нужно в последний раз проверить ровность всей поверхности и подравнять, если это нужно, элементы киянкой. 
Обратите внимание! В случае если плитка наоборот запала, то ее нужно вытащить подсыпать слой песка и заново правильно установить, пристучав резиновым молотком до нужного уровня.
Стоит также отдельно сказать об укладке брусчатки на территории около ворот или крыльца. Эти места требуют особых условий, поэтому плитку монтируют на раствор, придавая большую прочность площадке.

