Как выбрать плитку для ванной комнаты?
Если Вы уже успели столкнуться со всеми тягостями ремонта, то наверняка поняли, что простых задач и решений в этом деле практически не существует. Даже такой, казалось бы, простой вопрос, как выбор плитки, является серьезным, сложным и многоаспектным. Для того, чтоб выбрать не только красивую, а ещё и качественную плитку для ванной Вам придется подробно вникать в рынок отделочных материалов. Давайте попробуем сделать это вместе.

Первым делом следует обратить внимание на качественные характеристики материала. Одним из таких, является уровеньвпитываемости. Высокая влажность воздуха в ванной комнате требует низкого уровня впитываемости плитки, иначе, под воздействием воды и пара материал или быстро придёт в негодность или потеряет свои эстетические свойства. Также, существует риск, что впитывая влагу - плитка может попросту потяжелеть и отклеиться. 
Следом поинтересуйтесь, насколько понравившаяся Вам плитка устойчива к химическим веществам. Ванную комнату нужно содержать в особой чистоте, а потому придется постоянно воздействовать на неё порошками и всевозможными моющими. Лицевая сторона плитки должна не ухудшаться от подобного воздействия. Обратная сторона плитки также очень важна. Проверьте, что она была ровная, четкая и на ней не было выпуклостей, которые будут мешать правильной кладке. Кроме того, напольная плитка и кафель поделены на классы в зависимости от того для какой комнаты они предназначены.
Первый класс: комнаты с небольшой проходимостью, в которых не ходят в уличной обуви (на пример, ванная комната)
Второй класс: используется на участках  с движением небольшой плотности (к примеру коттеджи, дома, но нельзя использовать на кухне, прихожей, лестнице, балконе).

Третий класс: жилые помещение, в которые нельзя попасть с улицы, допускается средняя интенсивность движения.

Четвертый класс: любые помещения

Пятый класс: помещения с повышенной интенсивностью движения.

Выбирайте плитку для ванной, исходя из этого знания о классах. Также помним, что напольная плитка должна быть более прочной и иметь выше уровень износостойкости, чем настенная. 

Каждый из нас примерно представляет, какой должна быть его ванная комната после ремонта, но широкий ассортимент плитки заставит засомневаться любого. Ведь тут представлена плитка разных размеров и  форматов: от 60×60 или 30×90, до мозаики, размер которой 2×2. Выбирать размер плитки лучше не «пальцем в небо», а согласно расчету в соотношении с размером пола и стен. Она должна удачно вписываться в габариты помещения, для того, чтобы было меньше швов и строительного мусора.  С цветовой гаммой ситуация не менее сложная, ведь оттенок плитки должен гармонично смотреться рядом с остальным оборудованием ванной комнаты. Кроме того, важно знать, что плитка светлых тонов визуально увеличивает размеры ванной комнаты. Многие хозяйки отказываются от белой и светлой плитки из-за того, что её сложно поддерживать в чистоте. Такое мнение ошибочно, ведь большинство загрязнений ванной комнаты – это налет солей и засохшая вода, а их гораздо лучше видно именно на темном кафеле. Рисунок на выбранной Вами плитке должен быть равномерным и не иметь растра.Ещё один важные аспект, это подбор декора: бордюры, фризы и т.д.Следите, чтоб они гармонично сочетались с цветом плитки. 

Для достижения идеально ровной и красивой поверхности пола и стен, мастера советуют подбирать по цвету специальную затирку для швов и наоборот, избегать швов контрастных (они оголяют все погрешности, допущенные при укладке). Желаем Вам легкого и удачного ремонта!
