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	1200
	1200

	620
	1200
	500

	1200
	1200

	620
	1200
	580

	1200
	1200

	620
	1200
	580

	1200
	1200

	620
	1200
	500



Кімната 206:
6580*6430
6430/190=34 ряди 
1200 – ціла дошка
580+620=ціла дошка
1200 –1160= 40мм*9шт відходи
270+620 вирізається з однії дошки, 270+620-1200=310мм*3шт відходи
1200 – 890 =310мм*3шт відходи
960 – 1200= 240мм*1шт відходи
620+500 вирізається з однії дошки, відход 80мм*2шт
580+620=ціла дошка
Викладка з ліва на право з верхнього лівого кута кімнати
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