
Cтатья: «Обследование жилых помещений»

Количество знаков: 3280 бпб / 3690 спб
ТЗ:
Статья будет использоваться на сайте компании по обследованию зданий и сооружений на главной странице сайта и должна описывать соответствующую услугу (указана в названии темы статьи)
Требования к статье: 
1. Уникальность текста не меньше 95% 
2. Отсутствие грамматических ошибок. 
3. 2-3 абзаца на статью. 
4. 1-2 вхождения ключевого запроса (названия темы) в статью (по одному вхождению в каждом абзаце). 
5. Отсутствие внешних ссылок в статьях. 
6. Не писать в статье название организации (ООО такое-то, компания такая-то и тому подобное). 
7. Не надо употреблять в статье название городов, регионов, если они не указаны в названии темы. 
8. В статье должно быть как минимум два подзаголовка


Что такое техническое обследование зданий. Акт обследования здания
В процессе эксплуатации, а так же под воздействием различных неблагоприятных факторов, жилые здания могут претерпеть ряд разрушительных изменений. Эти изменения и деформации могут стать причиной дискомфорта для проживания. В отдельных случаях дефекты конструкций здания могут быть опасны для здоровья и жизни проживающих в них людей.
Для фиксации наличия дефектов необходимо провести обследование жилых помещений и составить акт. Акт обследования жилого здания или помещения составляется после проведения осмотра помещений специалистами. В акте обозначается цель проведения обследования жилых помещений, дата, функциональное назначение и основные технические характеристики. В акте фиксируются результаты проведенного осмотра и описываются выводы и предложения по ликвидации недостатков. Акт подписывается уполномоченными и заинтересованными лицами и является официальным документом для предъявления в различные службы и организации.
В каких случаях проводится обследование жилых помещений
Проведение обследования проводится при принятии нового жилья в эксплуатацию, так же после проведения капитального ремонта и реконструкции жилого здания. Обследование проводится с целью проверки правильности выполнения работ при строительстве и ремонте, и соответствия проектной документации. В случае выявления дефектов, организация, выполнявшая работы, обязана устранить их за свой счет.
Следующая причина для проведения обследования – это предполагаемая перепланировка, модернизация или переоборудование помещения. Особенно если эти работы предполагают снос или установку дополнительных перегородок, увеличение нагрузки на перекрытие или стены из-за установки дополнительного оборудования. Обследование поможет определить реальную несущую способность конструкций и необходимый комплекс мероприятий для её увеличения.
Если появились признаки деформации стен или перекрытий, то обследование жилых помещений поможет зафиксировать эти изменения и выяснить причину их возникновения, что очень важно для принятия мер по предотвращению возможного разрушения конструкции.
Большие неудобства доставляют жильцам помехи, связанные с плохой теплозащитой стен, разгерметизацией швов, повышенной звукопроницаемостью перегородок. Отсутствие или разрушение гидроизоляции приводит к замоканию стен. Обследование инженерных систем жилых зданий может определить недостаточность температуры теплоносителя в системе отопления, что приводит к дискомфортным температурно-влажностным условиям для проживания.
Проведение обследования так же необходимо для восстановления отсутствующей технической документации на жилое помещение как объект недвижимости.
Порядок и результат проведения обследования
Квалифицированные специалисты нашей компании проводят обследование жилых помещений в многоквартирных и частных домах, общежитиях, отдельных помещениях. По результатам обследования выдаётся акт. После определения цели и получения исходных данных, определяются методы и проводятся общее обследование и детальное обследование объекта.
В процессе изучения документации возможно установить:
-тип и назначение здания; 
-тип основных несущих конструкций и материалы;
-срок эксплуатации помещения;
-несущую проектную грузовую способность конструкций и элементов.
Детальное инструментальное обследование помогает выявить:
-дефекты, связанные с несоблюдением технологических правил проведения работ по возведению и монтажу конструкций;
-дефекты, возникшие в результате воздействия аварийных ситуаций и чрезвычайных происшествий (затопление, пожар);
-дефекты в результате воздействия неблагоприятных климатических факторов;
-дефекты и разрушения в результате нарушения эксплуатационных норм.

