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[bookmark: _GoBack]Мало кто не сможет оценить внешнюю привлекательность межкомнатных стеклянных дверей. Только один взгляд на них даёт понять, что с их помощью можно решить массу имеющихся проблем в обустраиваемом интерьере комнаты (улучшить эргономику, добавить освещение в комнату в которой нет окон). 
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На сегодняшний день, покупателям могут предложить широкое разнообразие декоративной обработки стекла, благодаря чему, подобрать идеально подходящую модель для обустройства помещения самого различного предназначения не составит труда. 

В чём заключается популярность стеклянных межкомнатных дверей?

Стеклянные межкомнатные системы последнее всё больше и больше пользуются спросом среди покупателей. В первую очередь они привлекают внимание своим строением, привлекательным видом, что идеально совмещается с отличным комплексом эксплуатационных свойств, среди которых можно выделить:
- высокий уровень светопропускной способности – идеальный вариант для тех помещений, которые не имеют окон, ведь с их помощью можно использовать дневной свет там, куда он не попадает из окна, тем самым значительно снижаются расходы по оплате за электричество;
- визуально увеличивается пространство – в комнате все зоны объединяются в одну общую, пространство наполняется объёмом и лёгкостью;
- уникальность материала – на стекло не влияют перепады температуры, активные химические элементы. Его форма и конструкция в целом ни как не меняется от воздействия влаги. Это всё позволяет применять такие двери для обустройства любых помещений;
- уход за стеклом очень прост, для этого необходимо использовать специальное средство и влажную салфетку. 

Стеклянной двери в интерьере отдают всё больше предпочтений не только из-за её привлекательности, но практичности, ведь стекло очень долго сохраняет свой изначальный внешний вид, не деформируется. Благодаря широким вариантам дизайнерских решений, такая дверь непременно впишется в интерьер в любом стиле. 

Уникальность строения

Подходить к процессу подбора стеклянной двери стоит со всей серьёзность и непременно стоит уделить этому достаточно времени. Основная причина в том, что предлагаемых к приобретению вариантов моделей очень много, как много и сфер их непосредственного применения. Стеклянная дверь может быть неотъемлемой частью небольшой по размеру комнаты, но и частью огромного ТЦ, офиса и даже предприятия. 

Рациональнее всего в такой ситуации будет подбирать модель по ряду важных параметров и характеристик. На первый план, например при покупке конструкции в лабораторию при заводе, выходит практичность, а не привлекательный внешний вид. Предлагаемым к приобретению дверям присущи индивидуальные особенности строения, на это стоит обращать особое внимание и иметь о них хоть малейшее представление. В данном случае это могут быть:

- распашные – им присуще стандартное строение, способное защитить от холода и шума. Проблем в процессе эксплуатаций с такой дверью возникать не будет;
- маятниковые – разновидность распашного варианта, предоставляющий возможность открывать дверь в обе стороны. Рационально устанавливать в местах с большой проходимостью людей (административные здания, ТЦ и иное);
- раздвижные – идеальный вариант для помещений с достаточной площадью, которым присуще зонирование. Дверь в закрытом состоянии разделяет пространство на сектора, а при её открытии образуется единое помещение;
- складные – способствуют изменению помещения больших размеров, при этом для их установки необходимо немного места;
- радиусные – часто используются дизайнерами, ведь позволяют без труда придать обустраиваемой площади индивидуальности. Доступны к приобретению в раздвижном и распашном вариантах. Чаще всего их применяют для создания округлых форм. 

При выборе очень важен размер и уровень функциональности помещения. Ведь, если для ТЦ и помещений производственного предназначения лучшим вариантом будет маятниковая конструкция, то для маленького офиса, мед кабинета или квартиры – стеклянная раздвижная дверь. 

Разновидность используемых материалов

Первое, что приходит в голову, когда думаешь о любом стеклянном изделии, это хрупкость и нежность. Но как нестранно, это не совсем так. Благодаря стремительному развитию современных технологий, они способны гарантировать достойную надёжность для посуды, не говоря о дверях. При этом, очень важно подобрать конструкцию, которая даже в случае серьёзного повреждения не сможет нанести вред. 

Листовое стекло – основа в процессе создания всей конструкции, но его толщина и размеры могут существенно отличаться. Так же многие сильно заблуждаются, думая, что только толщина стекла определяет его надёжность. В данном процессе очень важна и применяемая специальная обработка, посредством которой повышается эксплуатационные свойства материала. 

В процессе создания конструкции принимать участие может такое стекло: 
- акриловое – надёжность в данном случае непосредственно связана с составом стекла. Привлекает этот вариант покупателей возможностью приобретения листа любой формы и размера;
- каленое – пройдя термическую обработку такое стекло становится максимально прочным. Предназначено для большого числа циклов открывания/закрывания, но приложив существенное физическое усилие оно может разбиться. От разбитого стекла будет очень много осколков, но они не смогут серьёзно навредить человеку;
- бронированное – говоря о надёжности такого стекла можно смело представить себе металлическое изделие. Не подходит для жилых помещений, а вот для банка или офиса именно то, что нужно. Двери не страшно различного рода механическое воздействие, влага и разбить её практически нереально, но они хорошо пропускают свет;
- триплекс – представляет собой некоторое количество соединённых плёнкой полотен. Для того, чтобы разбить такое стекло необходимо применить какой-то инструмент, в ином случае не получится. Повредив створки, образуются осколки, но они не рассыпаются, а остаются на плёнке. В данном случае ущерб минимальный;
- армированное – на много надёжнее калёного и триплекса. Гарантия присущей ему прочности – находящаяся в листе металлическая сетка. Она совсем невидима, но при этом обеспечивает максимальную прочность. 

Декорирование стеклянных дверей 

Двери из стекла могут быть оснащены вставками или иметь конкретную площадь остекления, всё непосредственно зависит от строения. Стекло, которое применяется для создания украшений, различается между собой типом декоративной обработки. Каждому отдельному виду стекла присущи конкретные параметры:
- прозрачное – стандартный вариант способный гарантировать высокую пропускаемость света. Нанесение необычной гравировки придаст изделию уникальный внешний вид, тем самым уместно дополнит интерьер;
- матовое – за таким стеклом ничего не будет видно, что происходит внутри помещения, но при этом доступ света будет на высшем уровне. С его помощью можно визуально расширить пространство и осветлить комнату;
- тонированное – цвет стекла может изменяться в несколько способов: окрашивание в массе (более долговечный вариант) или оклейка плёнкой (можно выбрать любое дизайнерское решение);
- витражи – это рисунок для создания которого использовались цветные стёкла. 
Широкий ассортимент вариантов оформления позволит приобрести не только идеально подходящий вариант двери, но и в рамках выделенного бюджета. Стоимость межкомнатной стеклянной двери непосредственно зависит от особенностей используемого декора. Ведь за тщательную ручную работу придётся заплатить намного дороже, чем за створки произведённые на потоке. 

Как правильно подобрать фурнитуру?

Фурнитура очень важна, ведь именно она способна гарантировать максимально длительное и продуктивное функционирование стеклянной межкомнатной двери. Под фурнитурой принято понимать не только комплектующие, при помощи которых створки крепятся на коробке или иной поверхности. Фурнитура - это так же ручки и замки, декоративные накладки. Учитывая это, стоит уделять внимание не только функциональности комплектующих, но и внешнему оформлению, которое непременно должно подходить под иной декор в обустраиваемом помещении.

Процесс подбора фурнитуры основывается на таких основных правилах:
- значительный вес стекла предопределяет необходимость использования высококачественной фурнитуры, что обеспечит комфортную эксплуатацию такой двери длительный период времени;
- основной используемый в процессе производства материал – это сталь, алюминий, но благодаря декоративному напылению, цвет может быть золотым, имитировать бронзу и иной, что позволит создать целостный дизайн в комнате. 

Возможная масса створки – 25 кг, из-за чего важно быть очень осторожными при монтаже. Открывающееся полотно не должно сталкиваться со стеной, металлическими или бетонными поверхностями. Установкой стеклянных дверей должен заниматься специалист своего дела, который сможет учесть в процессе все возможные нюансы. 

Решив устанавливать стеклянную межкомнатную дверь, не стоит при этом экономить на фурнитуре. Закрытие створки должно происходить плавно, а крепления должны быть способны удержать её большой вес. Недорогая фурнитура быстро сломается, а это всё те же дополнительные затраты. 

Правила удачной покупки

На сегодняшний день не составит труда приобрести стеклянную дверь, которая сможет удовлетворить все предъявленные покупателем требования. О таких дверях только положительные отзывы, все пользователи максимально довольны как их практичностью, так и модным дизайном. 

Двустворчатая модель – идеальный вариант для больших комнат и просторных помещений, особенно если выполнены в светлых тонах. Створки для данного случая предлагаются прозрачные или могут быть выполнены из стекла в виде окна. Такой вариант смотрится элегантно, зрительно увеличит площадь комнаты. Нейтральное исполнение створок обеспечит в итоге привлекательный внешний вид изделия, не привлекающего лишнего внимания. 

Бескаркасное остекление – решение для тесных и тёмных комнат. Невесомая конструкция модели дополнит интерьер естественным светом и лёгкостью. Какой ы вариант стеклянной межкомнатной двери вы не выбрали, это станет удачным решением в любом случае. Затонировать или  сделать матовым стекло лучше при установке в спальню, кабинет, санузел, а прозрачная подойдёт для холла, кухни или гостиной. 

Уникальные характеристики присущи рифлёным поверхностям, из-за которых они и пользуются популярностью у покупателей. Они отлично скрывают все действия в комнате, но сохраняют поток поступающего света. Часто их устанавливают в офисах, переговорных и там, где необходима гарантия конфиденциальности. 

Сложность ухода за стеклянными дверьми

В уходе за стеклянной дверью на самом деле нет ничего сложного. Без особых усилий она натирается специальным средством при помощи влажной салфетки. Недопустимо применение абразивов, ведь она способна повредить декоративную поверхность двери.  

Вариант для кухни – это гладкая модель двери. Ведь готовя еду, части жира оседают на всех поверхностях и дверь в данном случае не исключение. На рифленой или двери с гравировкой, загрязнение сложнее убирается. 

Для того, что бы ваша покупка стеклянной межкомнатной двери была максимально удачной, стоит обратиться к профессионалам за детальной консультацией. Только они помогут определиться с моделью, знают, какой комплекс дополнительных услуг необходим для каждого конкретного случая. 
