Шиномонтажный стенд – отличное вложение средств
Наступило благоприятное время и можно открывать собственный бизнес? Если этот вопрос возник в вашей голове, то именно так оно и есть. Наверняка решение уже принято в пользу шиномонтажной мастерской. Дело осталось за малым – подыскать помещение и купить необходимое оборудование. Все, можно приступать к работе.
Для старта в этой области бизнеса потребуется сравнительно небольшое вложение денег. Если, конечно, сравнивать с производством кузовного ремонта или покраской автомобилей. Достаточно будет и вложения в пределах 100-200 тыс. рублей. В условиях рентабельности предела 40% за год работы вложения будут окуплены.
Главная прибыль шиномонтажного предприятия поступает в период смены сезона. Поток клиентов настолько большой, что работать мастерам приходится почти что круглосуточно. И само собой без специального оборудования уже не обойтись. Для достижения хорошего результата в мастерской без шиномонтажного стенда не обойтись.
Свойства оборудования следует рассматривать в несколько этапов:
· Характеристики
· Принцип действия
· Дополнительные возможности
Для изучения характеристик шиномонтажного станка необходимо сразу понимать, какой вид работ будет проводиться: легковой или грузовой шиномонтаж. От этого и зависит выбор оборудования. Так как основное значение имеют параметры колеса, на это и стоит ориентироваться. Для работы с легковыми автомобилями понадобится стенд с максимально возможным диаметром монтируемого колеса 40 дюймов и шириной 15. У грузовиков этот показатель 90 и 42 дюйма соответственно.
Важным параметром при выборе оборудования является и рабочее напряжение. Большинство станков работает от трехфазной сети с напряжением 380 Вольт. Но если больших нагрузок не требуется, можно отдать предпочтение и менее мощным моделям, которые используют 220 В.
[bookmark: _GoBack]Принцип действия шиномонтажного стенда прост. С помощью специальных захватов колесо закрепляться на рабочем столе станка. Далее рабочая головка заводится в пространство между покрышкой и диском. Механизм приводит в действие вращательное движение рабочей поверхности, и головка снимает шину с диска по всей окружности. 
Управление процессом происходит с помощью специальных педалей, которые контролируют каждый процесс. 
К дополнительным опциям стенда можно отнести функцию взрывной накачки. Необходима она для колес, которые давно пребывают в спущенном виде. Так же имеется возможность смены металлических деталей пластмассовыми для легко повреждающихся дисков.
Покупка шиномонтажного стенда станет отличным вложением. Клиенты будут возвращаться в мастерскую снова и снова. Так как при задействовании данного оборудования не остается сомнений в повреждении деталей, а замена производится максимально быстро.



