Алмазная резка без пыли
Алмазная резка – это, прежде всего, технология будущего, малошумный, быстрый и универсальный процесс по резке бетонных и железобетонных конструкций в наших с вами домах, офисах, подсобных помещениях. Производство демонтажа данным способом набирает обороты по всему миру. Ведь алмазной резкой можно не только делать прямоугольные отверстия под проходы, двери, арки и окна, но и отверстия круглой, овальной или многогранной формами для различных коммуникаций и декоративных целей.
Алмазная резка проемов осуществляется с помощью алмазного инструмента: специальных канатов и дисков. А инструмент этот используется в специальном не громоздком оборудовании: стенорез, бензорез, нарезчик швов, угловая шлифовальная машина. Материалы, которые поддаются алмазной резки, на самом деле многообразны по структуре: бетон, железобетон, камень, гранит, мрамор, всевозможные виды кирпича и новые виды бетона. При резке в данном случае получаем ровную поверхность и срезы стен, можно их оставлять без последующей обработки.
С технологической точки зрения алмазная резка стен выгодно отличается от ударно-перфораторного метода. Образ соседа с перфоратором, которому хочется пожелать всего самого ужасного за его самодеятельность к вам теперь никогда не пристанет. При алмазной резке перекрытий давление от инструмента является точечным, только в месте стыковки рабочей поверхности с обрабатываемой стеной. При работе перфоратором содрогаются все прилегающие стены. Таким образом, новая технология сохраняет целиком обрабатываемые конструкции и позволяет избежать трещин и разломов. Теперь вы задумаетесь над альтернативой перфоратору, намечая перепланировку своего помещения.
Преимущества технологии алмазной резки
Выбор новой технологии прост. Алмаз – это один из самых крепких природных материалов на Земле. Алмазная крошка наносится по краям рабочего диска либо каната оборудования. Вот и все чудеса новой технологии. Так как при любом демонтаже бетонных конструкций возникает вредная для организма пыль, то все оборудования для алмазной резки бетона в помещениях комплектуется системой смыва пыли бетона с рабочей поверхности обрабатываемой зоны. Пыль в виде водной эмульсии скапливается в пылесборниках и благополучно выносится из помещения.
Стоимость алмазной резки по сравнению от ударно-перфораторного метода сильно не отличается, а вот ее преимущества на порядок выше:
1. алмазная резка без пыли;
1. глубина прорези может достигать 1 метра, если обрабатывать конструкцию с двух сторон;
1. прорези получаются геометрически идеальными;
1. при работе алмазной резки отсутствуют вибрации материала и производится низкий уровень шума;
1. большая скорость резки – высокая производительность оборудования.
Возможности нашей компании
Алмазная резка в Москве и Московской области применяется нашей компанией более 10 лет. Мы стали настоящими профи своего дела, готовы в кратчайший срок предоставить Вам свои услуги для достижения главной цели – уюта и тепла в Вашем доме.
Наши специалисты методом алмазной резки бетона произведут для Вас:
1. резку проемов любой величины и формы в стенах, перекрытиях, в том числе капитальных без нанесения ущерба общему каркасу здания;
1. штробление конструкций в помещении для связи коммуникаций;
1. усилят данные проемы с помощью металлоконструкций;
1. другие различные монтажно-строительные работы.
Алмазная резка без пыли от нашей компании гарантирует Вам оперативность и качество при умеренной цене.
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