Манипулятор 3 тонны отличается высокой эффективность выполнения работ разной сложности в черте города, при транспортировке различных товаров, малогабаритных грузов или среднегабаритных видов оборудования, материалов для строительства, может перевозить трансформаторные системы, плиты, оргтехнику, генераторы разных вариаций. Спецавтомобиль имеет компактный размер, дающий возможность проезда там, где не пройдет большой транспорт, манипулятор с легкостью проезжает во дворы, сквозь арки, недоступные для проезда большим автомобилям класса. 

Машины проходят постоянных техосмотр, исключая возможность неисправностей. 

Автомобили-манипуляторы

Специальная техника этого профиля имеет широкую популярность в работе со средними и легкими грузами. Компактность аппаратов устраняет необходимость в приобретении или аренде кранов и грузовиков, комбинируя эти возможности в одной машине. Заказать манипулятор 3 тонны – значит получить многофункциональную станцию для погрузки или разгрузки товаров, выполнение максимальных задач в условиях небольшого размера площадки, комфортный способ решения заданий крана и грузовика. 

Заказывая манипулятор 3 тонны, клиент экономит деньги, в случае заказа крана и грузовика отдельно. 

Сферы использования техники

1. Строительство. Транспортировка длинных, имеющих необычные размеры товаров; различные конструкции, материалы для проведения строительно-ремонтных работ, доставка бытовок.
2. Торговля. Перевозка и установочный процесс сооружений для торговли. 
3. Промышленность. Транспортировка промышленных агрегатов.
4. Банки. Перевозка банкоматов, сейфов.
5. Хозяйство. Погрузочно-разгрузочные работы с деревьями и т.п.
6. Применение аппарата для выполнения крановых работ. 

Технические характеристики

Грузовой автомобиль снабжен краном-манипулятором для средних и малых размеров транспорта. Имеет отменные характеристики эксплуатации, произведенный из износостойких материалов, снабжен продуманной конструкцией. 

Грузоподъемность манипулятора – до 3 тонн, стрела поднимает максимум 1,5 тонн. Грузовик имеет длину в 5,5 м, ширину в 2,2 м и вылет стрелы в 10 м. 

Отличительные качества гидравлического манипулятора перед КМУ (тросовый):

1. Увеличенная мощность грузового момента.
2. Меньшая масса – меньший расход ДТ.
3. Компактная структура.
4. Использование в ограниченных по пространству местах.
5. Транспортировка грузов сквозь проем окна на нужный этаж.
6. Разгрузка тяжелых грузов из контейнеров.
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