http://dom.delaysam.ru/otoplenie/otoplenie2.html
http://otoplenie-doma.org/otoplenie-kottedzha.html

Отопление коттеджа и частного дома. Анализ систем отопления
При строительстве собственного дома особенно актуальна проблема отопления. Зима, и довольно суровая, длится достаточно долго. 
Помимо вопроса об обогреве, встает вопрос о выборе способа отопления своего будущего жилья или дачи. В данной статье речь пойдет об отоплении дома, который используется для постоянного проживания.
Какие существуют варианты?
Вариантов достаточно, выбор – за самим хозяином.
· Газовое отопление. Если имеется подвод газа, то проблему с отоплением можно считать решенной. Пожалуй, сдерживающим фактором выступают тарифы на газ, которые растут. Но для многих людей это очень хороший вариант.
· Отопление при помощи газгольдера – баллона большой емкости. По мере необходимости, баллон заряжается сжиженным газом. Казалось бы, это – беспроигрышный вариант, но …очень дорогой. Поэтому, как ни крути, а эту ситуацию ни с какой стороны нельзя назвать выгодной.
· Отопление с применением жидкого топлива (солярка или дизельное топливо). Такой вариант более выгодный в материальном плане. Кроме того, теплотворная способность такого топлива больше, чем у газа. Сам хозяин, по мере сгорания топлива может пополнять его запасы в нужном количестве и у выгодного для него продавца. Недостаток такого топлива – неудобство в экологическом плане (имеется резкий запах дыма). Поэтому сама система удаления дыма должна быть на высоте. 
· Отопление на твердом гранулированном топливе, с автоматической подачей топлива в печь. Это более дешевый вариант по сравнению с газгольдером и дизельной печью, поскольку их эксплуатация обходится достаточно дорого. В данном случае, в качестве топлива используют либо торф, либо спрессованные опилки. Опилки – чаще, поскольку торф дает при сгорании много золы. Плюсов здесь больше, чем минусов: относительная дешевизна такого топлива и простота системы в эксплуатации. Автоматизировать подачу топлива в печь относительно легко. Минус один: низкая теплотворная способность топлива, по сравнению с газовым или дизельным топливом.
· Отопление с применением электроэнергии. Плюсы такого вида отопления – высокая экологичность и простота эксплуатации. К сожалению, это достаточно дорого, поскольку теплотворная способность примерно в 6 раз меньше по сравнению с гранулами или дровами. И в десять раз меньше по сравнению с жидким топливом или газом. Поэтому с помощью электричества выгодно отапливать только небольшие по площади помещения.  Можно также рассмотреть электричество как вспомогательный вид обогрева помещений.
· Отопление при помощи дров. Этот вид топлива ни в коем случае не следует сбрасывать со счетов. Быстрое воспроизводство источника топлива в природе, высокая экологичность делают этот вид топлива достаточно привлекательным. По цене этот вид топлива гораздо более доступен, чем газ и дизельное топливо (в эквиваленте, разумеется). Недостаток один – дрова нужно где-то хранить, и занимают они достаточно мало места. Поэтому стоит рассмотреть несколько вариантов печей на твердом топливе.
Какие бывают печи на твердом топливе
· [bookmark: _GoBack]Отопительные и варочно-отопительные печи. К ним относятся и знаменитые «буржуйки», и печи из кирпича. При небольшой тепловой массе такая кирпичная печь хорошо держит тепло. При относительно небольших холодах такую печь топят дважды в день: утром и вечером. При значительных морозах – в течение дня при небольшом горении. Достоинства такого метода – экологичность, универсальность (при наличии варочной панели можно, помимо отопления, и обед себе приготовить), доступность источника тепла по цене. Недостаток – необходимость контроля за печью и постоянной чистки золы. Чистить печь, отапливаемую углем, нужно чаще, чем при отоплении дровами.
· Камин – его следует рассматривать, скорее, как экзотику, чем как вариант отопления. Чаще всего, камины – это декоративные печи, элемент интерьера. Но камин с закрытой топкой достаточно эффективен.  Достоинства – высокая эстетичность и экологичность. Недостатки – повышенное потребление топлива, небезопасность в плане пожаров.
· Печь – тепловой аккумулятор (русская печь). 
· Печь долгого горения – долгое горение такой печи происходит не за счет аккумуляции тепла, а от закладывания в печь большого количества топлива. Однако, такие печи занимают много место, да и процесс закладки топлива очень трудоемкий.
Какую из этих систем отопления выбрать – вопрос открытый. Главное, чтобы это было выгодно и удобно лично для вас.
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