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Мета: Печи-камины «Бранденбург» от ЖАРСТАЛЬ – Продажа печей-каминов «Бранденбург» – «Тепло в дом» – Санкт-Петербург.
Печь-камин «Бранденбург».
Компания «Тепло в дом» через интернет-магазин занимается реализацией печей-каминов «Бранденбург» по самым низким ценам в Санкт-Петербурге.
Применение.
Изготовлением печей-каминов «Бранденбург» занимается российский производитель ЖАРСТАЛЬ, а это означает, что данная отопительная техника адаптирована к суровому климату. Разные модели печей обладают разной мощностью. Некоторые могут обогреть дом в 60 м2, а более мощные отопят и все 100-120 м2. Поэтому, прежде чем покупать печь, обращайте внимание на показатели мощности, так как именно от них зависит эффективность отопления в целом.
У печи «Бранденбург» угловая конструкция, поэтому её можно устанавливать в небольших помещениях. Расположенная в углу, она сэкономит пространство. При мощности в 9 кВт и с пятичасовым режимом «длительное горение» обеспечивается минимальный расход топливных ресурсов. Это очень экономная и удобная печь.
Печь «Призма» выпускается с теплообменником и варочной чугунной поверхностью (плитой). Мощность 12 кВт с режимом экономного горения. Данная модель печи способна обогреть дом площадью 100-150 м2. К тому же можно приготовить вкусную еду, и вместе с семьёй провести вечер у камина.
Устройство печей.
Для изготовления печей «Бранденбург» применяется жароустойчивая сталь и зарубежные элементы в виде термостойкого стекла немецкого производства. Внутренняя часть топки обложена шамотным кирпичом, который хорошо аккумулирует тепло и выделяет его в помещение. Это продлевает работу печей до 10-15 лет. Замена кирпичей и других элементов возможна в любое удобное время.
Топливом для печей-каминов служат дровяные поленья. Строго запрещается топить углём. Для хорошего процесса горения и тяги необходима правильная установка дымохода, подбор топлива. Внешняя схожесть печей «Бранденбург» с печами «Бавария», зарекомендовавших себя как отличное отопительное оборудование, значительно повышает спрос. Только «Бранденбург» производят не на том заводе, что «Бавария» и они являются более поздним вариантом, а вот качество обеих серий превосходное. Нельзя выделить какую-то одну. Какую модель приобрести – выбирать вам самим.
Где купить печь «Бранденбург»?
В нашем интернет-магазине огромный выбор отопительного оборудования, в том числе и печей-каминов «Бранденбург». Лучшее качество по доступной цене!
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Мета: Печи «Статика» – Отопительно-варочные печи-камины – «Тепло в дом» – Санкт-Петербург.
Печь «Статика».
В интернет-магазине компании «Тепло в дом» можно купить отопительно-варочные печи-камины наивысшего качества по доступной цене в Санкт-Петербурге.
Применение.
СТАТИКА «Тетра Мини» – это печи-камины с варочной поверхностью. Отопительная функция хорошо сочетается с приготовлением блюд. К тому же устройство является еще и красивым камином, который станет украшением любого интерьера. Мощности хватает для обогрева дома объемом  до 100 м3.
Особенности конструкции.
СТАТИКА «Тетра Мини» была создана как продолжение популярной и известной серии СТАТИКА. Как и в модели «Тетра», у «Тетра Мини» стеклянная фронтальная поверхность, а вот конфигурация, габариты и мощность разные. Дымоходная труба имеет диаметр в 115 мм.
Дрова в топке располагаются вертикально, что значительно сократило размер корпуса, да и процесс горения проходит по всему топливнику. Растопка печи возможна по классическому методу и с помощью верхнего розжига, так как горячий вторичный воздух подаётся в верхнюю часть топливной камеры.
Печка оснащена двумя чугунными герметичными дверцами. В верхней двери есть экран из жаропрочного стекла. Специальная система очистки позволяет содержать стекло в чистоте без дополнительного вмешательства.
С помощью нижней дверцы зольника регулируется тяга путем подачи воздуха. Заслонка позволяет менять режимы горения.
Топливник с высокой дверцей, через которую печка наполняется дровами по максимуму. Непрерывное длительное горение в значительной мере экономит топливные ресурсы.
Боковые поверхности усилены рёбрами прочности. Это не только придаёт жёсткость для предохранения от  деформации, но и способствует большей теплоотдаче. Рёбра закрыты внутренними панелями, которые служат экраном от инфракрасных лучей. С наружной стороны размещен кожух. Свободная циркуляция воздуха обеспечивается конвекционными отверстиями по бокам, сзади и в центральной части основания. Нижняя чугунная дверца имеет ещё одну внутреннюю. Через неё происходит розжиг печи и чистка золы.
Варочная поверхность оснащена двумя чугунными кружками, на которых удобно разогревать и готовить еду.
Печи «СТАТИКА» изготавливаются с характерным фирменным дизайном цвета «Чёрной бронзы».
Приобретение.
Компания «Тепло в дом» через свой интернет-магазин реализует линейку печей «СТАТИКА». Здесь вы можете подобрать устройство по своему вкусу и потребностям, а мы, в свою очередь, обеспечим отличное качество, доступную цену и быструю доставку.
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